{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":16,"sheets":["ГЛАВНАЯ","AYERBE","BROADCROWN","SDMO","LISTER PETTER","CUMMINS","GESSAN","ВЕПРЬ","GMGen","GENERAC","WILSON","WELLAND","GENPOWER","AKSA","POWERLINK","POWERLINK(Eng)"],"not_rendered":{"images":233,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ГЛАВНАЯ","index":0,"n_rows":206,"n_cols":13,"rows_kept":206,"merged":[[1,3,1,11],[2,6,2,10],[3,0,3,1],[3,6,3,10],[6,1,6,4],[6,6,6,10],[6,11,6,14],[7,2,7,4],[7,7,7,9],[7,12,7,14],[8,2,8,4],[8,7,8,9],[9,2,9,4],[10,2,10,3],[10,6,10,10],[10,11,10,14],[11,2,11,3],[11,7,11,9],[11,12,11,14],[12,2,12,3],[14,1,14,4],[14,6,14,10],[14,11,14,14],[15,2,15,3],[15,7,15,8],[15,12,15,13],[16,7,16,8],[18,6,18,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":3},"Прайс-лист ООО \" Технодром\""]
[]
["От указанных цен возможны скидки.",{"$nulls":5},"ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ"]
["Звоните. "]
["(495) 524-0532"]
["(495) 778-8237","Англия",{"$nulls":4},"Испания",{"$nulls":4},"Италия"]
["(495) 778-9302",null,"LISTER PETTER",{"$nulls":4},"AYERBE",{"$nulls":4},"GMGEN"]
[null,null,"BROADCROWN",{"$nulls":4},"GESAN"]
[null,null,"CUMMINS"]
[null,null,"FG WILSON",{"$nulls":3},"Франция",{"$nulls":4},"Россия"]
[null,null,"WELLAND",{"$nulls":4},"SDMO",{"$nulls":4},"ВЕПРЬ"]
[null,null,"POWERLINK"]
[]
[null,"США",{"$nulls":4},"Турция",{"$nulls":4},"Китай"]
[null,null,"GENERAC",{"$nulls":4},"GENPOWER",{"$nulls":4},"POWERLINK"]
[{"$nulls":7},"AKSA"]
[]
[{"$nulls":6},"1 - 3000 кВт @ 50 Hz",{"$nulls":4}," "]
[]
[{"$nulls":8},"Прайслист 2012/с 15.01 на",null,null," "]
[{"$nulls":8},"генераторные установки "]
{"$rows_empty":132}
["Портативные  электростанции уже давно стали реальностью. Вы владелец частного дома или большого предприятия, занимаетесь строительством или добычей полезных ископаемых, охотник или спасатель, находящийся в эпицентре катастрофы. Практически во всех сферах жизнедеятельности портативные, автономные электростанции будут вам незаменимыми помощниками. Главные  особенности этих электростанций -  экономичность, небольшие размеры, наличие автоматических устройств (для удобства управлением электростанцией), возможность изменения нагрузок, множество решений для понижения уровня шума работающего генератора. Электростанции мощностью более 100 квт можно синхронизировать между собой и сетью.  Давайте  попробуем разобраться что, же  это такое  -  портативная электростанция. Сегодня существует множество терминов, обозначающие портативные электростанции, рассмотрим основные:"]
["- Бензиновые генераторы, бензогенераторы, бензиновые  электростанции"]
["- Дизельные генераторы, дизельгенераторы, дизельные электростанции, дизель   генераторы"]
["- Газовые генераторы, газовые электростанции"]
["- Портативные электростанции, мини электростанции, компактные электростанции"]
["- Автономные электростанции"]
["- Генераторные установки"]
["Это только малая часть существующих терминов и обозначений."]
["Электростанции различают: "]
["1.По виду топлива - бензин, дизель, газ (магистральный или сжиженный)."]
["2. По диапазону мощностей - от 1 до 3000 кВА."]
["3.По виду запуска – ручной запуск или электрический. На электрический, есть возможность поставить «АВР» (автоматический ввод резерва) т.е. при отключении основного источника электроэнергии, автоматически включается генератор и работает до тех пор, пока электричество не восстановят."]
["4.По типу выработки электростанцией, переменного тока - однофазный (для большинства потребителей 220волт) или трехфазный (для профильных потребителей 380вольт). К однофазным генераторам  можно подключать, только потребители на 220 вольт, а к трехфазным и те и другие. Важная деталь: если мощность трехфазного генератора 10кВА, то максимальная мощность однофазной нагрузки, может составлять (примерно в два раза меньше), около 5кВА."]
["5.По типу системы охлаждения:"]
["воздушное охлаждение для портативных генераторов до 15 кВА (время работы генератора 8 - 10 часов в день)"]
["жидкостное охлаждение для генераторов больших мощностей от 15 кВА (время работы 10-24 часа в день)"]
[]
["6. По фирме производителю, перечислим основных производителей электростанций зарекомендовавших себя на рынке: "]
["Италия - GMGen , IVECO-MOTORS, CGM"]
["Англия – BROADCROWN, LISTER-PETTER, WELLAND, FG WILSON"]
["Испания – GESAN, AYERBE"]
["Франция – SDMO"]
["Турция - AKSA"]
["США – CATERPILLAR, CUMMINS, GENERAC"]
["Германия – ENDRESS"]
["Япония – HITACHI"]
["7.Генератор может быть двух видов классификации -  синхронный и асинхронный.              Конструкция синхронного генератора сложнее, он выдает более качественный ток, может обеспечивать энергией все типы приборов и легко выдерживает  пусковые перегрузки до 60%.Такие генераторы отлично подойдут для работы с приборами аварийного и строительного назначения (насосы, перфораторы, сварочные аппараты и.т.д.) Асинхронный генератор более «изящен» в работе, может поддерживать постоянное напряжение с очень высокой точностью, что немаловажно для чувствительного оборудования (медицинская техника,  электроника и.т.д.) Мощность такого генератора, должна превышать мощность подключаемых приборов, минимум в 3 раза. Такие генераторы наиболее защищены от  перегрузок и короткого замыкания."]
["Рассмотрим подробнее генераторы, с разным видом топлива:"]
["Бензиновые  генераторы или бензогенераторы - генераторы с мощностью до 15 кВА, компактные, легкие, имеющие низкий уровень шума (50-75 дБ). Бензиновый генератор подойдет как резервный (аварийный) источник электроэнергии, или для автономной работы на строительных площадках,  в полевых условиях, в туризме, при проведении аварийно-спасательных работ. Стоимость бензинового генератора  дешевле дизельного аналога, но и ресурс работы у него меньше. Компактные бензиновые генераторы до 1 кВА оснащаются двухтактными двигателями с одним цилиндром. У таких  генераторов ресурс работы составляет не более 500 моточасов, они не рассчитаны на продолжительную работу. Генераторы от 1 до 15 кВА оснащены  четырехтактным одно- или двухцилиндровым двигателем, с более ровным ходом, обладают большим ресурсом (2000-4000 моточасов). Бензиновый генератор с четырехтактным двигателем может непрерывно работать 6-8 часов. Итак, бензиновый генератор –  это компактный, мобильный, надежный и недорогой помощник, для решения проблем с энергообеспечением."]
["Дизель генераторы или дизельные электростанции – генераторы, которые могут использоваться в качестве основного источника электроснабжения. Дизель генератор будет незаменимым помощником, как для владельцев загородных домов,  так и для ведения  серьезного бизнеса. Дизель генераторы оснащены двигателем внутреннего сгорания, для которого в качестве топлива применяется дизель. От бензиновых генераторов они отличаются большим рабочим ресурсом (примерно в два раза), экономичным расходом топлива, но и цена у них на порядок выше. Дизельные генераторы, могут иметь разную частоту вращения коленчатого вала (3000 обор/мин и 1500 обор/мин). Если дизельный генератор планируется использовать не более 500-700 моточасов в год, тогда лучше приобрести генератор с частотой 3000 обор/мин. Если работа генератора будет более интенсивной, желательно приобрести электростанцию с частотой 1500 обор/мин. Важно знать, что дизельному генератору не рекомендуется работать на холостых оборотах."]
[]
["Газовые генераторы или газовые электростанции-эти генераторы можно разделить на три группы:"]
["Газовые поршневые генераторы (электростанции); "]
["Газовые турбинные генераторы (электростанции); "]
["Усовершенствованные бензиновые или дизельные генераторы (электростанции). "]
[]
["Газовые поршневые генераторы являются самыми популярными (в своем классе)"]
["и имеют множество модификаций. Главное отличие поршневых генераторов – минимальный уровень выброса вредных веществ в окружающую среду, невысокая цена полученной электроэнергии, высокий уровень КПД. "]
["Газовые турбинные генераторы обладают более высокой мощностью. Такие генераторы часто используются для создания крупных электростанций. Газовые генераторы работают как на природном (магистральном)  газе, полученном из газопровода, так и на сжиженном. Но к работе на сжиженном газе, обычно прибегают в случае аварийности основного магистрального газопровода, или за отсутствием  такового. Поскольку работа генератора на сжиженном газе более дорогостоящая."]
["Еще одна важная деталь-это сложность монтажных работ и  долгая «бумажная волокита»  связанная с разрешением подключить газовый генератор к магистральному газопроводу."]
["Усовершенствованные бензиновые или дизель генераторы весьма удобны для использования в качестве стационарных источников электроэнергии, так как благодаря их конструкции, в качестве топлива для таких генераторов возможно, использовать дешевый газ, а за его отсутствием, доступный практически везде  дизель или бензин."]
[]
["Итак, вы собираетесь приобрести электростанцию (генератор). Попробуем вам помочь в выборе и дать несколько советов: "]
["Определяем нужную  мощность генератора (электростанции). Для этого нужно определить потребители (приборы), которые будем подключать к генератору.                         С приборами, вырабатывающими свет и тепло (освещение, тепловые водонагреватели и.т.д.) все просто, сумма их мощностей и будет нужная  мощность электростанции. Другие приборы (электроинструмент, бытовая техника и.т.д.), часть потребляемой энергии тратят на образование электромагнитных полей, показатель расхода этой энергии называется cos. Чтобы узнать реальное потребление энергии такого прибора, нужно его мощность разделить на cos. Каждая электростанция (генератор) тоже имеет свой cos и это важно помнить, иначе некоторые приборы просто могут не включиться. Рассмотрим пример: на бензопиле указано 300вт и cos 0.8, значит, бензопила будет потреблять 300/0.8 = 375вт. Ее нужно подключить к генератору с cos 0.9, тогда  375ВТ/0,9=417ВА или 0,417 кВА. Поэтому более правильное обозначение мощности электростанции ВА (Вольт-амперы), а не  ВТ (Ватты). Еще нужно знать, что любой прибор (с электромотором) в момент подключения  в сеть, потребляет электроэнергии в несколько раз больше. Эта перегрузка длиться всего несколько секунд, поэтому важно, чтобы генератор смог выдержать эту нагрузку. Обращайте внимание на максимальную мощность электростанции, с этой мощностью, генератор может работать максимум полчаса, после этого отключится. Еще при покупке генератора нужно обращать внимание на материал, из которого изготовлен цилиндр двигателя, если это алюминий (более дешевый), то ресурс такого двигателя около 500 моточасов. Если же в качестве материала используется чугун, то ресурс электростанции уже будет около 2000 моточасов."]
["Подведем итог"]
["Бензиновые генераторы компактные, дешевые, но не рассчитаны на продолжительную работу максимум  6-8 часов  в день"]
["Дизель генераторы более надежные рассчитаны на продолжительную работу. Но для дизельных электростанций вредно работать на холостом ходу."]
["Газовые генераторы дороже дизельных и бензиновых аналогов, дороговизна монтажа и «бумажная волокита» связанная с разрешением подключения  к магистральному газопроводу, делает эти генераторы доступными для крупных предприятий. "]
["Асинхронные генераторы (электростанции) предназначены для более чувствительного оборудования, а синхронные могут выдерживать огромные непродолжительные нагрузки."]
["Генераторы с жидкостным охлаждением могут работать практически круглосуточно, а электростанции с воздушным охлаждением не более 8-10 часов  "]
["Обращайте внимание на максимальную мощность генератора, на качество материала из которого изготовлен его двигатель, фирму производителя и не забывайте про показатель расхода лишней энергии – cos. "]
["При соблюдении элементарных правил, генератор, купленный у надежного поставщика, прослужит вам не один год. И будет незаменимым помощником во всех сферах деятельности. "]

{"sheet":"AYERBE","index":1,"n_rows":48,"n_cols":16,"rows_kept":48,"merged":[[0,1,0,15],[1,0,2,0],[1,1,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,10],[1,13,1,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["На главную","AYERBE (Испания)"]
["Модель","Двигатель",{"$nulls":3},"Мощность (кВт)\n",null,null,"Топливо",null,null,"Размер (мм)\n","Вес (кг)","Цена (евро)",null,"Скидка"]
[null,"марка","частота об/мин","охлажд.","стартер","напряжение","основ.","резерв.","топл.","бак (л)","расх. л/ч 75%","L*W *H","откр.","ДГУ","Кожух","%"]
["AY 3100 KT","KIOTSU KT-168",1500,"возд.","ручн.","220в.",1.8,2.5,"бенз.",3.5,"1.1 л/ч","650*480*425 мм","47 кг",450,"нет","Звоните"]
["AY 3000 S","ROBIN-SUBARU EX17",1500,"возд.","ручн.","220в.",1.9,2.4,"бенз.","3.6 л","1.1 л/ч","650*480*425 мм","47 кг",605,"нет","Звоните"]
["AY 3000 H","HONDA GX 160",1500,"возд.","ручн.","220в.","2 кВт","2.4 кВт","бенз.","3.6 л","1.1 л/ч","650*480*425 мм","47 кг",605,"нет","Звоните"]
["AY 3800 KTE","KIOTSU KT-168E",1500,"возд.","электр.","220в.","2.6 кВт","3 кВт","бенз.","3.5 л","1.3 л/ч","650*480*540 мм","50 кг",632,"нет","Звоните"]
["AY 3800 H","HONDA GX 160",1500,"возд.","ручн.","220в.","2.6 кВт","3 кВт","бенз.","3.6 л","1.1 л/ч","650*480*540 мм","50 кг",634,"нет","Звоните"]
["AY 3800 S","ROBIN-SUBARU EX17",1500,"возд.","ручн.","220в.","2.6 кВт","3 кВт","бенз.","3.6 л","1.1 л/ч","650*630*540 мм","50 кг",634,"нет","Звоните"]
["AY 3800 KT","KIOTSU KT-168",1500,"возд.","ручн.","220в.","2.6 кВт","3 кВт","бенз.","3.5 л","1.3 л/ч","650*480*540 мм","48 кг",527,"нет","Звоните"]
["AY 5000 YE","YANMAR L 70",1500,"возд.","электр.","220в.","3.6 кВт","4 кВт","дизл.","15 л","1.3 л/ч","770*476*625 мм","80 кг","нет","нет","Звоните"]
["AY 5000 Y","YANMAR L 70",1500,"возд.","ручн.","220в.","3.6 кВт","4 кВт","дизл.","15 л","1.3 л/ч","770*476*625 мм","80 кг",1848,"нет","Звоните"]
["AY 5000 SE","ROBIN-SUBARU EX27E",1500,"возд.","электр.","220в.","3.7 кВт","4 кВт","бенз.","15 л","1.7 л/ч","770*746*625 мм","75 кг",1404,"нет","Звоните"]
["AY 5000 S","ROBIN-SUBARU EX27",1500,"возд.","ручн.","220в.","3.7 кВт","4 кВт","бенз.","15 л","1.7 л/ч","770*746*625 мм","75 кг",1109,"нет","Звоните"]
["AY 5000 HE","HONDA GX 270E",1500,"возд.","электр.","220в.","3.8 кВт","4 кВт","бенз.","15 л","1.8 л/ч","770*746*625 мм","75 кг",1485,"нет","Звоните"]
["AY 5000 KTE","KIOTSU KT-188E",1500,"возд.","электр.","220в.","3.8 кВт","4 кВт","бенз.","15 л","1.8 л/ч","770*746*625 мм","70 кг",1036,"нет","Звоните"]
["AY 5000 H","HONDA GX 270",1500,"возд.","ручн.","220в.","3.8 кВт","4 кВт","бенз.","15 л","1.8 л/ч","770*746*625 мм","75 кг",1160,"нет","Звоните"]
["AY 5000 KT","KIOTSU KT-188",1500,"возд.","ручн.","220в.","3.8 кВт","4 кВт","бенз.","15 л","1.8 л/ч","770*746*625 мм","70 кг",884,"нет","Звоните"]
["AY 6500 YE"," YANMAR L 100",1500,"возд.","электр.","220в.","4.8 кВт","5.2 кВт","дизл.","25 л","1.7 л/ч","950*746*625 мм","110 кг",2705,"нет","Звоните"]
["AY 6500 Y","YANMAR L 100",1500,"возд.","ручн.","220в.","4.8 кВт","5.2 кВт","дизл.","25 л","1.7 л/ч","950*746*625 мм","110 кг",2381,"нет","Звоните"]
["AY 8000 HE"," HONDA GX 390E",1500,"возд.","электр.","220в.","5.6 кВт","6.4 кВт","бенз.","25 л","2.1 л/ч","950*746*625 мм","85 кг",1928,"нет","Звоните"]
["AY 8000 KTE","KIOTSU KT-188E",1500,"возд.","электр.","220в.","5.6 кВт","6.4 кВт","бенз.","25 л","2.4 л/ч","950*746*625 мм","90 кг",1421,"нет","Звоните"]
["AY 8000 H","HONDA GX 390",1500,"возд.","ручн.","220в.","5.6 кВт","6.4 кВт","бенз.","25 л","2.1 л/ч","950*746*625 мм","85 кг",1608,"нет","Звоните"]
["AY 8000 KT","KIOTSU KT-188",1500,"возд.","ручн.","220в.","5.6 кВт","6.4 кВт","бенз.","25 л","2.4 л/ч","950*746*625 мм","90 кг",1243,"нет","Звоните"]
["AY 8500 SE","ROBIN-SUBARU EX40E",1500,"возд.","электр.","220в.","6 кВт","6.8 кВт","бенз.","25 л","2.1 л/ч","950*746*625 мм","85 кг",1755,"нет","Звоните"]
["AY 8500 S","ROBIN-SUBARU EX40",1500,"возд.","электр.","220в.","6 кВт","6.8 кВт","бенз.","25 л","2.1 л/ч","950*746*625 мм","85 кг",1469,"нет","Звоните"]
["AY 10000 RE","RUGGERINI MD150E",1500,"возд.","электр.","220в.","6.6 кВт","7.2 кВт","дизл.","25 л","2.2 л/ч","950*746*625 мм","95 кг",3962,"нет","Звоните"]
["AY12500 RE","RUGGERINI MD190E",1500,"возд.","электр.","220в.","8 кВт","10 кВт","дизл.","25 л","2.2 л/ч","950*746*720 мм","110 кг",4440,"нет","Звоните"]
["AY 12500 SE","ROBIN-SUBARU EH65",1500,"возд.","электр.","220в.","8 кВт","10 кВт","бенз.","25 л","3.2 л/ч","950*746*720 мм","150 кг",3417,"нет","Звоните"]
["AY 12500 HE","HONDA GX 620E",1500,"возд.","электр.","220в.","8 кВт","10 кВт","бенз.","25 л","3.2 л/ч","950*746*720 мм","150 кг",3578,"нет","Звоните"]
["AY5500TH","HONDA GX 270",1500,"возд.","ручн.","220/380в","3.8 кВт","4.4 кВт","бенз.","15 л","1.8 л/ч","770*746*625 мм","85 кг",1549,"нет","Звоните"]
["AY5500THE","HONDA GX 270E",1500,"возд.","электр.","220/380в","3.8 кВт","4.4 кВт","бенз.","15 л","1.8 л/ч","770*746*625 мм","85 кг",1801,"нет","Звоните"]
["AY5500TS","ROBIN-SUBARU  EX27",1500,"возд.","ручн.","220/380в","3.8 кВт","4.4 кВт","бенз.","15 л","1.7 л/ч","770*746*625 мм","85 кг",1441,"нет","Звоните"]
["AY5500TSE","ROBIN-SUBARU EX27E",1500,"возд.","электр.","220/380в","3.8 кВт","4.4 кВт","бенз.","15 л","1.7 л/ч","770*746*625 мм","85 кг",1708,"нет","Звоните"]
["AY6500TY","YANMAR L 100",1500,"возд.","ручн.","220/380в","4.8 кВт","5.2 кВт","дизл.","25 л","1.7 л/ч","950*746*625 мм","115 кг",2381,"нет","Звоните"]
["AY6500TYE","YANMAR L 100",1500,"возд.","электр.","220/380в","4.8 кВт","5.2 кВт","дизл.","25 л","1.7 л/ч","950*746*625 мм","115 кг",2847,"нет","Звоните"]
["AY8000TH","HONDA GX 390",1500,"возд.","ручн.","220/380в","5.6 кВт","6.4 кВт","бенз.","25 л","2.1 л/ч","950*746*625 мм","90 кг",1783,"нет","Звоните"]
["AY8000THE","HONDA GX 390E",1500,"возд.","электр.","220/380в","5.6 кВт","6.4 кВт","бенз.","25 л","2.1 л/ч","950*746*625 мм","90 кг",2113,"нет","Звоните"]
["AY8000TKT","KIOTSU KT-188",1500,"возд.","ручн.","220/380в","5.6 кВт","6.4 кВт","бенз.","25 л","2.5 л/ч","950*746*625 мм","96 кг",1439,"нет","Звоните"]
["AY8000TKTE","KIOTSU KT-188E",1500,"возд.","электр.","220/380в","5.6 кВт","6.4 кВт","бенз.","25 л","2.5 л/ч","950*746*625 мм","96 кг",1563,"нет","Звоните"]
["AY8500TS","ROBIN-SUBARU EX40",1500,"возд.","ручн.","220/380в","6 кВт","6.8 кВт","бенз.","25 л","2.1 л/ч","950*746*625 мм","90 кг",1621,"нет","Звоните"]
["AY8500TSE","ROBIN-SUBARU EX40E",1500,"возд.","электр.","220/380в","6 кВт","6.8 кВт","бенз.","25 л","2.1 л/ч","950*746*625 мм","90 кг",1917,"нет","Звоните"]
["AY10000TRE","RUGGERINI MD150E",1500,"возд.","электр.","220/380в","7.2 кВт","8 кВт","дизл.","25 л","2.2 л/ч","950*746*625 мм","110 кг",4109,"нет","Звоните"]
["AY12500TSE","ROBIN-SUBARU EH65",1500,"возд.","электр.","220/380в","8 кВт","10 кВт","бенз.","25 л","3.2 л/ч","950*746*720 мм","150 кг",3525,"нет","Звоните"]
["AY12500THE","HONDA GX 620E",1500,"возд.","электр.","220/380в","8 кВт","10 кВт","бенз.","25 л","3.2 л/ч","950*746*720 мм","150 кг",3686,"нет","Звоните"]
["AY12500TRE","RUGGERINI MD190E",1500,"возд.","электр.","220/380в","8 кВт","10 кВт","дизл.","25 л","2.5 л/ч","950*746*720 мм","110 кг",4440,"нет","Звоните"]
["AY16000TVE","VANGUARD V-TWIN 23HP",1500,"возд.","ручн.","220/380в","8.8 кВт","12.8 кВт","бенз.","25 л","3.6 л/ч","950*746*720 мм","140 кг",3559,"нет","Звоните"]
["AY 20000TVE","VANGUARD V-TWIN 31HP",1500,"возд.","электр.","220/380в","14.4 кВт","15 кВт","бенз.","24 л","3.9 л/ч","950x746x720 мм","180 кг",4823,"нет","Звоните"]

{"sheet":"BROADCROWN","index":2,"n_rows":133,"n_cols":16,"rows_kept":133,"merged":[[0,1,0,15],[1,0,2,0],[1,1,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,10],[1,13,1,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["На главную","BROADCROWN (Англия)"]
["Модель","Двигатель",{"$nulls":3},"Мощность (кВт)\n",null,null,"Топливо",null,null,"Размер (мм)\n","Вес (кг)","Цена (евро)",null,"Скидка"]
[null,"марка","частота об/мин","охлажд.","стартер","напряжение","основ.","резерв.","топл.","бак (л)","расх. л/ч 75%","L*W *H","откр.","ДГУ","Кожух","%"]
["BCJD 32-50","4024 TF220","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","24 кВт","25,6 кВт","дизл.",85,5.5,"1640*670*1335 мм","715 кг",12216,1629,"Звоните"]
["BCM 11-50 E2","S3L2-61SD","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","7,8 кВт","8,6 кВт","дизл.",55,2.4,"1300*520*1240 мм","625 кг",7859,2251,"Звоните"]
["BCM 16-50 E2","S4L2-61SD","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","11,2 кВт","12,4 кВт","дизл.",55,3.4,"1300*520*1240 мм","650 кг",8677,2251,"Звоните"]
["BCM 22-50 E2","S4Q2-Z261SD","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","16,4 кВт","18 кВт","дизл.",55,4.8,"1650*650*1240 мм","700 кг",10239,1841,"Звоните"]
["BCM 33-50 E2","S4S-Z263SD","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","24 кВт","26 кВт","дизл.",85,6.3,"1650*650*1240 мм","925 кг",11697,1866,"Звоните"]
["BCL 8-50","LPW 2","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","6,4 кВт","6,4 кВт","дизл.",55,1.7,"1310*540*1290 мм","400 кг",6542,2177,"Звоните"]
["BCL 13-50","LPW 3","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","10 кВт","10 кВт","дизл.",55,2.2,"1310*540*1290 мм","480 кг",7257,2177,"Звоните"]
["BCL 16-50","LPW 4","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","12,4 кВт","12,4 кВт","дизл.",55,2.9,"1310*540*1290 мм","560 кг",7872,2177,"Звоните"]
["BCY 9-50 E2","3TNV 76","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","7,2 кВт","7,2 кВт","дизл.",55,2.1,"1380*610*1300 мм","690 кг",8147,2240,"Звоните"]
["BCY 14-50 E2","3TNV 88","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","10,8 кВт","10,8 кВт","дизл.",55,2.9,"1380*610*1300 мм","695 кг",9188,2240,"Звоните"]
["BCY 19-50 E2","4TNV 88","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","15,2 кВт","15,2 кВт","дизл.",55,3.9,"1380*610*1300 мм","703 кг",10115,2240,"Звоните"]
["BCJD 22-50","3029 DF128","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","17,6 кВт","17,6 кВт","дизл.",85,4.3,"1635*860*1370 мм","820 кг",11152,3163,"Звоните"]
["BCJD 30-50","3029 DF128","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","22 кВт","24 кВт","дизл.",85,5.2,"1635*860*1370 мм","830 кг",11511,3163,"Звоните"]
["BCJD 44-50","3029 TF158","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","32 кВт","35 кВт","дизл.",155,7.5,"2080*680*1420 мм","870 кг",12187,3163,"Звоните"]
["BCJD 65-50","4039 TF008","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","48 кВт","52 кВт","дизл.",155,12.2,"2270*860*1440 мм","1294 кг",14529,3773,"Звоните"]
["BCJD 90-50","4045 TF258","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","64 кВт","72 кВт","дизл.",225,16.4,"2270*860*1440 мм","1295 кг",17390,3589,"Звоните"]
["BCJD 110-50","4045 HF158","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","80 кВт","88 кВт","дизл.",225,19.3,"2260*850*1560 мм","1285 кг",19289,3487,"Звоните"]
["BCJD 130-50","6068 TF258","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","96 кВт","104 кВт","дизл.",250,20.2,"2700*800*1490 мм","1675 кг",22409,5680,"Звоните"]
["BCJD 150-50","6068 HF158","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","112 кВт","120 кВт","дизл.",250,23.6,"2700*800*1610 мм","1770 кг",25485,5527,"Звоните"]
["BCJD 165-50","6068 HF158","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","120 кВт","132 кВт","дизл.",250,26.1,"2700*800*1610 мм","1790 кг",26426,5506,"Звоните"]
["BCJD 200-50","6068 HF258","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","144 кВт","160 кВт","дизл.",250,31.2,"2700*800*1610 мм","1815 кг",28727,5460,"Звоните"]
["BCJD 220-50","6081 HF001","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","160 кВт","176 кВт","дизл.",350,31.8,"3060*1180*1780 мм","2365 кг",33080,5498,"Звоните"]
["BCJD 260-50","6081 HF001","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","184 кВт","208 кВт","дизл.",350,35.6,"3060*1180*1780 мм","2430 кг",33233,5496,"Звоните"]
["BCJD 275-50","6081 HF001","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","200 кВт","220 кВт","дизл.",350,40.4,"3060*1180*1780 мм","2510 кг",33390,5494,"Звоните"]
["BCJD 330-50","6125 HF070","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","240 кВт","264 кВт","дизл.",650,46,"3360*1150*2110 мм","3500 кг",50479,16070,"Звоните"]
["BCJD 380-50","6125 HF070","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","280 кВт","304 кВт","дизл.",650,53,"3360*1140*2110 мм","3600 кг",51560,16027,"Звоните"]
["BCJD 440-50","6125 HF070","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","320 кВт","352 кВт","дизл.",650,59.4,"3360*1150*2110 мм","3700 кг","нет","нет","Звоните"]
["BCV 300-50 E2","TAD940GE","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","220 кВт","240 кВт","дизл.",600,43.8,"3320*1190*1830 мм","3540 кг",46978,5451,"Звоните"]
["BCV 360-50 E2","TAD941GE","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","260 кВт","288 кВт","дизл.",600,51.9,"3320*1190*1830 мм","3540 кг",48922,5451,"Звоните"]
["BCV 380-50 E2","TAD1240GE","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","280 кВт","308 кВт","дизл.",720,53.4,"3520*1250*1860 мм","3720 кг",51971,17064,"Звоните"]
["BCV 413-50 E2","TAD1241GE","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","300 кВт","330 кВт","дизл.",720,57.8,"3520*1250*1860 мм","3720 кг",53520,17035,"Звоните"]
["BCV 440-50 E2","TAD1242GE","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","320 кВт","352 кВт","дизл.",720,63.2,"3520*1250*1860 мм","3720 кг",55585,16997,"Звоните"]
["BCV 500-50 E2","TAD1640GE","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","368 кВт","405 кВт","дизл.",720,69.8,"3520*1250*1860 мм","5050 кг",63686,18557,"Звоните"]
["BCV 530-50 E2","TAD1641GE","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","400 кВт","424 кВт","дизл.",720,70.7,"3820*1250*2165 мм","5050кг","нет","нет","Звоните"]
["BCV 560-50 E2","TAD1641GE","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","408 кВт","448 кВт","дизл.",720,76,"3820*1250*2165 мм","5050кг","нет","нет","Звоните"]
["BCV 630-50 E2","TAD1642GE","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","456 кВт","504 кВт","дизл.",720,85.9,"3820*1250*2165 мм","5050кг",74302,18413,"Звоните"]
["BCV 700-50 E2","TWD1643GE","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","508 кВт","560 кВт","дизл.",850,95.3,"3870*1500*2120 мм","5700кг",92194,21146,"Звоните"]
["BCD 380-50","BF6M 1015 C-G2","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","280 кВт","304 кВт","дизл.",650,60,"3100*1050*2100 мм","3538кг","нет","нет","Звоните"]
["BCD 475-50","BF8M 1015 C-G1","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","344 кВт","380 кВт","дизл.",650,67.2,"3350*1320*2020 мм","4220кг","нет","нет","Звоните"]
["BCD 530-50","BF8M 1015 CP-G3","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","400 кВт","424 кВт","дизл.",650,80.5,"3350*1320*2060 мм","4530кг","нет","нет","Звоните"]
["ВСС 650Р-50","VTA 28 G5","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","520 кВт"," кВт","дизл.",720,104,"3860*1575*2145 мм","5820кг","нет","нет","Звоните"]
["ВСС 700S-50","VTA 28 G5","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","560 кВт","дизл.",720,112,"3860*1575*2145 мм","5820кг",94018,"нет","Звоните"]
["ВСС 800Р-50","QSK 23 G3","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","640 кВт"," кВт","дизл.",720,121,"4210*1750*2230 мм","6195кг","нет","нет","Звоните"]
["ВСС 850S-50","QSK 23 G3","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","680 кВт","дизл.",720,134,"4210*1750*2230 мм","6195кг",125591,"нет","Звоните"]
["ВСС 1000Р-50","KTA 38 G 5","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","800 кВт"," кВт","дизл.","нет",161,"4360*1800*2450 мм","8519кг","нет","нет","Звоните"]
["ВСС 1100S-50","KTA 38 G 5","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","880 кВт","дизл.","нет",175,"4360*1800*2450 мм","8519кг",164713,"нет","Звоните"]
["ВСС 1250Р-50","KTA 50 G3","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","1000 кВт"," кВт","дизл.","нет",199,"5200*1795*2340 мм","10200кг","нет","нет","Звоните"]
["ВСС 1400S-50","KTA 50 G3","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","1120 кВт","дизл.","нет",223,"5200*1795*2340 мм","10200кг",230807,"нет","Звоните"]
["ВСС 1400Р-50","KTA 50 G 8","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","1120 кВт"," кВт","дизл.","нет",222,"5620*2045*2440 мм","11010кг","нет","нет","Звоните"]
["ВСС 1500Р-50","KTA 50 GS8","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","1200 кВт"," кВт","дизл.","нет",236,"5620*2045*2440 мм","11010кг",246811,"нет","Звоните"]
["ВСС 1660S-50","KTA 50 G 8","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","1328 кВт","дизл.","нет",265,"5620*2045*2440 мм","11010кг",244823,"нет","Звоните"]
["ВСС 1875Р-50","QSK 60 G3","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","1500 кВт"," кВт","дизл.","нет",276,"5540*1875*2720 мм","13800кг","нет","нет","Звоните"]
["ВСС 2000S-50","QSK 60 G3","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","1600 кВт","дизл.","нет",309,"5540*1875*2720 мм","13800кг",362794,"нет","Звоните"]
["ВСС 2000Р-50","QSK 60 G4","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","1600 кВт"," кВт","дизл.","нет",291,"6000*2325*2900 мм","14225кг","нет","нет","Звоните"]
["ВСС 2250S-50","QSK 60 G4","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","1732 кВт","дизл.","нет",323,"6000*2325*3240 мм","14225кг",396817,"нет","Звоните"]
["ВСС 2200Р-50","QSK 60 G8","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","1712 кВт"," кВт","дизл.","нет",335,"6000*2325*2900 мм","14225кг","нет","нет","Звоните"]
["ВСС 2360S-50","QSK 60 G8","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","1840 кВт","дизл.","нет",368,"6000*2325*3240 мм","14225кг",457090,"нет","Звоните"]
["ВСР 640Р-50","2806A-E18TAG2","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","512 кВт"," кВт","дизл.",720,97,"3675*1536*2200 мм","5850кг","нет","нет","Звоните"]
["ВСР 700S-50","2806A-E18TAG2","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","560 кВт","дизл.",720,111,"3675*1536*2200 мм","5850кг",85819,"нет","Звоните"]
["ВСР 725Р-50","4006-23TAG2A","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","580 кВт"," кВт","дизл.",720,121,"4227*1832*2166 мм","6754кг","нет","нет","Звоните"]
["ВСР 800S-50","4006-23TAG2A","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","640 кВт","дизл.",720,139,"4227*1832*2166 мм","6754кг",113740,"нет","Звоните"]
["ВСР 800Р-50","4006-23TAG3A","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","640 кВт"," кВт","дизл.",720,130,"4227*1832*2166 мм","6754кг","нет","нет","Звоните"]
["ВСР 850S-50","4006-23TAG3A","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","680 кВт","дизл.",720,149,"4227*1832*2166 мм","6754кг",119321,"нет","Звоните"]
["ВСР 1000Р-50","4008TAG2A","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","800 кВт"," кВт","дизл.","нет",180,"4940*1950*2525 мм","10000кг",144933,"нет","Звоните"]
["BCP 1100S-50","4008TAG2A","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","880 кВт","дизл.","нет",207,"4940*1950*2525 мм","10000кг",149516,"нет","Звоните"]
["ВСР 1250Р-50","4012-46TWG2A","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","1000 кВт"," кВт","дизл.","нет",196,"4815*1775*2225 мм","11000кг","нет","нет","Звоните"]
["BCP 1380S-50","4012-46TWG2A","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","1104 кВт","дизл.","нет",225,"4815*1775*2225 мм","11000кг",210864,"нет","Звоните"]
["ВСР 1350Р-50","4012-46TAG1A","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","1080 кВт"," кВт","дизл.","нет",213,"5290*2020*2370 мм","11600кг","нет","нет","Звоните"]
["BCP 1480S-50","4012-46TAG1A","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","1184 кВт","дизл.","нет",245,"5290*2020*2370 мм","11600кг",231189,"нет","Звоните"]
["ВСР 1500Р-50","4012-46TAG2A","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","1200 кВт"," кВт","дизл.","нет",230,"5290*2020*2370 мм","11600кг","нет","нет","Звоните"]
["BCP 1650S-50","4012-46TAG2A","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","1320 кВт","дизл.","нет",264,"5290*2020*2370 мм","11600кг",241352,"нет","Звоните"]
["ВСР 1725Р-50","4012-46TAG3A","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","1380 кВт"," кВт","дизл.","нет",275,"5290*2020*2440 мм","12150кг","нет","нет","Звоните"]
["BCP 1890S-50","4012-46TAG3A","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","1512 кВт","дизл.","нет",316,"5290*2020*2440 мм","12150кг",262274,"нет","Звоните"]
["ВСР 1850Р-50","4016TAG1A","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","1480 кВт"," кВт","дизл.","нет",277,"6120*2320*2965 мм","15430кг","нет","нет","Звоните"]
["ВСР 2000S-50","4016TAG1A","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","1600 кВт","дизл.","нет",318,"6120*2320*2965 мм","15430кг",351012,"нет","Звоните"]
["ВСР 2050Р-50","4016TAG2A","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","1616 кВт"," кВт","дизл.","нет",316,"6120*2320*2965 мм","15430кг","нет","нет","Звоните"]
["ВСР 2250S-50","4016TAG2A","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","1800 кВт","дизл.","нет",365,"6120*2320*2965 мм","15430кг",351437,"нет","Звоните"]
["BCMU 650P-50","12V 2000 G25 TD","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","520 кВт"," кВт","дизл.",880,104,"4160*1600*2115 мм","5925кг",81349,21214,"Звоните"]
["BCMU 710S-50","12V 2000 G25 TD","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","572 кВт","дизл.",880,115,"4160*1600*2115 мм","5925кг",85223,21246,"Звоните"]
["BCMU 800P-50","12V 2000 G65 TD","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","640 кВт"," кВт","дизл.",880,124,"4160*1600*2115 мм","5925кг","нет","нет","Звоните"]
["BCMU 860S-50","12V 2000 G65 TD","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","688 кВт","дизл.",880,136,"4160*1600*2115 мм","5925кг",131656,"нет","Звоните"]
["BCMU 910P-50","16V 2000 G25 TD","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","728 кВт"," кВт","дизл.","нет",140,"4500*1690*2240 мм","7220кг","нет","нет","Звоните"]
["BCMU 1000S-50","16V 2000 G25 TD","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","780 кВт","800 кВт","дизл.","нет",155,"4500*1690*2240 мм","7220кг",158687,"нет","Звоните"]
["BCMU 1010P-50","16V 2000 G65 TD","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","808 кВт"," кВт","дизл.","нет",154,"4500*1690*2240 мм","7220кг","нет","нет","Звоните"]
["BCMU 1100S-50","16V 2000 G65 TD","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","850 кВт","880 кВт","дизл.","нет",168,"4770*2130*2490 мм","8485кг",172264,"нет","Звоните"]
["BCMU 1130P-50","18V 2000 G65 TD","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","904 кВт","904 кВт","дизл.","нет",176,"4770*2130*2490 мм","8485кг","нет","нет","Звоните"]
["BCMU 1240S-50","18V 2000 G65 TD","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","900 кВт","992 кВт","дизл.","нет",194,"4770*2130*2490 мм","8485кг",195198,"нет","Звоните"]
["BCMU 1650P-50","12V 4000 G23","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","1292 кВт"," кВт","дизл.","нет",244,"5260*2310*3220 мм","14300кг","нет","нет","Звоните"]
["BCMU 1770S-50","12V 4000 G23","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","1372 кВт","дизл.","нет",269,"5260*2310*3220 мм","14300кг",309937,"нет","Звоните"]
["BCMU 1800P-50","12V 4000 G63","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","1440 кВт"," кВт","дизл.","нет",269,"5260*2310*3220 мм","14300кг","нет","нет","Звоните"]
["BCMU 2000S-50","12V 4000 G63","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","1580 кВт","дизл.","нет",293,"5260*2310*3220 мм","14300кг",383367,"нет","Звоните"]
["BCMU 2100P-50","16V 4000 G23","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","1600 кВт"," кВт","дизл.","нет",309,"5260*2310*3220 мм","14300кг","нет","нет","Звоните"]
["BCMU 2200S-50","16V 4000 G23","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","1732 кВт","дизл.","нет",334,"6080*2310*3220 мм","17380кг",429395,"нет","Звоните"]
["BCMU 2200P-50","16V 4000 G63","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","1708 кВт"," кВт","дизл.","нет",334,"6080*2310*3220 мм","17380кг","нет","нет","Звоните"]
["BCMU 2360S-50","16V 4000 G63","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","1832 кВт","дизл.","нет",371,"6080*2310*3220 мм","17380кг",483708,"нет","Звоните"]
["BCMU 2500P-50","20V 4000 G23","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","2080 кВт"," кВт","дизл.","нет",389,"6920*2360*3200 мм","20480кг","нет","нет","Звоните"]
["BCMU 2800S-50","20V 4000 G23","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","2240 кВт","дизл.","нет",424,"6920*2360*3200 мм","20480кг","нет","нет","Звоните"]
["BCMU 2750P-50","20V 4000 G63","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","2240 кВт"," кВт","дизл.","нет",424,"6920*2360*3200 мм","20480кг",698202,"нет","Звоните"]
["BCMU 3050S-50","20V 4000 G63","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","2440 кВт","дизл.","нет",461,"6920*2360*3200 мм","20480кг","нет","нет","Звоните"]
["BCMU 3050P-50","20V 4000 G63L","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","2400 кВт"," кВт","дизл.","нет",449,"6920*2360*3200 мм","20480кг",824493,"нет","Звоните"]
["BCMU 3350S-50","20V 4000 G63L","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","2640 кВт","дизл.","нет",489,"6920*2360*3200 мм","20480кг",913653,"нет","Звоните"]
["ВСМ 1250Р-50","S12R-PTA","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","980 кВт"," кВт","дизл.","нет",196,"4520*2090*2490 мм","10100кг","нет","нет","Звоните"]
["ВСМ 1400S-50","S12R-PTA","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","1120 кВт","дизл.","нет",215,"4520*2090*2490 мм","10100кг",222874,"нет","Звоните"]
["ВСМ 1400Р-50","S12R-PTA2","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","1104 кВт"," кВт","дизл.","нет",211,"4520*2090*2490 мм","10450кг","нет","нет","Звоните"]
["ВСМ 1530S-50","S12R-PTA2","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","1224 кВт","дизл.","нет",231,"4520*2090*2490 мм","10450кг",238835,"нет","Звоните"]
["ВСМ 1750Р-50","S16R-PTA","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","1400 кВт"," кВт","дизл.","нет",258,"4520*2090*2490 мм","10450кг","нет","нет","Звоните"]
["ВСМ 1900S-50","S16R-PTA","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","1520 кВт","дизл.","нет",282,"5300*2320*2570 мм","13100кг",299711,"нет","Звоните"]
["ВСМ 1900Р-50","S16R-PTA2","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в.","1520 кВт"," кВт","дизл.","нет",301,"5300*2320*2570 мм","13100кг","нет","нет","Звоните"]
["ВСМ 2090S-50","S16R-PTA2","1500 об/мин","жидк.","электр.","380/220в."," кВт","1672 кВт","дизл.","нет",329,"5300*2320*2570 мм","13480кг",330307,"нет","Звоните"]
["BCJD 17-50SP","4024 TF220","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","85 кВт","85 кВт","дизл.",85,4.1,"1640*670*1335 мм","715кг","нет","нет","Звоните"]
["BCJD 22-50SP","4024 TF220","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","85кВт","85кВт","дизл.",85,5.5,"1640*670*1335 мм","715кг",11152,3163,"Звоните"]
["BCM 8-50SP E2","S3L2-61SD","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","55кВт","55кВт","дизл.",55,2.4,"1300*520*1240 мм","625кг",8664,2251,"Звоните"]
["BCM 11-50SP Е2","S4L2-61SD","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","55кВт","55кВт","дизл.",55,3.4,"1300*520*1240 мм","650кг","нет","нет","Звоните"]
["BCM 16-50SP Е2","S4Q2-Z261SD","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","55кВт","55кВт","дизл.",55,4.8,"1650*650*1170 мм","700кг",10229,1841,"Звоните"]
["BCM 23-50SP E2","S4S-Z263SD","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","85кВт","85кВт","дизл.",85,6.3,"1650*650*1240 мм","925кг","нет","нет","Звоните"]
["BCL 6-50SP","LPW 2","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","55кВт","55кВт","дизл.",55,1.7,"1310*540*1290 мм","400кг",6531,2177,"Звоните"]
["BCL 10-50SP","LPW 3","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","55кВт","55кВт","дизл.",55,2.2,"1310*540*1290 мм","480кг",7310,2177,"Звоните"]
["BCL 12-50SP","LPW 4","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","55кВт","55кВт","дизл.",55,2.9,"1310*540*1290 мм","560кг",7960,2177,"Звоните"]
["BCY 7-50SP E2","3TNV 76","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","55кВт","55кВт","дизл.",55,2.1,"1380*610*1300 мм","690кг","нет","нет","Звоните"]
["BCY 11-50SP E2","3TNV 88","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","55кВт","55кВт","дизл.",55,2.9,"1380*610*1300 мм","695кг","нет","нет","Звоните"]
["BCY 15-50SP E2","4TNV 88","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","55кВт","55кВт","дизл.",55,3.9,"1380*610*1300 мм","703кг","нет","нет","Звоните"]
["BCJD 16-50SP","3029 DF128","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","85кВт","85кВт","дизл.",85,3.9,"1635*860*1370 мм","820кг","нет","нет","Звоните"]
["BCJD 20-50SP","3029 DF128","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","85кВт","85кВт","дизл.",85,5,"1635*860*1370 мм","820кг",11509,3163,"Звоните"]
["BCJD 23-50SP","3029 DF128","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","85кВт","85кВт","дизл.",85,5.2,"1635*860*1370 мм","820кг",11632,3163,"Звоните"]
["BCJD 30-50SP","3029 TF158","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","155кВт","155кВт","дизл.",155,7.5,"2080*680*1420 мм","860кг",13802,3163,"Звоните"]
["BCJD 40-50SP","4039 TF008","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","155кВт","155кВт","дизл.",155,8.5,"2270*860*1420 мм","1294кг",14860,3773,"Звоните"]
["BCJD 50-50SP","4039 TF008","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","155кВт","155кВт","дизл.",155,12.2,"2270*860*1420 мм","1294кг",15294,3773,"Звоните"]
["BCJD 60-50SP","4045 TF258","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","225кВт","225кВт","дизл.",225,16.4,"2270*860*1420 мм","1294кг",17885,3589,"Звоните"]
["BCJD 66-50SP","4045 HF158","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","225кВт","225кВт","дизл.",225,17,"2270*860*1560 мм","1294кг",19605,3479,"Звоните"]
["BCJD 74-50SP","4045 HF158","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","225кВт","225кВт","дизл.",225,19.3,"2270*860*1560 мм","1294кг",19779,3474,"Звоните"]

{"sheet":"SDMO","index":3,"n_rows":156,"n_cols":16,"rows_kept":156,"merged":[[0,1,0,15],[1,0,2,0],[1,1,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,10],[1,13,1,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["На главную","SDMO (Франция)"]
["Модель","Двигатель",{"$nulls":3},"Мощность (кВт)\n",null,null,"Топливо",null,null,"Размер (м)\n","Вес (кг)","Цена(евро) ",null,"Скидка"]
[null,"марка","частотаоб/мин","охлажд.","стартер","напряж.","основ.","резерв.","топл.","бак(л)","расх. л/ч 75%","L x W x H","откр.","ДГУ","в кожухе","%"]
["T12НK","Mitsubishi ",3000,"жидк.","авто","220/380в","7,2 кВт","9,6 кВт","дизл.",50,3.5,"1.41x0.72x1,03 м","294 кг",7346,9646,"Звоните"]
["T15НK","Mitsubishi ",3000,"жидк.","авто","220/380в","10,4 кВт","12 кВт","дизл.",50,4.2,"1.41x0.72x1,03 м","294 кг",7754,10054,"Звоните"]
["T20НK","Mitsubishi ",3000,"жидк.","авто","220/380в","14,4 кВт","16 кВт","дизл.",50,5.5,"1.41x0.72x1,05 м","386 кг",8572,10872,"Звоните"]
["T27НK","Mitsubishi ",3000,"жидк.","авто","220/380в","20 кВт","21,6 кВт","дизл.",100,7.5,"1.70x0.90x1.12 м","530 кг",10431,12731,"Звоните"]
["Т8K","Mitsubishi ",1500,"жидк.","авто","220/380в","5,4 кВт","6 кВт","дизл.",50,1.7,"1.41x0.72x1,03 м","307 кг",7908,10208,"Звоните"]
["T12K","Mitsubishi ",1500,"жидк.","авто","220/380в","8,4 кВт","9,2 кВт","дизл.",50,2.5,"1.41x0.72x1,03 м","387 кг",8523,10823,"Звоните"]
["T16K","Mitsubishi ",1500,"жидк.","авто","220/380в","11,6 кВт","12,8 кВт","дизл.",50,3.4,"1.41x0.72x1,03 м","406 кг",9531,11831,"Звоните"]
["T16K","Mitsubishi ",1500,"жидк.","авто(п.у)","220/380в","11,6 кВт","12,8 кВт","дизл.",50,3.4,"1.41x0.72x1,03 м","406 кг",10772,13072,"Звоните"]
["J22","Mitsubishi ",1500,"жидк.","авто","220/380в","16 кВт","17,6 кВт","дизл.",100,3.8,"1.43x0.80x1,05 м","494 кг",10709,14825,"Звоните"]
["J22","Mitsubishi ",1500,"жидк.","авто(п.у)","220/380в","16 кВт","17,6 кВт","дизл.",100,3.8,"1.43x0.80x1,05 м","494 кг",11464,16066,"Звоните"]
["T22K","Mitsubishi ",1500,"жидк.","авто","220/380в","16 кВт","17,6 кВт","дизл.",100,4.7,"1.70x0.90x1.12 м","560 кг",11775,13759,"Звоните"]
["T22K","Mitsubishi ",1500,"жидк.","авто(п.у)","220/380в","16 кВт","17,6 кВт","дизл.",100,4.7,"1.70x0.90x1.12 м","560 кг",13016,14514,"Звоните"]
["Т33","Mitsubishi ",1500,"жидк.","авто","220/380в","24 кВт","26,4 кВт","дизл.",100,5.2,"1.70x0.90x1.14 м","660 кг",12379,15429,"Звоните"]
["Т33","Mitsubishi ",1500,"жидк.","авто(п.у)","220/380в","24 кВт","26,4 кВт","дизл.",100,5.2,"1.70x0.90x1.14 м","660 кг",13620,16670,"Звоните"]
["J33","John Deere ",1500,"жидк.","авто","220/380в","24 кВт","26,4 кВт","дизл.",100,5.2,"1.70x0.89x1.22 м","740 кг",11331,14381,"Звоните"]
["J33","John Deere ",1500,"жидк.","авто(п.у)","220/380в","24 кВт","26,4 кВт","дизл.",100,5.2,"1.70x0.89x1.22 м","740 кг",12086,15136,"Звоните"]
["Т44K","John Deere ",1500,"жидк.","авто","220/380в","32 кВт","35,2 кВт","дизл.",100,8.4,"1.70x0.89x1.16 м","680 кг",14036,17086,"Звоните"]
["Т44K","John Deere ",1500,"жидк.","авто(п.у)","220/380в","32 кВт","35,2 кВт","дизл.",100,8.4,"1.70x0.89x1.16 м","680 кг",15277,18327,"Звоните"]
["J44","John Deere ",1500,"жидк.","авто","220/380в","32 кВт","35,2 кВт","дизл.",100,8.4,"1.70x0.89x1.22 м","820 кг",11998,15048,"Звоните"]
["J44","John Deere ",1500,"жидк.","авто(п.у)","220/380в","32 кВт","35,2 кВт","дизл.",100,8.4,"1.70x0.89x1.22 м","820 кг",12753,15803,"Звоните"]
["J66K","John Deere ",1500,"жидк.","авто","220/380в","48 кВт","52,8 кВт","дизл.",180,{"v":12,"d":"12.0"},"1.87x0.99x1.36 м","1000 кг",15446,18746,"Звоните"]
["J66K","John Deere ",1500,"жидк.","авто(п.у)","220/380в","48 кВт","52,8 кВт","дизл.",180,{"v":12,"d":"12.0"},"1.87x0.99x1.36 м","1000 кг",16201,19501,"Звоните"]
["J77K","John Deere ",1500,"жидк.","авто","220/380в","56 кВт","61,6 кВт","дизл.",180,{"v":12,"d":"12.0"},"1.87x0.99x1.36 м","1110 кг",16495,19795,"Звоните"]
["J77K","John Deere ",1500,"жидк.","авто(п.у)","220/380в","56 кВт","61,6 кВт","дизл.",180,{"v":12,"d":"12.0"},"1.87x0.99x1.36 м","1110 кг",17250,20550,"Звоните"]
["J88K","John Deere ",1500,"жидк.","авто","220/380в","64 кВт","70,4 кВт","дизл.",180,13.7,"1.87x0.99x1.36 м","1110 кг",17378,20678,"Звоните"]
["J88K","John Deere ",1500,"жидк.","авто(п.у)","220/380в","64 кВт","70,4 кВт","дизл.",180,13.7,"1.87x0.99x1.36 м","1110 кг",18133,21433,"Звоните"]
["J110K","John Deere ",1500,"жидк.","авто","220/380в","80 кВт","88 кВт","дизл.",190,16.5,"1.95x1.08x1.33 м","1240 кг",20249,23799,"Звоните"]
["J110K","John Deere ",1500,"жидк.","авто(п.у)","220/380в","80 кВт","88 кВт","дизл.",190,16.5,"1.95x1.08x1.33 м","1240 кг",21004,24554,"Звоните"]
["J130K","John Deere ",1500,"жидк.","авто","220/380в","96 кВт","105,6 кВт","дизл.",340,18.5,"2.37x1.11x1.48 м","1570 кг",23761,29261,"Звоните"]
["J130K","John Deere ",1500,"жидк.","авто(п.у)","220/380в","96 кВт","105,6 кВт","дизл.",340,18.5,"2.37x1.11x1.48 м","1570 кг",24516,30016,"Звоните"]
["J165K","John Deere ",1500,"жидк.","авто","220/380в","120 кВт","132 кВт","дизл.",340,{"v":25,"d":"25.0"},"2.37x1.11x1.48 м","1640 кг",27597,33097,"Звоните"]
["J165K","John Deere ",1500,"жидк.","авто(п.у)","220/380в","120 кВт","132 кВт","дизл.",340,{"v":25,"d":"25.0"},"2.37x1.11x1.48 м","1640 кг",28352,33852,"Звоните"]
["J200K","John Deere ",1500,"жидк.","авто","220/380в","145 кВт","160 кВт","дизл.",340,31.3,"2.37x1.11x1.48 м","1730 кг",29819,35319,"Звоните"]
["J200K","John Deere ",1500,"жидк.","авто(п.у)","220/380в","145 кВт","160 кВт","дизл.",340,31.3,"2.37x1.11x1.48 м","1730 кг",30574,36074,"Звоните"]
["J220С2","John Deere ",1500,"жидк.","авто","220/380в","160 кВт","176 кВт","дизл.",340,32.6,"2.37x1.11x1.48 м","1790 кг",33334,38834,"Звоните"]
["J220K","John Deere ",1500,"жидк.","авто(п.у)","220/380в","160 кВт","176 кВт","дизл.",340,32.6,"2.37x1.11x1.48 м","1790 кг",34089,39589,"Звоните"]
["J275K","John Deere ",1500,"жидк.","авто","220/380в","200 кВт","220 кВт","дизл.",390,42.6,"2,90x1.30x1.68 м","2235 кг",38978,47428,"Звоните"]
["J275K","John Deere ",1500,"жидк.","авто(п.у)","220/380в","200 кВт","220 кВт","дизл.",390,42.6,"2,90x1.30x1.68 м","2235 кг",39733,48183,"Звоните"]
["J300K","John Deere ",1500,"жидк.","авто","220/380в","220 кВт","242,4 кВт","дизл.",390,42.6,"2,90x1.30x1.68 м","2235 кг",41451,49901,"Звоните"]
["J300K","John Deere ",1500,"жидк.","авто(п.у)","220/380в","220 кВт","240 кВт","дизл.",390,42.6,"2,90x1.30x1.68 м","2235 кг",42206,50656,"Звоните"]
["V220С2","Volvo Penta ",1500,"жидк.","авто","220/380в","160 кВт","176 кВт","дизл.",390,31.8,"2.55x1.30x1.69 м","2090 кг",34997,41215,"Звоните"]
["V220С2","Volvo Penta ",1500,"жидк.","авто(п.у)","220/380в","160 кВт","176 кВт","дизл.",390,31.8,"2.55x1.30x1.69 м","2090 кг",35997,42215,"Звоните"]
["V275С2","Volvo Penta ",1500,"жидк.","авто","220/380в","200 кВт","220 кВт","дизл.",390,{"v":32,"d":"32.0"},"2.55x1.30x1.69 м","2100 кг",43145,52147,"Звоните"]
["V350С2","Volvo Penta ",1500,"жидк.","авто","220/380в","254 кВт","280 кВт","дизл.",470,46.6,"3,16x1,34x1,76 м","2850 кг",47437,58033,"Звоните"]
["V375С2","Volvo Penta ",1500,"жидк.","авто","220/380в","272 кВт","300 кВт","дизл.",470,{"v":51,"d":"51.0"},"3,16x1,34x1,76 м","2900 кг",50532,61128,"Звоните"]
["V410С2","Volvo Penta ",1500,"жидк.","авто","220/380в","300 кВт","330 кВт","дизл.",470,{"v":55,"d":"55.0"},"3,16x1,34x1,81 м","3190 кг",57237,67883,"Звоните"]
["V440С2","Volvo Penta ",1500,"жидк.","авто","220/380в","320 кВт","352 кВт","дизл.",470,59.5,"3,16x1,34x1,81 м","3238 кг",60095,70741,"Звоните"]
["V500С2","Volvo Penta ",1500,"жидк.","авто","220/380в","364 кВт","400 кВт","дизл.",500,69.2,"3.47x1.63x2,08 м","3470 кг",70596,82782,"Звоните"]
["V550С2","Volvo Penta ",1500,"жидк.","авто","220/380в","400 кВт","440 кВт","дизл.",500,75.4,"3.47x1.63x2,08 м","3600 кг",77083,89268,"Звоните"]
["V630С2","Volvo Penta ",1500,"жидк.","авто","220/380в","458 кВт","504 кВт","дизл.",610,{"v":85,"d":"85.0"},"3.47x1.63x2,08 м","3780 кг",89464,106628,"Звоните"]
["V700С2","Volvo Penta ",1500,"жидк.","авто","220/380в","504 кВт","560 кВт","дизл.",610,94.5,"3.47x1.63x2,08 м","3900 кг",109941,127106,"Звоните"]
["D330","Doosan ",1500,"жидк.","авто","220/380в","240 кВт","264 кВт","дизл.",470,{"v":47,"d":"47.0"},"3,16x1,34x1,60 м","3050 кг",{"v":39886,"d":"39,886"},{"v":50482,"d":"50,482"},"Звоните"]
["D440","Doosan ",1500,"жидк.","авто","220/380в","320 кВт","352 кВт","дизл.",470,65.1,"3,47x1,50x1,83 м","3530 кг",{"v":52401,"d":"52,401"},{"v":66002,"d":"66,002"},"Звоните"]
["D550","Doosan ",1500,"жидк.","авто","220/380в","400 кВт","440 кВт","дизл.",500,81.3,"3,47x1,50x1,97 м","4020 кг",{"v":64083,"d":"64,083"},{"v":77727,"d":"77,727"},"Звоните"]
["D700","Doosan ",1500,"жидк.","авто","220/380в","504 кВт","560 кВт","дизл.",610,99.8,"3,47x1,63x2,00 м","4640 кг",{"v":84369,"d":"84,369"},{"v":102803,"d":"102,803"},"Звоните"]
["ALIZE 7500 TE ","Honda OHV ",3000,"возд.","электр","220/380в","4,1 кВт","5,3 кВт","бенз.",24,1.9,"0,78х0,59x0,75 м","132 кг",{"v":4593.1644,"d":"4,593"},"нет","Звоните"]
["ALIZE 7500 TE","Honda OHV ",3000,"возд.","авто","220/380в","4,1 кВт","5,3 кВт","бенз.",24,1.9,"0,78х0,59x0,75 м","132 кг",{"v":5593,"d":"5,593"},"нет","Звоните"]
["HX 5000 T-C ","Honda OHV ",3000,"возд.","ручн","220/380в","2,8 кВт","4 кВт","бенз.",6,1.9,"0,71x0,57x0,49 м","68 кг",{"v":1422.7606799999999,"d":"1,423"},"нет","Звоните"]
["HX 7500 T-C ","Honda OHV ",3000,"возд.","ручн","220/380в","4,8 кВт","6 кВт","бенз.",6.5,2.4,"0,76х0,57х0,59 м","80 кг",{"v":1714.03452,"d":"1,714"},"нет","Звоните"]
["PERFORM 5500 T ","Kohler OHV ",3000,"возд.","ручн","220/380в","3,3 кВт","4,5 кВт","бенз.",7.3,2.1,"0,81х0,55х0,59 м","78 кг",{"v":1227.9432924,"d":"1,228"},"нет","Звоните"]
["SH 7500 T-C ","Honda OHV ",3000,"возд.","ручн","220/380в","4,8 кВт","6 кВт","бенз.",26,2.4,"0,72х0,56x0,56 м","79 кг",{"v":2038.9168800000002,"d":"2,039"},"нет","Звоните"]
["SH 7500 TE","Honda OHV ",3000,"возд.","электр","220/380в","4,8 кВт","6 кВт","бенз.",26,2.4,"0,76х0,57x0,59 м","89 кг",{"v":2576.6531999999997,"d":"2,577"},"нет","Звоните"]
["SH 7500 TE ","Honda OHV ",3000,"возд.","авто","220/380в","4,8 кВт","6 кВт","бенз.",26,2.4,"0,76х0,57x0,59 м","89 кг",{"v":3577,"d":"3,577"},"нет","Звоните"]
["SH 7500 TE-S ","Honda OHV ",3000,"возд.","электр","220/380в","4,8 кВт","6 кВт","бенз.",26,2.4,"0,76х0,57x0,59 м","89 кг",{"v":2280,"d":"2,280"},"нет","Звоните"]
["SH 7500 TE-S","Honda OHV ",3000,"возд.","авто","220/380в","4,8 кВт","6 кВт","бенз.",26,2.4,"0,76х0,57x0,59 м","89 кг",{"v":3280,"d":"3,280"},"нет","Звоните"]
["TECHNIC 5500 T ","Kohler OHV ",3000,"возд.","ручн","220/380в","3,3 кВт","4,5 кВт","бенз.",20,1.7,"0,81х0,56х0,59 м","79 кг",{"v":1467.0118980000002,"d":"1,467"},"нет","Звоните"]
["TECHNIC 7500 TE AVR C ","Kohler OHV ",3000,"возд.","авто","220/380в","4,9 кВт","6,1 кВт","бенз.",35,2.6,"0,90х0,57х0,77 м","124 кг",{"v":2173.3509599999998,"d":"2,173"},"нет","Звоните"]
["TECHNIC 7500 TE AVR C","Kohler OHV ",3000,"возд.","авто","220/380в","4,9 кВт","6,1 кВт","бенз.",35,2.6,"0,90х0,57х0,77 м","124 кг",{"v":3173,"d":"3,173"},"нет","Звоните"]
["TECHNIC 15000 TE AVR C ","Kohler OHV ",3000,"возд.","электр","220/380в","9,8 кВт","11 кВт","бенз.",35,4.2,"0,90х0,57х0,77 м","165 кг",{"v":3680.13294,"d":"3,680"},"нет","Звоните"]
["TECHNIC 15000 TE AVR C","Kohler OHV ",3000,"возд.","авто","220/380в","9,8 кВт","11 кВт","бенз.",35,4.2,"0,90х0,57х0,77 м","165 кг",{"v":4680,"d":"4,680"},"нет","Звоните"]
["DX 6000 TE XL C ","Yanmar OHV ",3000,"возд.","электр","220/380в","4 кВт","5,2 кВт","дизл.",12,1.3,"0,87x0,57x0,56 м","106 кг",{"v":2968.7526000000003,"d":"2,969"},"нет","Звоните"]
["DX 6000 TE XL C","Yanmar OHV ",3000,"возд.","авто","220/380в","4 кВт","5,2 кВт","дизл.",12,1.3,"0,87x0,57x0,56 м","106 кг",{"v":3969,"d":"3,969"},"нет","Звоните"]
["DIESEL 6500 TE XL C","Kohler OHV ",3000,"возд.","электр","220/380в","4 кВт","5,2 кВт","дизл.",16,1.2,"0,81x0,56x0,59 м","108 кг",{"v":2935.14408,"d":"2,935"},"нет","Звоните"]
["DIESEL 6500 TE XL C","Kohler OHV ",3000,"возд.","авто","220/380в","4 кВт","5,2 кВт","дизл.",16,1.2,"0,81x0,56x0,59 м","108 кг",{"v":3935,"d":"3,935"},"нет","Звоните"]
["DIESEL 15000 TE XL C ","Kohler OHV ",3000,"возд.","электр","220/380в","8,8 кВт","10 кВт","дизл.",35,2.1,"0,90х0,57х0,77 м","169 кг",{"v":5050,"d":"5,050"},"нет","Звоните"]
["DIESEL 15000 TE XL C ","Kohler OHV ",3000,"возд.","электр","220/380в","8,8 кВт","10 кВт","дизл.",35,2.1,"0,90х0,57х0,77 м","169 кг",{"v":6050,"d":"6,050"},"нет","Звоните"]
["SD 6000 TE XL ","Yanmar OHV ",3000,"возд.","электр","220/380в","3,6 кВт","4,8 кВт","дизл.",26,1.3,"0,84х0,61х0,95 м","179 кг",{"v":4450,"d":"4,450"},"нет","Звоните"]
["SD 6000 TE XL","Yanmar OHV ",3000,"возд.","авто","220/380в","3,6 кВт","4,8 кВт","дизл.",26,1.3,"0,84х0,61х0,95 м","179 кг",{"v":5450,"d":"5,450"},"нет","Звоните"]
["X715C","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","520 кВт","572 кВт","дизл.",930,{"v":109,"d":"109.0"},"3,97x1,85x2,00 м","4989 кг",{"v":117057.08,"d":"117057"},"нет","Звоните"]
["X800C","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","581 кВт","640 кВт","дизл.",930,{"v":119,"d":"119.0"},"3,97x1,63x1,95 м","5241 кг",{"v":126276.92,"d":"126277"},"нет","Звоните"]
["X880C","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","640 кВт","704 кВт","дизл.",930,{"v":131,"d":"131.0"},"3,97x1,85x2,15 м","5474 кг",{"v":147644.84,"d":"147645"},"нет","Звоните"]
["X1000C","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","728 кВт","800,8 кВт","дизл.",930,{"v":154,"d":"154.0"},"4,32x1,85x2,15 м","6120 кг",{"v":163139.62,"d":"163140"},"нет","Звоните"]
["X1100C","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","800 кВт","880 кВт","дизл.",930,{"v":169,"d":"169.0"},"4,32x1,85x2,15 м","6588 кг",{"v":170981.58,"d":"170982"},"нет","Звоните"]
["X1250C","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","908 кВт","994,4 кВт","дизл.",930,{"v":192,"d":"192.0"},"4,45x2,13x2,26 м","7383 кг",{"v":194643.68,"d":"194644"},"нет","Звоните"]
["X1400C","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","1018 кВт","1120 кВт","дизл.",500,{"v":223,"d":"223.0"},"3,87x1,84x2,21 м","9442 кг",{"v":284190.2,"d":"284190"},"нет","Звоните"]
["X1540C","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","1120 кВт","1232 кВт","дизл.",500,{"v":226,"d":"226.0"},"4,01x1,89x2,16 м","11081 кг",{"v":294157.78,"d":"294158"},"нет","Звоните"]
["X1650C","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","1200 кВт","1320 кВт","дизл.",500,{"v":266,"d":"266.0"},"4,16x1,89x2,16 м","11261 кг",{"v":306873.28,"d":"306873"},"нет","Звоните"]
["X1850C","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","1331 кВт","1464 кВт","дизл.",500,{"v":266,"d":"266.0"},"4.10х1.87х2.16 м","11405 кг",{"v":334840.52,"d":"334841"},"нет","Звоните"]
["X2000C","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","1454 кВт","1600 кВт","дизл.",500,{"v":298,"d":"298.0"},"4.10х1.87х2.16 м","11405 кг",397929,"нет","Звоните"]
["X2200C","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","1600 кВт","1760 кВт","дизл.",500,{"v":336,"d":"336.0"},"4.62x1.87x2.16 м","13280 кг",{"v":449554.42,"d":"449554"},"нет","Звоните"]
["X2500C","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","1818 кВт","2000 кВт","дизл.",500,{"v":369,"d":"369.0"},"4.62x1.87x2.16 м","14235 кг",{"v":543267.9,"d":"543268"},"нет","Звоните"]
["X2800C","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","2036 кВт","2240 кВт","дизл.",500,{"v":409,"d":"409.0"},"5.50x2.25x2.44 м","17484 кг",{"v":683596.06,"d":"683596"},"нет","Звоните"]
["X3100C","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","2254 кВт","2480 кВт","дизл.",500,{"v":450,"d":"450.0"},"5.50x2.25x2.44 м","18559 кг",{"v":824639.62,"d":"824640"},"нет","Звоните"]
["X3300C","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","2400 кВт","2640 кВт","дизл.",500,{"v":481,"d":"481.0"},"5.60x2.25x2.44 м","19241 кг",{"v":954463.16,"d":"954463"},"нет","Звоните"]
["X715","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","520 кВт","572 кВт","дизл.",930,{"v":104,"d":"104.0"},"3,97x1,85x2,00 м","4989 кг",{"v":117057.08,"d":"117057"},"нет","Звоните"]
["X800","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","581,6 кВт","640 кВт","дизл.",930,{"v":108,"d":"108.0"},"3,97x1,63x1,95 м","5241 кг",{"v":126276.92,"d":"126277"},"нет","Звоните"]
["X880","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","640 кВт","704 кВт","дизл.",930,{"v":123,"d":"123.0"},"3,97x1,85x2,15 м","5474 кг",{"v":147644.84,"d":"147645"},"нет","Звоните"]
["X1000","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","728 кВт","800 кВт","дизл.",930,{"v":140,"d":"140.0"},"4,32x1,85x2,15 м","6120 кг",{"v":163139.62,"d":"163140"},"нет","Звоните"]
["X1100","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","800 кВт","880 кВт","дизл.",930,{"v":152,"d":"152.0"},"4,32x1,85x2,15 м","6588 кг",{"v":170981.58,"d":"170982"},"нет","Звоните"]
["X1250","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","909 кВт","994 кВт","дизл.",930,{"v":174,"d":"174.0"},"4,45x2,13x2,26 м","7383 кг",{"v":194643.68,"d":"194644"},"нет","Звоните"]
["X1400","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","1018 кВт","1120 кВт","дизл.",500,{"v":206,"d":"206.0"},"3,87x1,84x2,21 м","9442 кг",{"v":284190.2,"d":"284190"},"нет","Звоните"]
["X1540","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","1120 кВт","1232 кВт","дизл.",500,{"v":210,"d":"210.0"},"4,01x1,89x2,16 м","11081 кг",{"v":294157.78,"d":"294158"},"нет","Звоните"]
["X1650","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","1200 кВт","1320 кВт","дизл.",500,{"v":241,"d":"241.0"},"4,16x1,89x2,16 м","11261 кг",{"v":306873.28,"d":"306873"},"нет","Звоните"]
["X1850","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","1331 кВт","1464 кВт","дизл.",500,{"v":241,"d":"241.0"},"4.10х1.87х2.16 м","11405 кг",{"v":334840.52,"d":"334841"},"нет","Звоните"]
["X2000","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","1454 кВт","1600 кВт","дизл.",500,{"v":266,"d":"266.0"},"4.10х1.87х2.16 м","11405 кг",397929,"нет","Звоните"]
["X2200","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","1600 кВт","1760 кВт","дизл.",500,{"v":306,"d":"306.0"},"4.62x1.87x2.16 м","13280 кг",{"v":449554.42,"d":"449554"},"нет","Звоните"]
["X2500","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","1818 кВт","2000 кВт","дизл.",500,{"v":331,"d":"331.0"},"4.62x1.87x2.16 м","14235 кг",{"v":543267.9,"d":"543268"},"нет","Звоните"]
["X2800","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","2036 кВт","2240 кВт","дизл.",500,{"v":386,"d":"386.0"},"5.50x2.25x2.44 м","17484 кг",{"v":683596.06,"d":"683596"},"нет","Звоните"]
["X3100","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","2254 кВт","2480 кВт","дизл.",500,{"v":420,"d":"420.0"},"5.50x2.25x2.44 м","18559 кг",{"v":824639.62,"d":"824640"},"нет","Звоните"]
["X3300","MTU-DDK ",1500,"жидк.","авто","220/380в","2400 кВт","2640 кВт","дизл.",500,{"v":445,"d":"445.0"},"5.60x2.25x2.44 м","19241 кг",{"v":954463.16,"d":"954463"},"нет","Звоните"]
["T8НKM","Mitsubishi ",3000,"жидк.","авто","220в.","5 кВт","7,5 кВт","дизл.",50,2.5,"1.22x0.72x1,03 м","220 кг",6900,9200,"Звоните"]
["T11НKM","Mitsubishi ",3000,"жидк.","авто","220в.","8 кВт","10,5 кВт","дизл.",50,4.2,"1.41x0.72x1,03 м","318 кг",8242,10542,"Звоните"]
["T6KM","Mitsubishi ",1500,"жидк.","авто","220в.","5 кВт","5,5 кВт","дизл.",50,1.7,"1.41x0.72x1,03 м","307 кг",8019,10319,"Звоните"]
["T9KM","Mitsubishi ",1500,"жидк.","авто","220в.","7,8 кВт","8,6 кВт","дизл.",50,2.5,"1.41x0.72x1,03 м","396 кг",8648,10948,"Звоните"]
["Т12КM","Mitsubishi ",1500,"жидк.","авто","220в.","11 кВт","12,1 кВт","дизл.",50,3.4,"1.41x0.72x1.03 м","452 кг",9995,12295,"Звоните"]
["TURBO 2500 ","Olymp OHV ",3000,"возд.","ручн","220в.","1,4 кВт","2,2 кВт","бенз.",12,1.1,"0,60х0,52х0,44 м","45 кг",391,"нет","Звоните"]
["TURBO 5000 ","Olymp OHV ",3000,"возд.","ручн","220в.","4,2 кВт","5 кВт","бенз.",12,1.8,"0,85х0,78х0,65 м","75 кг",755,"нет","Звоните"]
["NEO 1000 ","Olymp OHV ",3000,"возд.","ручн","220в.","0,1 кВт","0,9 кВт","бенз.",2,0.5,"0,45x0,26x0,39 м","13 кг",435,"нет","Звоните"]
["NEO 2000 ","Olymp OHV ",3000,"возд.","ручн","220в.","1,05 кВт","1,85 кВт","бенз.",3.3,1.1,"0,54х0,28х0,46 м","21 кг",{"v":565.7434199999999,"d":"566"},"нет","Звоните"]
["NEO 3000 ","Olymp OHV ",3000,"возд.","ручн","220в.","1,8 кВт","2,6 кВт","бенз.",3.3,1.1,"0,54х0,28х0,47 м","21 кг",850,"нет","Звоните"]
["ALIZE 3000 ","Kohler OHV ",3000,"возд.","ручн","220в.","2 кВт","2,8 кВт","бенз.",12,1.3,"0,57х0,45х0,46 м","46 кг",{"v":1081,"d":"1,081"},"нет","Звоните"]
["ALIZE 6000 E ","Kohler OHV ",3000,"возд.","электр","220в.","4,8 кВт","5,6 кВт","бенз.",24,2.4,"0,78х0,59х0,76 м","130 кг",{"v":4108,"d":"4,108"},"нет","Звоните"]
["ALIZE 6000 E","Kohler OHV ",3000,"возд.","авто","220в.","4,8 кВт","5,6 кВт","бенз.",24,2.4,"0,78х0,59х0,76 м","130 кг",{"v":5108,"d":"5,108"},"нет","Звоните"]
["PERFORM 3000 ","Kohler OHV ",3000,"возд.","ручн","220в.","2,2 кВт","3 кВт","бенз.",4.1,1.3,"0,59х0,46х0,43 м","43 кг",{"v":638.56188,"d":"639"},"нет","Звоните"]
["PERFORM 4500 ","Kohler OHV ",3000,"возд.","ручн","220в.","3,4 кВт","4,2 кВт","бенз.",7.3,2.1,"0,81х0,55х0,59 м","66,5 кг",850,"нет","Звоните"]
["PERFORM 6500","Kohler OHV ",3000,"возд.","ручн","220в.","5,7 кВт","6,5 кВт","бенз.",7.3,2.6,"0,81х0,55х0,59 м","97 кг",{"v":1155,"d":"1,155"},"нет","Звоните"]
["HX 2500 ","Honda OHV ",3000,"возд.","ручн","220в.","1,4 кВт","2,2 кВт","бенз.",3.6,1.2,"0,59х0,46х0,43 м","38 кг",{"v":666.56898,"d":"667"},"нет","Звоните"]
["HX 3000-C ","Honda OHV ",3000,"возд.","ручн","220в.","2,2 кВт","3 кВт","бенз.",4.3,1.3,"0,59x0,46x0,43 м","41 кг",{"v":705.77892,"d":"706"},"нет","Звоните"]
["HX 4000-C ","Honda OHV ",3000,"возд.","ручн","220в.","3,2 кВт","4 кВт","бенз.",5.3,2.1,"0,71х0,57х0,49 м","56 кг",{"v":963.44424,"d":"963"},"нет","Звоните"]
["HX 6000-C ","Honda OHV ",3000,"возд.","ручн","220в.","5,2 кВт","6 кВт","бенз.",6.5,2.4,"0,77х0,57х0,59 м","79 кг",{"v":1377.94932,"d":"1,378"},"нет","Звоните"]
["TECHNIC 3000 ","Kohler OHV ",3000,"возд.","ручн","220в.","2,2 кВт","3 кВт","бенз.",13,1.3,"0,65х0,51х0,46 м","46 кг",{"v":834.6115800000001,"d":"835"},"нет","Звоните"]
["TECHNIC 4500 AVR ","Kohler OHV ",3000,"возд.","ручн","220в.","3,4 кВт","4,2 кВт","бенз.",20,1.7,"0,55х0,59х0,74 м","73,5 кг",{"v":1075.8087251999998,"d":"1,076"},"нет","Звоните"]
["SH 6000-C ","Honda OHV ",3000,"возд.","ручн","220в.","5,2 кВт","6 кВт","бенз.",26,2.4,"0,77х0,57х0,59 м","81 кг",{"v":1568.3976,"d":"1,568"},"нет","Звоните"]
["SH 6000 E ","Honda OHV ",3000,"возд.","электр","220в.","5,2 кВт","6 кВт","бенз.",26,2.4,"0,77х0,57х0,59 м","87 кг",{"v":2086,"d":"2,086"},"нет","Звоните"]
["SH 6000 E","Honda OHV ",3000,"возд.","авто","220в.","5,2 кВт","6 кВт","бенз.",26,2.4,"0,77х0,57х0,59 м","87 кг",{"v":3086,"d":"3,086"},"нет","Звоните"]
["SH 6000 E-S ","Honda OHV ",3000,"возд.","электр","220в.","5,2 кВт","6 кВт","бенз.",26,2.4,"0,77х0,57х0,59 м","87 кг",{"v":1904.4828,"d":"1,904"},"нет","Звоните"]
["SH 6000 E-S","Honda OHV ",3000,"возд.","авто","220в.","5,2 кВт","6 кВт","бенз.",26,2.4,"0,77х0,57х0,59 м","87 кг",{"v":2904,"d":"2,904"},"нет","Звоните"]
["TECHNIC 6500 C ","Kohler OHV ",3000,"возд.","ручн","220в.","5,7 кВт","6,5 кВт","бенз.",20,2.6,"0,81х0,55х0,59 м","100 кг",{"v":1358.34435,"d":"1,358"},"нет","Звоните"]
["TECHNIC 7000 E AVR C ","Kohler OHV ",3000,"возд.","электр","220в.","5,7 кВт","6,5 кВт","бенз.",35,2.6,"0,90х0,57х0,77 м","124 кг",{"v":1847.3483159999998,"d":"1,847"},"нет","Звоните"]
["TECHNIC 7000 E AVR C","Kohler OHV ",3000,"возд.","авто","220в.","5,7 кВт","6,5 кВт","бенз.",35,2.6,"0,90х0,57х0,77 м","124 кг",{"v":2847,"d":"2,847"},"нет","Звоните"]
["TECHNIC 10000 E AVR C ","Kohler OHV ",3000,"возд.","электр","220в.","9,2 кВт","10 кВт","бенз.",35,4.2,"0,90х0,57х0,77 м","139 кг",{"v":3618.6293484,"d":"3,619"},"нет","Звоните"]
["TECHNIC 10000 E AVR C","Kohler OHV ",3000,"возд.","авто","220в.","9,2 кВт","10 кВт","бенз.",35,4.2,"0,90х0,57х0,77 м","139 кг",{"v":4619,"d":"4,619"},"нет","Звоните"]
["SD 6000 E XL ","Yanmar OHV ",3000,"возд.","электр","220в.","4,4 кВт","5,2 кВт","дизл.",26,1.3,"0,84х0,61х0,94 м","177 кг",{"v":4498,"d":"4,498"},"нет","Звоните"]
["SD 6000 E XL","Yanmar OHV ",3000,"возд.","авто","220в.","4,4 кВт","5,2 кВт","дизл.",26,1.3,"0,84х0,61х0,94 м","177 кг",{"v":5498,"d":"5,498"},"нет","Звоните"]
["DIESEL 4000 C ","Kohler OHV ",3000,"возд.","ручн","220в.","2,6 кВт","3,4 кВт","дизл.",4.3,0.9,"0,81х0,55х0,59 м","70 кг",{"v":1747.64304,"d":"1,748"},"нет","Звоните"]
["DIESEL 4000 E XL ","Kohler OHV ",3000,"возд.","электр","220в.","2,6 кВт","3,4 кВт","дизл.",4.3,0.9,"0,81х0,55х0,59 м","77 кг",{"v":2363.79924,"d":"2,364"},"нет","Звоните"]
["DIESEL 4000 E XL","Kohler OHV ",3000,"возд.","авто","220в.","2,6 кВт","3,4 кВт","дизл.",4.3,0.9,"0,81х0,55х0,59 м","77 кг",{"v":3364,"d":"3,364"},"нет","Звоните"]
["DX 6000 E XL C ","Yanmar OHV ",3000,"возд.","электр","220в.","4,4 кВт","5,2 кВт","дизл.",12,1.3,"0,87х0,57х0,55 м","105 кг",{"v":2722.2901199999997,"d":"2,722"},"нет","Звоните"]
["DX 6000 E XL C","Yanmar OHV ",3000,"возд.","авто","220в.","4,4 кВт","5,2 кВт","дизл.",12,1.3,"0,87х0,57х0,55 м","105 кг",{"v":3722,"d":"3,722"},"нет","Звоните"]
["DIESEL 6000 E XL ","Kohler OHV ",3000,"возд.","электр","220в.","4,4 кВт","5,2 кВт","дизл.",16,1.2,"0,81х0,55х0,59 м","100 кг",{"v":3677,"d":"3,677"},"нет","Звоните"]
["DIESEL 6000 E XL","Kohler OHV ",3000,"возд.","авто","220в.","4,4 кВт","5,2 кВт","дизл.",16,1.2,"0,81х0,55х0,59 м","100 кг",{"v":4677,"d":"4,677"},"нет","Звоните"]
["DIESEL 10000 E XL C ","Kohler OHV ",3000,"возд.","электр","220в.","8,2 кВт","9 кВт","дизл.",35,2.1,"0,9х0,57х0,77 м","162 кг",{"v":4980,"d":"4,980"},"нет","Звоните"]
["DIESEL 10000 E XL C","Kohler OHV ",3000,"возд.","авто","220в.","8,2 кВт","9 кВт","дизл.",35,2.1,"0,9х0,57х0,77 м","162 кг",{"v":5980,"d":"5,980"},"нет","Звоните"]

{"sheet":"LISTER PETTER","index":4,"n_rows":16,"n_cols":16,"rows_kept":16,"merged":[[0,1,0,15],[1,0,2,0],[1,1,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,10],[1,13,1,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["На главную","Lister Petter (Англия)"]
["Модель","Двигатель",{"$nulls":3},"Мощность (кВт)\n",null,null,"Топливо",null,null,"Размер (см)\n","Вес (кг)","Цена (евро)",null,"Скидка"]
[null,"марка","частота об/мин","охлажд.","запуск","напряж.","основ.","резерв.","топл.","бак (л)","расх. л/ч 75%","L*W *H","откр.","ДГУ","Кожух","%"]
["LLD140-WLE350","Lister Petter LPW3",1500,"жидк.","электр","220/380в.","8,7 кВт","9,6 кВт","дизл.","66л","2,2 л/ч","144*71*114 мм","417 кг",5686,2302,"Звоните"]
["LLD190-WLE350","Lister Petter LPW4",1500,"жидк.","электр","220/380в.","12 кВт","13,2 кВт","дизл.","66л","2,9 л/ч","144*71*114 мм","456 кг",6310,2302,"Звоните"]
["LLD250-WLE350","Lister Petter LPWT4",1500,"жидк.","электр","220/380в.","16 кВт","17,6 кВт","дизл.","66л","3,7 л/ч","144*71*114 мм","466 кг",7438,2302,"Звоните"]
["LLD410-LE350","Lister Petter DWS4",1500,"жидк.","электр","220/380в.","24 кВт","26,4 кВт","дизл.","95л","6,3 л/ч","160*71*111 мм","592 кг",9335,3790,"Звоните"]
["LLD200-WLE350","Lister Petter LPW3",3000,"жидк.","электр","220/380в.","16,3 кВт","17,9 кВт","дизл.","66л","4,6 л/ч","144*71*99 мм","417 кг",6718,"нет","Звоните"]
["LLD275-WLE350","Lister Petter LPW4",3000,"жидк.","электр","220/380в.","22,5 кВт","24,8 кВт","дизл.","66л","4,6 л/ч","144*71*99 мм","456 кг",7702,"нет","Звоните"]
["LLD400-LE350","Lister Petter LPWT4",3000,"жидк.","электр","220/380в.","31,6 кВт","34,8 кВт","дизл.","66л","8,3 л/ч","144*71*99 мм","466 кг",10295,"нет","Звоните"]
["LLD95-WLE151","Lister Petter LPW2",1500,"жидк.","электр","220в","5,6 кВт","6,1 кВт","дизл.","66л","1,5 л/ч","144*71*99 мм","396 кг",5254,2302,"Звоните"]
["LLD140-WLE151","Lister Petter LPW3",1500,"жидк.","электр","220в","8,7 кВт","9,5 кВт","дизл.","66л","2,2 л/ч","144*71*99 мм","417 кг",5854,2302,"Звоните"]
["LLD190-WLE151","Lister Petter LPW4",1500,"жидк.","электр","220в","12,2 кВт","13,5 кВт","дизл.","66л","2,9 л/ч","144*71*99 мм","456 кг",6454,2302,"Звоните"]
["LLD250-WLE151","Lister Petter LPWT4",1500,"жидк.","электр","220в","16,1 кВт","17,7 кВт","дизл.","66л","3,7 л/ч","144*71*99 мм","466 кг",7871,2302,"Звоните"]
["LLD200-WLE151","Lister Petter LPW3",3000,"жидк.","электр","220в","15,4 кВт","16,9 кВт","дизл.","66л","4,6 л/ч","144*71*99 мм","417 кг",6790,"нет","Звоните"]
["LLD275-WLE151","Lister Petter LPW4",3000,"жидк.","электр","220в","20,9 кВт","23 кВт","дизл.","66л","4,6 л/ч","144*71*99 мм","456 кг",7991,"нет","Звоните"]

{"sheet":"CUMMINS","index":5,"n_rows":54,"n_cols":16,"rows_kept":54,"merged":[[0,1,0,15],[1,0,2,0],[1,1,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,10],[1,13,1,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["На главную","Cummins (Англия)"]
["Модель","Двигатель",{"$nulls":3},"Мощность (кВт)\n",null,null,"Топливо",null,null,"Размер (м)\n","Вес (кг)","Цена ($)",null,"Скидка"]
[null,"марка","частота об/мин","охлажд.","стартер","напряж.","основ.","резерв.","топл.","бак (л)","расх. л/ч 75%","L*W *H","откр.","ДГУ","Кожух","%"]
["C22 D5","4B3.3-G1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","16 кВт","17,6 кВт","дизл.",144,{"v":3.4,"d":"3.40"},"1.75x0.93x1.25 м","609 кг",{"v":14103.6,"d":"14,104"},"нет","Звоните"]
["C22 D5 CIL","X2.5-G2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","16 кВт","17,6 кВт","дизл.",150,{"v":3.4,"d":"3.40"},"1.67x0.93x1.25 м","582 кг",{"v":12705.6,"d":"12,706"},"нет","Звоните"]
["C28 D5 CIL","X2.5-G2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","20 кВт","22 кВт","дизл.",150,{"v":4.2,"d":"4.20"},"1.67x0.93x1.25 м","605 кг",{"v":13101.6,"d":"13,102"},"нет","Звоните"]
["C33 D5e","4BT3.3-G3",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","24 кВт","26,4 кВт","дизл.",144,{"v":4.9,"d":"4.90"},"1.76x0.93x1.26 м","776 кг",{"v":15208.8,"d":"15,209"},"нет","Звоните"]
["C33 D5 CIL","X3.3-G1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","24 кВт","26,4 кВт","дизл.",175,{"v":4.9,"d":"4.90"},"1.76x0.93x1.25 м","875 кг",{"v":13659.6,"d":"13,660"},"нет","Звоните"]
["C38 D5 CIL","X3.3-G1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","28 кВт","30,4 кВт","дизл.",175,{"v":5.6,"d":"5.60"},"1.76x0.93x1.25 м","910 кг",{"v":13998,"d":"13,998"},"нет","Звоните"]
["ES43 D5 CIL","S3.8-G4",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","32 кВт","34,4 кВт","дизл.",100,{"v":7,"d":"7.00"},"1.80x0.73x1.22 м","750 кг",{"v":14886,"d":"14,886"},"нет","Звоните"]
["ES55 D5 CIL","S3.8-G6",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","40 кВт","44 кВт","дизл.",100,{"v":7.4,"d":"7.40"},"1.80x0.73x1.22 м","800 кг",{"v":16567.2,"d":"16,567"},"нет","Звоните"]
["C80 D5","4BTA3.9-G1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","57,6 кВт","64 кВт","дизл.",112,{"v":11.2,"d":"11.20"},"1.95x1.05x1.22 м","1050 кг",{"v":21668.399999999998,"d":"21,668"},"нет","Звоните"]
["C110 D5","4ISBe-G1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","80 кВт","88 кВт","дизл.",112,{"v":15.9,"d":"15.90"},"1.98x1.05x1.31 м","1200 кг",{"v":27746.399999999998,"d":"27,746"},"нет","Звоните"]
["C150 D5","6BTA5.9-G2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","108,8 кВт","120 кВт","дизл.",340,{"v":22.3,"d":"22.30"},"2.41x1.10x1.48 м","1206 кг",{"v":33213.6,"d":"33,214"},"нет","Звоните"]
["C175 D5e","QSB7-G3",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","128 кВт","140 кВт","дизл.",470,{"v":28,"d":"28.00"},"2.66x1.00x1.66 м","2071 кг",{"v":42856.799999999996,"d":"42,857"},"нет","Звоните"]
["C200 D5e","QSB7-G5",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","146,4 кВт","160 кВт","дизл.",350,{"v":31.7,"d":"31.70"},"2.66x1.10x1.66 м","2321 кг",{"v":45250.799999999996,"d":"45,251"},"нет","Звоните"]
["C220 D5e","QSB7-G5",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","160 кВт","176 кВт","дизл.",340,{"v":34.6,"d":"34.60"},"2.66x1.10x1.66 м","2321 кг",{"v":51105.6,"d":"51,106"},"нет","Звоните"]
["C250 D5","6CTAA8.3-G2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","181,6 кВт","200 кВт","дизл.",350,{"v":31,"d":"31.00"},"2.69x1.30x1.58 м","2000 кг",{"v":52240.799999999996,"d":"52,241"},"нет","Звоните"]
["C275 D5","QSL9-G5",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","200 кВт","220 кВт","дизл.",350,{"v":35.5,"d":"35.50"},"2.68x1.30x1.54 м","2000 кг",{"v":62818.799999999996,"d":"62,819"},"нет","Звоните"]
["C300 D5","QSL9-G5",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","220 кВт","240 кВт","дизл.",350,{"v":42.8,"d":"42.80"},"3.14x1.10x1.93 м","3157 кг",{"v":60750,"d":"60,750"},"нет","Звоните"]
["C330 D5","QSL9-G5",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","240 кВт","264 кВт","дизл.",350,{"v":42.8,"d":"42.80"},"3.14x1.10x1.93 м","3157 кг",{"v":61932,"d":"61,932"},"нет","Звоните"]
["C350 D5","NT855-G6",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","256 кВт","280 кВт","дизл.",750,{"v":48.5,"d":"48.50"},"3.55x1.10x2.08 м","3448 кг",{"v":64851.6,"d":"64,852"},"нет","Звоните"]
["C400 D5","NTA855-G4",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","288 кВт","320 кВт","дизл.",750,{"v":53.2,"d":"53.20"},"3.55x1.10x2.08 м","3653 кг",{"v":73459.2,"d":"73,459"},"нет","Звоните"]
["C400 D5E","QSX15-G8",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","291,2 кВт","320 кВт","дизл.",711,{"v":54.8,"d":"54.80"},"3.43x1.50x2.07 м","4582 кг",{"v":75372,"d":"75,372"},"нет","Звоните"]
["C440 D5","NTA855-G7",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","320 кВт","352 кВт","дизл.",750,{"v":67,"d":"67.00"},"3.55x1.10x2.12 м","3775 кг",{"v":79300.8,"d":"79,301"},"нет","Звоните"]
["C450 D5E","QSX15-G8",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","327,2 кВт","360 кВт","дизл.",711,{"v":60.8,"d":"60.80"},"3.43x1.50x2.07 м","4825 кг",{"v":82216.8,"d":"82,217"},"нет","Звоните"]
["C500 D5E","QSX15-G8",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","364 кВт","400 кВт","дизл.",711,{"v":66.7,"d":"66.70"},"3.43x1.50x2.07 м","4825 кг",{"v":83215.2,"d":"83,215"},"нет","Звоните"]
["C550 D5E","QSX15-G8",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","400 кВт","440 кВт","дизл.",711,{"v":73,"d":"73.00"},"3.43x1.50x2.07 м","4975 кг",{"v":86712,"d":"86,712"},"нет","Звоните"]
["С8 D5 CIL","X1.3-G2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","6 кВт","6,6 кВт","дизл.",100,{"v":1.6,"d":"1.60"},"1.46x0.85x1.04 м","546 кг","нет",{"v":12484.8,"d":"12,485"},"Звоните"]
["С11 D5 CIL","X1.3-G2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","8 кВт","8,8 кВт","дизл.",100,{"v":2.1,"d":"2.10"},"1.46x0.85x1.04 м","556 кг","нет",{"v":12778.8,"d":"12,779"},"Звоните"]
["C17 D5 CIL","X2.5-G2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","12 кВт","13,2 кВт","дизл.",150,{"v":2.5,"d":"2.50"},"2.09x0.93x1.45 м","907 кг","нет",{"v":13058.4,"d":"13,058"},"Звоните"]
["C22 D5 CIL","X2.5-G2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","16 кВт","17,6 кВт","дизл.",144,{"v":3.4,"d":"3.40"},"2.13x0.99x1.58 м","887 кг","нет",{"v":16347.599999999999,"d":"16,348"},"Звоните"]
["C28 D5 CIL","X2.5-G2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","20 кВт","22 кВт","дизл.",150,{"v":4.2,"d":"4.20"},"2.09x0.93x1.45 м","930 кг","нет",{"v":16671.6,"d":"16,672"},"Звоните"]
["C33 D5 CIL","X3.3-G1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","24 кВт","26,4 кВт","дизл.",175,{"v":4.9,"d":"4.90"},"2.25x0.97x1.52 м","1235 кг","нет",{"v":17670,"d":"17,670"},"Звоните"]
["C38 D5 CIL","X3.3-G1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","28 кВт","30,4 кВт","дизл.",175,{"v":5.6,"d":"5.60"},"2.25x0.97x1.52 м","1270 кг","нет",{"v":18021.6,"d":"18,022"},"Звоните"]
["ES43 D5 CIL","S3.8-G4",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","32 кВт","34,4 кВт","дизл.",100,{"v":7,"d":"7.00"},"2.30x1.10x1.65 м","1250 кг","нет",{"v":18390,"d":"18,390"},"Звоните"]
["ES55 D5 CIL","S3.8-G6",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","40 кВт","44 кВт","дизл.",100,{"v":7.4,"d":"7.40"},"2.30x1.10x1.65 м","1300 кг","нет",{"v":20313.6,"d":"20,314"},"Звоните"]
["C80 D5","4BTA3.9-G1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","57,6 кВт","64 кВт","дизл.",112,{"v":11.2,"d":"11.20"},"2.28x1.09x1.48 м","1817 кг","нет",{"v":27232.8,"d":"27,233"},"Звоните"]
["C110 D5","4ISBe-G1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","80 кВт","88 кВт","дизл.",112,{"v":15.9,"d":"15.90"},"2.34x1.09x1.48 м","1925 кг","нет",{"v":33674.4,"d":"33,674"},"Звоните"]
["C150 D5","6BTA5.9-G2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","108,8 кВт","120 кВт","дизл.",340,{"v":22.3,"d":"22.30"},"2.92x1.14x1.71 м","2102 кг","нет",{"v":40716,"d":"40,716"},"Звоните"]
["C175 D5e","QSB7-G3",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","128 кВт","140 кВт","дизл.",470,{"v":28,"d":"28.00"},"3.98x1.10x2.07 м","2991 кг","нет",{"v":51252,"d":"51,252"},"Звоните"]
["C200 D5e","QSB7-G5",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","146,4 кВт","160 кВт","дизл.",350,{"v":31.7,"d":"31.70"},"3.90x1.10x2.25 м","3301 кг","нет",{"v":54740.4,"d":"54,740"},"Звоните"]
["C220 D5e","QSB7-G5",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","160 кВт","176 кВт","дизл.",350,{"v":34.6,"d":"34.60"},"3.90x1.10x2.25 м","3301 кг","нет",{"v":60997.2,"d":"60,997"},"Звоните"]
["C250 D5","6CTAA8.3-G2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","181,6 кВт","200 кВт","дизл.",350,{"v":31,"d":"31.00"},"3.59x1.36x2.17 м","3296 кг","нет",{"v":62132.399999999994,"d":"62,132"},"Звоните"]
["C275 D5","QSL9-G5",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","200 кВт","220 кВт","дизл.",350,{"v":35.5,"d":"35.50"},"3.58x1.36x2.17 м","3296 кг","нет",{"v":77686.8,"d":"77,687"},"Звоните"]
["C300 D5","QSL9-G5",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","220 кВт","240 кВт","дизл.",350,{"v":42.8,"d":"42.80"},"4.25x1.36x2.22 м","4734 кг","нет",{"v":74755.2,"d":"74,755"},"Звоните"]
["C330 D5","QSL9-G5",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","240 кВт","264 кВт","дизл.",350,{"v":42.8,"d":"42.80"},"4.25x1.36x2.22 м","4734 кг","нет",{"v":75937.2,"d":"75,937"},"Звоните"]
["C350 D5","NT855-G6",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","256 кВт","280 кВт","дизл.",750,{"v":48.5,"d":"48.50"},"5.11x1.57x2.45 м","4798 кг","нет",{"v":79768.8,"d":"79,769"},"Звоните"]
["C400 D5","NTA855-G4",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","288 кВт","320 кВт","дизл.",750,{"v":53.2,"d":"53.20"},"5.11x1.57x2.45 м","4975 кг","нет",{"v":89227.2,"d":"89,227"},"Звоните"]
["C400 D5E","QSX15-G8",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","291,2 кВт","320 кВт","дизл.",711,{"v":54.8,"d":"54.80"},"5.11x1.56x2.45 м","5887 кг","нет",{"v":90554.4,"d":"90,554"},"Звоните"]
["C440 D5","NTA855-G7",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","320 кВт","352 кВт","дизл.",750,{"v":67,"d":"67.00"},"5.11x1.57x2.45 м","5095 кг","нет",{"v":94214.4,"d":"94,214"},"Звоните"]
["C450 D5E","QSX15-G8",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","327,2 кВт","360 кВт","дизл.",711,{"v":60.8,"d":"60.80"},"5.11x1.56x2.45 м","6130 кг","нет",{"v":96639.59999999999,"d":"96,640"},"Звоните"]
["C500 D5E","QSX15-G8",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","364 кВт","400 кВт","дизл.",711,{"v":66.7,"d":"66.70"},"5.11x1.56x2.45 м","6130 кг","нет",{"v":97638,"d":"97,638"},"Звоните"]
["C550 D5E","QSX15-G8",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","400 кВт","440 кВт","дизл.",711,{"v":73,"d":"73.00"},"5.11x1.56x2.45 м","6280 кг","нет",{"v":101134.8,"d":"101,135"},"Звоните"]

{"sheet":"GESSAN","index":6,"n_rows":199,"n_cols":16,"rows_kept":199,"merged":[[0,1,0,15],[1,0,2,0],[1,1,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,10],[1,13,1,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["На главную","Gessan (Испания)"]
["Модель","Двигатель",{"$nulls":3},"Мощность (кВт)\n",null,null,"Топливо",null,null,"Размер (м)\n","Вес (кг)","Цена (евро)",null,"Скидка"]
[null,"марка","частота об/мин","охлажд.","стартер","напряж.","основ.","резерв.","топл.","бак (л)","расх. л/ч 75%","L*W *H","откр.","ДГУ","Кожух","%"]
["G 4000 H","HONDA GX 200","3000 об/мин","возд.","ручн.","220в.","2,8 кВт","-","бенз.",3.6,0.9,"630x430x440 мм","38,7 кг",{"v":868.8311688311688,"d":"869"},"нет","Звоните"]
["G 5000 H","HONDA GX 270","3000 об/мин","возд.","ручн.","220в.","4 кВт","-","бенз.",6,1.3,"730x530x530 мм","51 кг",{"v":1140.2597402597403,"d":"1140"},"нет","Звоните"]
["G 7000 H","HONDA GX 390","3000 об/мин","возд.","ручн.","220в.","5,6 кВт","-","бенз.",6.5,1.8,"830x530x530 мм","70 кг",{"v":1475.3246753246754,"d":"1475"},"нет","Звоните"]
["G 8000/10000 H","HONDA GX 390","3000 об/мин","возд.","ручн.","220в.","8 кВт","-","бенз.",6.5,1.8,"860х690х650 мм","95 кг",{"v":2025.9740259740258,"d":"2026"},"нет","Звоните"]
["G 12000 H","HONDA GX 620","3000 об/мин","возд.","электр.","220в.","9,6 кВт","-","бенз.",13,3.1,"900x585x600 мм","123 кг",{"v":3544.155844155844,"d":"3544"},"нет","Звоните"]
["G 5 TF H","HONDA GX 270","3000 об/мин","возд.","ручн.","220/380в.","4 кВт","-","бенз.",6,1.3,"730x530x530 мм","68 кг",{"v":1441.5584415584415,"d":"1,442"},"нет","Звоните"]
["G 7 TF H","HONDA GX 390","3000 об/мин","возд.","ручн.","220/380в.","5,6 кВт","-","бенз.",6.5,1.8,"830x530x530 мм","74 кг",{"v":1615.5844155844156,"d":"1,616"},"нет","Звоните"]
["G 8/10TFH","HONDA GX 390","3000 об/мин","возд.","ручн.","220/380в.","6,4 кВт","-","бенз.",6.5,1.8,"855х620х585 мм","80,2 кг",{"v":2076.6233766233768,"d":"2,077"},"нет","Звоните"]
["G 12 TF H","HONDA GX 620","3000 об/мин","возд.","электр.","220/380в.","9,6 кВт","-","бенз.",13,3.1,"900x585x600 мм","126,5 кг",{"v":3596.103896103896,"d":"3596"},"нет","Звоните"]
["G 15 TF H","HONDA GX 670","3000 об/мин","возд.","электр.","220/380в.","11,8 кВт","-","бенз.",13,4.2,"900x585x600 мм","145 кг",{"v":4048.051948051948,"d":"4048"},"нет","Звоните"]
["G 5000 V","BRIGGS & STRATTON","3000 об/мин","возд.","ручн.","220в.","4,1 кВт","-","бенз.",7.9,0.5,"730x530x530 мм","54 кг",{"v":1002.5974025974026,"d":"1,003"},"нет","Звоните"]
["G 7000 V","BRIGGS & STRATTON","3000 об/мин","возд.","ручн.","220в.","5,6 кВт","-","бенз.",7.9,3.1,"830x530x530 мм","73 кг",{"v":1415.5844155844156,"d":"1,416"},"нет","Звоните"]
["G 8000/10000 V","BRIGGS & STRATTON","3000 об/мин","возд.","ручн.","220в.","6,1 кВт","-","бенз.",7.9,3.1,"860х690х650 мм","98 кг",{"v":2003.8961038961038,"d":"2,004"},"нет","Звоните"]
["G 10000 V","BRIGGS & STRATTON","3000 об/мин","возд.","ручн.","220в.","8,2 кВт","-","бенз.",15,3.5,"900х520х550 мм","95 кг",{"v":2462.337662337662,"d":"2,462"},"нет","Звоните"]
["G 12000V","BRIGGS & STRATTON","3000 об/мин","возд.","электр.","220в.","8,2 кВт","-","бенз.",15,4.1,"900х520х550 мм","123 кг",{"v":2927.272727272727,"d":"2927"},"нет","Звоните"]
["G 5 TF V","BRIGGS & STRATTON","3000 об/мин","возд.","ручн.","220/380в.","4,3 кВт","-","бенз.",7.9,0.5,"730x530x530 мм","71 кг",{"v":1296.103896103896,"d":"1296"},"нет","Звоните"]
["G 7 TF V","BRIGGS & STRATTON","3000 об/мин","возд.","ручн.","220/380в.","5,6 кВт","-","бенз.",7.9,3.1,"830x530x530 мм","77 кг",{"v":1572.7272727272727,"d":"1573"},"нет","Звоните"]
["G 8/10 TFV","BRIGGS & STRATTON","3000 об/мин","возд.","ручн.","220/380в.","6,1 кВт","-","бенз.",7.9,3.1,"860х690х650 мм","82,2 кг",{"v":1964.935064935065,"d":"1965"},"нет","Звоните"]
["G 10 TFV","BRIGGS & STRATTON","3000 об/мин","возд.","ручн.","220/380в.","8 кВт","-","бенз.",15,3.5,"900x520x550 мм","79,2 кг",{"v":2490.909090909091,"d":"2491"},"нет","Звоните"]
["G 12 TF V","BRIGGS & STRATTON","3000 об/мин","возд.","электр.","220/380в.","9,8 кВт","-","бенз.",15,4.1,"900x520x550 мм","126,5 кг",{"v":3096.103896103896,"d":"3096"},"нет","Звоните"]
["G 5000 H L","HONDA GX 270","3000 об/мин","возд.","ручн.","220в.","4 кВт","-","бенз.",17,1.3,"730x530x530 мм","51 кг",{"v":1296.103896103896,"d":"1296"},"нет","Звоните"]
["G 7000 H L","HONDA GX 390","3000 об/мин","возд.","ручн.","220в.","5,6 кВт","-","бенз.",20,1.8,"830x530x530 мм","70 кг",{"v":1640.2597402597403,"d":"1640"},"нет","Звоните"]
["G 8000/10000 H L","HONDA GX 390","3000 об/мин","возд.","ручн.","220в.","8 кВт","-","бенз.",20,1.8,"860х690х650 мм","95 кг",{"v":2216.883116883117,"d":"2217"},"нет","Звоните"]
["G 12000 H L","HONDA GX 620","3000 об/мин","возд.","электр.","220в.","9,6 кВт","-","бенз.",26,3.1,"900x585x600 мм","123 кг",{"v":3644.155844155844,"d":"3644"},"нет","Звоните"]
["G 5 TF H L","HONDA GX 270","3000 об/мин","возд.","ручн.","220/380в.","4 кВт","-","бенз.",17,1.3,"730x530x530 мм","68 кг",{"v":1618.1818181818182,"d":"1,618"},"нет","Звоните"]
["G 7 TF H L","HONDA GX 390","3000 об/мин","возд.","ручн.","220/380в.","5,6 кВт","-","бенз.",20,1.8,"830x530x530 мм","74 кг",{"v":1792.2077922077922,"d":"1,792"},"нет","Звоните"]
["G 8/10TFH L","HONDA GX 390","3000 об/мин","возд.","ручн.","220/380в.","6,4 кВт","-","бенз.",20,1.8,"855х620х585 мм","80,2 кг",{"v":2250.6493506493507,"d":"2,251"},"нет","Звоните"]
["G 12 TF H L","HONDA GX 620","3000 об/мин","возд.","электр.","220/380в.","9,6 кВт","-","бенз.",26,3.1,"900x585x600 мм","126,5 кг",{"v":3697.402597402597,"d":"3697"},"нет","Звоните"]
["G 15 TF H L","HONDA GX 670","3000 об/мин","возд.","электр.","220/380в.","11,8 кВт","-","бенз.",26,4.2,"900x585x600 мм","145 кг",{"v":4162.337662337663,"d":"4162"},"нет","Звоните"]
["G 5000 V L","B&S VANGUARD","3000 об/мин","возд.","ручн.","220в.","4,1 кВт","-","бенз.",17,0.5,"730x530x530 мм","54 кг",{"v":1162.3376623376623,"d":"1,162"},"нет","Звоните"]
["G 7000 V L","B&S VANGUARD","3000 об/мин","возд.","ручн.","220в.","5,6 кВт","-","бенз.",20,3.1,"830x530x530 мм","73 кг",{"v":1575.3246753246754,"d":"1,575"},"нет","Звоните"]
["G 8000/10000 V L","B&S VANGUARD","3000 об/мин","возд.","ручн.","220в.","6,1 кВт","-","бенз.",20,3.1,"860х690х650 мм","98 кг",{"v":2177.9220779220777,"d":"2,178"},"нет","Звоните"]
["G 10000 V L","B&S VANGUARD","3000 об/мин","возд.","ручн.","220в.","8,2 кВт","-","бенз.",26,3.5,"900х520х550 мм","95 кг",{"v":2564.935064935065,"d":"2,565"},"нет","Звоните"]
["G 12000V L","B&S VANGUARD","3000 об/мин","возд.","электр.","220в.","8,2 кВт","-","бенз.",26,4.1,"900х520х550 мм","123 кг",{"v":3015.5844155844156,"d":"3016"},"нет","Звоните"]
["G 5 TF V L","B&S VANGUARD","3000 об/мин","возд.","ручн.","220/380в.","4,3 кВт","-","бенз.",17,0.5,"730x530x530 мм","71 кг",{"v":1467.5324675324675,"d":"1468"},"нет","Звоните"]
["G 7 TF V L","B&S VANGUARD","3000 об/мин","возд.","ручн.","220/380в.","5,6 кВт","-","бенз.",20,3.1,"830x530x530 мм","77 кг",{"v":1745.4545454545455,"d":"1745"},"нет","Звоните"]
["G 8/10 TFV L","B&S VANGUARD","3000 об/мин","возд.","ручн.","220/380в.","6,1 кВт","-","бенз.",20,3.1,"860х690х650 мм","82,2 кг",{"v":2125.974025974026,"d":"2126"},"нет","Звоните"]
["G 10 TFV L","B&S VANGUARD","3000 об/мин","возд.","ручн.","220/380в.","8 кВт","-","бенз.",26,3.5,"900x520x550 мм","79,2 кг",{"v":2590.909090909091,"d":"2591"},"нет","Звоните"]
["G 12 TF V L","B&S VANGUARD","3000 об/мин","возд.","электр.","220/380в.","9,8 кВт","-","бенз.",26,4.1,"900x520x550 мм","126,5 кг",{"v":3196.103896103896,"d":"3196"},"нет","Звоните"]
["L 4 MF","LOMBARDINI 15 LD 350","3000 об/мин","возд.","электр.","220в.","3,28 кВт","-","дизл.",4.3,0.9,"720х520х580 мм","59 кг",{"v":2662.337662337662,"d":"2662"},"нет","Звоните"]
["L 6 MF","LOMBARDINI 15 LD 400","3000 об/мин","возд.","электр.","220в.","4,5 кВт","-","дизл.",5,1.1,"800х520х580 мм","83,2 кг",{"v":2955.844155844156,"d":"2956"},"нет","Звоните"]
["L 10 MF","LOMBARDINI 25LD330-2","3000 об/мин","возд.","электр.","220в.","6,9 кВт","-","дизл.",4,1.6,"910х590х660 мм","117 кг",{"v":4276.623376623376,"d":"4277"},"нет","Звоните"]
["L 12 MF","LOMBARDINI 25LD425-2","3000 об/мин","возд.","электр.","220в.","8,5 кВт","-","дизл.",4,1.8,"910х590х660 мм","126 кг",{"v":4458.441558441558,"d":"4458"},"нет","Звоните"]
["L 20 MF","LOMBARDINI 9 LD 625-2","3000 об/мин","возд.","электр.","220в.","14,4 кВт","-","дизл.",10,4.2,"1220х540х1100 мм","258 кг",{"v":6597.402597402597,"d":"6597"},"нет","Звоните"]
["L 6 ","LOMBARDINI 15 LD 400","3000 об/мин","возд.","электр.","220/380в.","4,4 кВт","-","дизл.",5,1.1,"800х520х580 мм","80,5 кг",{"v":3123.3766233766232,"d":"3123"},"нет","Звоните"]
["L 10","LOMBARDINI 25LD330-2","3000 об/мин","возд.","электр.","220/380в.","6,9 кВт","-","дизл.",4,1.6,"910х590х660 мм","111,2 кг",{"v":4171.428571428572,"d":"4171"},"нет","Звоните"]
["L 12","LOMBARDINI 25LD425-2","3000 об/мин","возд.","электр.","220/380в.","8,5 кВт","-","дизл.",4,1.8,"910х590х660 мм","129,5 кг",{"v":4490.909090909091,"d":"4491"},"нет","Звоните"]
["L 20","LOMBARDINI 9 LD 625-2","3000 об/мин","возд.","электр.","220/380в.","14,4 кВт","-","дизл.",10,4.2,"1220х540х1100 мм","247 кг",{"v":6606.493506493506,"d":"6606"},"нет","Звоните"]
["L 30","LOMBARDINI 11 LD 626-3","3000 об/мин","возд.","электр.","220/380в.","22,36 кВт","-","дизл.",15,6.3,"1300х730х1050 мм","370 кг",{"v":9390.90909090909,"d":"9391"},"нет","Звоните"]
["DPB 15 E ","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","9,6 кВт","10,64 кВт","дизл.",80,{"v":2.86,"d":"2.9"},"1550x800x1100 мм","430 кг",{"v":9275.324675324675,"d":"9275"},"нет","Звоните"]
["DPB 25 E ","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","16,3 кВт","17,6 кВт","дизл.",80,{"v":4,"d":"4.0"},"1550x800x1100мм","525 кг",{"v":10872.727272727272,"d":"10873"},"нет","Звоните"]
["DPB 35 E ","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","24 кВт","26,4 кВт","дизл.",90,5.8,"1920x880x1235мм","810 кг",{"v":12372.727272727272,"d":"12373"},"нет","Звоните"]
["DPB 45 E ","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","32 кВт","36 кВт","дизл.",90,7.5,"1920x880x1235мм","900 кг",{"v":13397.402597402597,"d":"13397"},"нет","Звоните"]
["DPB 50 E ","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","36 кВт","40 кВт","дизл.",90,{"v":8.57,"d":"8.6"},"1920x880x1235мм","900 кг",{"v":13498.701298701299,"d":"13499"},"нет","Звоните"]
["DPB 65 E ","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","48 кВт","53 кВт","дизл.",90,{"v":11.25,"d":"11.3"},"1920x880x1235мм","930 кг",{"v":15354.545454545454,"d":"15355"},"нет","Звоните"]
["DPBS 15 E ","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","9,6 кВт","10,64 кВт","дизл.",80,{"v":2.86,"d":"2.9"},"1950x800x1165мм","430 кг",{"v":10983.116883116883,"d":"10983"},"нет","Звоните"]
["DPBS 25 E ","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","16,3 кВт","17,6 кВт","дизл.",80,{"v":4,"d":"4.0"},"1950x800x1166мм","525 кг",{"v":12589.610389610389,"d":"12590"},"нет","Звоните"]
["DPBS 35 E ","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","24 кВт","26,4 кВт","дизл.",90,5.8,"2300x880x1275мм","810 кг",{"v":14668.831168831168,"d":"14669"},"нет","Звоните"]
["DPBS 45 E ","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","32 кВт","36 кВт","дизл.",90,7.5,"2300x880x1275мм","900 кг",{"v":15574.025974025973,"d":"15574"},"нет","Звоните"]
["DPBS 50 E ","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","36 кВт","40 кВт","дизл.",90,{"v":8.57,"d":"8.6"},"2300x880x1275мм","900 кг",{"v":15702.597402597403,"d":"15703"},"нет","Звоните"]
["DPBS 65 E ","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","48 кВт","53 кВт","дизл.",90,{"v":11.25,"d":"11.3"},"2300x880x1275мм","930 кг",{"v":17888.31168831169,"d":"17888"},"нет","Звоните"]
["DHA 11 E MF","MITSUBISHI ","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","8 кВт","8,8 кВт","дизл.",29,2.5,"1400 х 700 х 1132мм","355 кг",8430,10643,"Звоните"]
["DHA 16 E MF","MITSUBISHI ","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","11,6 кВт","12 кВт","дизл.",29,3.6,"1400 х 700 х 1432мм","448 кг",10174,11974,"Звоните"]
["DHA 25 E MF","MITSUBISHI ","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","16 кВт","17,6 кВт","дизл.",88,{"v":4.65,"d":"4.7"},"1550 x 750 x 1485мм","510 кг",11630,13129,"Звоните"]
["DHA 35 E MF","MITSUBISHI ","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","24 кВт","25,6 кВт","дизл.",88,{"v":6.75,"d":"6.8"},"1550 x 750 x 1525мм","665 кг",12701,"нет","Звоните"]
["DH 15 MF","MITSUBISHI ","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220в.","11,6 кВт","12 кВт","дизл.",29,3.4,"1400 х 700 х 1432мм","448 кг",9497,12178,"Звоните"]
["DHA 11 E ","MITSUBISHI ","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","8 кВт","8,8 кВт","дизл.",29,2.5,"1400 х 700 х 1132мм","355 кг",{"v":8230.987012987012,"d":"8231"},10473,"Звоните"]
["DHA 16 E ","MITSUBISHI ","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","11,6 кВт","12 кВт","дизл.",29,3.6,"1400 х 700 х 1432мм","398 кг",{"v":9284.415584415585,"d":"9284"},11388,"Звоните"]
["DHA 25 E ","MITSUBISHI ","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","16 кВт","17,2 кВт","дизл.",88,{"v":4.65,"d":"4.7"},"1550 x 750 x 1485мм","458 кг",{"v":10944.155844155845,"d":"10944"},12945,"Звоните"]
["DHA 35 E","MITSUBISHI ","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","24 кВт","25,6 кВт","дизл.",88,{"v":6.75,"d":"6.8"},"1550 x 750 x 1525мм","665 кг",{"v":12081.818181818182,"d":"12082"},15055,"Звоните"]
["DHA 45 E","MITSUBISHI ","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","32 кВт","35,2 кВт","дизл.",152,{"v":8.25,"d":"8.3"},"1965 х 800 х 1733мм","724 кг",{"v":13401.298701298701,"d":"13401"},16644,"Звоните"]
["DH 15 ","MITSUBISHI ","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","11,6 кВт","12 кВт","дизл.",29,3.4,"1400 х 700 х 1432мм","398 кг",8755,11529,"Звоните"]
["DPA 10 E MF","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","6,5 кВт","7,25 кВт","дизл.",29,2.1,"1400 х 700 х 1132мм","371 кг",{"v":8770.12987012987,"d":"8770"},10781,"Звоните"]
["DPA 15 E MF","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","9,6 кВт","10,6 кВт","дизл.",29,{"v":3,"d":"3.0"},"1400 х 700 х 1432мм","452 кг",{"v":10289.610389610389,"d":"10290"},12274,"Звоните"]
["DPA 25 E MF","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","16,3 кВт","18,2 кВт","дизл.",88,4.6,"1550 x 700 x 1525мм","580 кг",{"v":11892.207792207791,"d":"11892"},13497,"Звоните"]
["DPA 35 E MF","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220в.","24 кВт","26,4 кВт","дизл.",88,5.9,"1550 x 750 x 1525мм","762 кг",{"v":13477.922077922078,"d":"13478"},17477,"Звоните"]
["DPA 10 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","6,5 кВт","7,25 кВт","дизл.",29,2.1,"1400 х 700 х 1432мм","334 кг",{"v":8414.285714285714,"d":"8414"},{"v":10445.454545454546,"d":"10445"},"Звоните"]
["DPA 15 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","9,6 кВт","10,5 кВт","дизл.",29,{"v":3,"d":"3.0"},"1400 х 700 х 1432мм","410 кг",{"v":9429.870129870129,"d":"9430"},{"v":11336.363636363636,"d":"11336"},"Звоните"]
["DPA 25 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","16,3 кВт","18,2 кВт","дизл.",88,4.6,"1550 x 700 x 1525мм","570 кг",{"v":11135.064935064935,"d":"11135"},{"v":13279.22077922078,"d":"13279"},"Звоните"]
["DPA 35 E ","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","24 кВт","26,4 кВт","дизл.",88,5.9,"1550 x 700 x 1525мм","762 кг",{"v":12809.090909090908,"d":"12809"},{"v":16185.714285714286,"d":"16186"},"Звоните"]
["DPA 45 E ","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","32 кВт","36 кВт","дизл.",153,{"v":9,"d":"9.0"},"1965 х 750 х 1735мм","860 кг",{"v":14257.142857142857,"d":"14257"},{"v":17392.20779220779,"d":"17392"},"Звоните"]
["DPA 50 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","36 кВт","39,6 кВт","дизл.",153,{"v":9,"d":"9.0"},"1965 х 750 х 1735мм","860 кг",{"v":14174.025974025973,"d":"14174"},{"v":17650.64935064935,"d":"17651"},"Звоните"]
["DPA 65 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","48 кВт","52,8 кВт","дизл.",153,11.5,"1965 х 750 х 1735мм","938 кг",{"v":15802.597402597403,"d":"15803"},{"v":19581.81818181818,"d":"19582"},"Звоните"]
["DPA 90 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","64 кВт","70,4 кВт","дизл.",153,15.3,"1965 х 750 х 1735мм","1077 кг",{"v":18074.025974025975,"d":"18074"},{"v":22019.48051948052,"d":"22019"},"Звоните"]
["DPA 110 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","80 кВт","88 кВт","дизл.",153,18.6,"1965 х 850 х 1732мм","1149 кг",{"v":19783.116883116883,"d":"19783"},{"v":23903.896103896102,"d":"23904"},"Звоните"]
["DPA 150 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","109 кВт","120 кВт","дизл.",248,25.9,"2490 x 850 x 1885мм","1398 кг",{"v":24949.35064935065,"d":"24949"},{"v":30580.51948051948,"d":"30581"},"Звоните"]
["DPA 220 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","160 кВт","176 кВт","дизл.",415,36.8,"2900 х 1100 х 2060мм","2297 кг",{"v":43405.194805194806,"d":"43405"},{"v":51814.28571428571,"d":"51814"},"Звоните"]
["DPA 275 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","200 кВт","220 кВт","дизл.",415,{"v":60,"d":"60.0"},"2900 х 1100 х 2060мм","2320 кг",{"v":47261.03896103896,"d":"47261"},{"v":55568.831168831166,"d":"55569"},"Звоните"]
["DPA 400 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","280 кВт","320 кВт","дизл.",527,{"v":63,"d":"63.0"},"3430 х 1150 х 2210мм","3759 кг",{"v":59040.25974025974,"d":"59040"},{"v":69949.35064935064,"d":"69949"},"Звоните"]
["DPA 450 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","328 кВт","360 кВт","дизл.",527,67.5,"3430 х 1150 х 2210мм","3624 кг",{"v":62320.77922077922,"d":"62321"},{"v":73522.07792207792,"d":"73522"},"Звоните"]
["DPA 500 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","364 кВт","400 кВт","дизл.",943,{"v":78,"d":"78.0"},"3810 х 1200 х 2365мм","3963 кг",{"v":70051.94805194806,"d":"70052"},{"v":84176.62337662338,"d":"84177"},"Звоните"]
["DPA 550 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","409 кВт","449 кВт","дизл.",943,83.2,"3810 х 1200 х 2365мм","4233 кг",{"v":74567.53246753247,"d":"74568"},{"v":88325.97402597402,"d":"88326"},"Звоните"]
["DPA 700 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","520 кВт","560 кВт","дизл.",995,{"v":105,"d":"105.0"},"3800 x 1550 x 2598мм","4803 кг",{"v":106263.63636363637,"d":"106264"},{"v":126942.85714285714,"d":"126943"},"Звоните"]
["DPA 800 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","580 кВт","640 кВт","дизл.",995,{"v":119,"d":"119.0"},"4315 х 1710 х 2600мм","5210 кг",{"v":136781.81818181818,"d":"136782"},{"v":164598.7012987013,"d":"164599"},"Звоните"]
["DPA 900 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","640 кВт","720 кВт","дизл.",995,{"v":132,"d":"132.0"},"4315 х 1710 х 2600мм","6285 кг",{"v":140966.23376623375,"d":"140966"},{"v":167849.35064935064,"d":"167849"},"Звоните"]
["DPA 1000 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","724 кВт","797 кВт","дизл.","нет",{"v":162,"d":"162.0"},"5325 х 2100 х 2570мм","7938 кг",{"v":175081.81818181818,"d":"175082"},{"v":200470.12987012987,"d":"200470"},"Звоните"]
["DPA 1100 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","800 кВт","880 кВт","дизл.","нет",{"v":214,"d":"214.0"},"5325 х 2100 х 2570мм","8063 кг",{"v":184953.24675324676,"d":"184953"},{"v":210880.51948051946,"d":"210881"},"Звоните"]
["DPA 1400 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","1000 кВт","1100 кВт","дизл.","нет",{"v":193,"d":"193.0"},"5300 х 2100 х 3025мм","9750 кг",{"v":259014.2857142857,"d":"259014"},"нет","Звоните"]
["DPA 1500 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","1092 кВт","1200 кВт","дизл.","нет",{"v":213,"d":"213.0"},"5300 х 2100 х 3025мм","10240 кг",{"v":279546.75324675324,"d":"279547"},"нет","Звоните"]
["DPA 1660 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","1200 кВт","1320 кВт","дизл.","нет",{"v":264,"d":"264.0"},"5800 x 2200 x 2900мм","10506 кг",{"v":289012.987012987,"d":"289013"},"нет","Звоните"]
["DPA 2000 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","1465 кВт","1628 кВт","дизл.","нет",{"v":277,"d":"277.0"},"5770 x 2780 x 3580 мм","13434 кг",{"v":421962.33766233764,"d":"421962"},"нет","Звоните"]
["DPA 2300 E","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","1640 кВт","1804 кВт","дизл.","нет",{"v":316,"d":"316.0"},"6300 x 2400 x 3200 мм","13550 кг",{"v":441394.8051948052,"d":"441395"},"нет","Звоните"]
["DP 13 MF","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220в.","9,6 кВт","10,6 кВт","дизл.",29,2.8,"1400 х 700 х 1432мм","452 кг",{"v":9801.298701298701,"d":"9801"},{"v":12201.298701298701,"d":"12201"},"Звоните"]
["DP 20 MF","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220в.","16,3 кВт","18,2 кВт","дизл.",88,{"v":4,"d":"4.0"},"1550 x 700 x 1525мм","580 кг",{"v":12290.90909090909,"d":"12291"},{"v":13429.870129870129,"d":"13430"},"Звоните"]
["DP 9","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","6,5 кВт","7,25 кВт","дизл.",29,{"v":2,"d":"2.0"},"1400 х 700 х 1432мм","334 кг",{"v":6979.220779220779,"d":"6979"},"нет","Звоните"]
["DP 13","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","9,6 кВт","10,5 кВт","дизл.",29,2.8,"1401 х 700 х 1432мм","410 кг",{"v":8803.896103896104,"d":"8804"},{"v":11225.974025974027,"d":"11226"},"Звоните"]
["DP 20 ","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","16,3 кВт","18,2 кВт","дизл.",88,{"v":4,"d":"4.0"},"1550 x 700 x 1525мм","570 кг",{"v":11197.402597402597,"d":"11197"},{"v":12912.987012987012,"d":"12913"},"Звоните"]
["DP 30","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","24 кВт","26,4 кВт","дизл.",88,5.4,"1550 x 700 x 1525мм","762 кг",{"v":12793.506493506493,"d":"12794"},{"v":15892.207792207791,"d":"15892"},"Звоните"]
["DP 45","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","36 кВт","39,6 кВт","дизл.",153,8.2,"1965 х 750 х 1735мм","860 кг",{"v":13885.714285714286,"d":"13886"},{"v":17066.233766233767,"d":"17066"},"Звоните"]
["DP 60","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","48 кВт","52,8 кВт","дизл.",153,10.4,"1965 х 750 х 1735мм","938 кг",{"v":16161.038961038961,"d":"16161"},{"v":19437.662337662336,"d":"19438"},"Звоните"]
["DP 80","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","64 кВт","70,4 кВт","дизл.",153,{"v":14,"d":"14.0"},"1965 х 750 х 1735мм","1077 кг",{"v":18277.922077922078,"d":"18278"},{"v":22410.38961038961,"d":"22410"},"Звоните"]
["DP 100","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","80 кВт","88 кВт","дизл.",153,17.1,"1965 х 850 х 1732мм","1149 кг",{"v":20272.727272727272,"d":"20273"},{"v":24366.233766233767,"d":"24366"},"Звоните"]
["DP 140","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","109 кВт","120 кВт","дизл.",248,24.1,"2490 x 850 x 1885мм","1398 кг",{"v":25944.155844155845,"d":"25944"},{"v":30935.064935064933,"d":"30935"},"Звоните"]
["DP 200","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","160 кВт","176 кВт","дизл.",415,{"v":35,"d":"35.0"},"2900 х 1100 х 2060мм","2297 кг",{"v":45114.28571428571,"d":"45114"},{"v":51546.753246753244,"d":"51547"},"Звоните"]
["DP 250","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","200 кВт","220 кВт","дизл.",415,{"v":45,"d":"45.0"},"2900 х 1100 х 2060мм","2320 кг",{"v":48935.06493506493,"d":"48935"},{"v":56045.454545454544,"d":"56045"},"Звоните"]
["DP 350","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","280 кВт","320 кВт","дизл.",527,{"v":58,"d":"58.0"},"3430 х 1150 х 2210мм","3759 кг",{"v":62001.2987012987,"d":"62001"},{"v":70080.51948051948,"d":"70081"},"Звоните"]
["DP 400","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","328 кВт","360 кВт","дизл.",527,{"v":62,"d":"62.0"},"3430 х 1150 х 2210мм","3624 кг",{"v":64877.92207792208,"d":"64878"},{"v":73261.03896103895,"d":"73261"},"Звоните"]
["DP 450","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","364 кВт","400 кВт","дизл.",943,{"v":72,"d":"72.0"},"3810 х 1200 х 2365мм","3963 кг",{"v":71507.79220779221,"d":"71508"},{"v":84645.45454545454,"d":"84645"},"Звоните"]
["DP 500","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","409 кВт","449 кВт","дизл.",943,{"v":76,"d":"76.0"},"3810 х 1200 х 2365мм","4233 кг",{"v":76519.48051948052,"d":"76519"},{"v":87558.44155844155,"d":"87558"},"Звоните"]
["DP 650","PERKINS","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","520 кВт","560 кВт","дизл.",995,{"v":92,"d":"92.0"},"3800 x 1550 x 2598мм","4803 кг",{"v":108551.94805194806,"d":"108552"},"нет","Звоните"]
["DJA 75 E ","JOHN DEERE","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","54,4 кВт","60 кВт","дизл.",153,13.5,"1965 х 750 х 1735мм","1145 кг",{"v":16677.922077922078,"d":"16678"},{"v":21171.428571428572,"d":"21171"},"Звоните"]
["DJA 90 E ","JOHN DEERE","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","64 кВт","72 кВт","дизл.",153,15.5,"1965 х 750 х 1735мм","1045 кг",{"v":17874.025974025975,"d":"17874"},{"v":22019.48051948052,"d":"22019"},"Звоните"]
["DJA 110 E ","JOHN DEERE","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","80 кВт","88 кВт","дизл.",248,18.5,"2490 х 850 х 1885мм","1254 кг",{"v":20458.44155844156,"d":"20458"},{"v":24658.44155844156,"d":"24658"},"Звоните"]
["DJA 135 E ","JOHN DEERE","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","96 кВт","105,6 кВт","дизл.",248,{"v":22,"d":"22.0"},"2490 х 850 х 1885мм","1438 кг",{"v":23364.935064935064,"d":"23365"},{"v":29066.233766233767,"d":"29066"},"Звоните"]
["DJA 165 E ","JOHN DEERE","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","120 кВт","132 кВт","дизл.",248,28.5,"2490 х 850 х 1885мм","1513 кг",{"v":26164.935064935064,"d":"26165"},{"v":31619.48051948052,"d":"31619"},"Звоните"]
["DJA 200 E ","JOHN DEERE","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","138,4 кВт","160 кВт","дизл.",248,34.7,"2490 х 850 х 1885мм","1617 кг",{"v":30025.974025974025,"d":"30026"},{"v":35481.818181818184,"d":"35482"},"Звоните"]
["DJ 70 ","JOHN DEERE","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","54,4 кВт","60 кВт","дизл.",153,{"v":12,"d":"12.0"},"1965 х 750 х 1735мм","1145 кг",{"v":16836.363636363636,"d":"16836"},{"v":21061.03896103896,"d":"21061"},"Звоните"]
["DJ 80 ","JOHN DEERE","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","64 кВт","72 кВт","дизл.",153,{"v":14,"d":"14.0"},"1965 х 750 х 1735мм","1045 кг",{"v":18132.467532467534,"d":"18132"},{"v":22194.805194805194,"d":"22195"},"Звоните"]
["DJ 100 ","JOHN DEERE","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","80 кВт","88 кВт","дизл.",248,"16,5","2490 х 850 х 1885мм","1254 кг",{"v":20480.51948051948,"d":"20481"},{"v":24507.79220779221,"d":"24508"},"Звоните"]
["DJ 120 ","JOHN DEERE","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","96 кВт","105,6 кВт","дизл.",248,"18,5","2490 х 850 х 1885мм","1438 кг",{"v":23948.051948051947,"d":"23948"},{"v":28920.77922077922,"d":"28921"},"Звоните"]
["DJ 150 ","JOHN DEERE","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","120 кВт","132 кВт","дизл.",248,{"v":26,"d":"26.0"},"2490 х 850 х 1885мм","1513 кг",{"v":27292.20779220779,"d":"27292"},{"v":32307.79220779221,"d":"32308"},"Звоните"]
["DJ 180 ","JOHN DEERE","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","138,4 кВт","160 кВт","дизл.",248,34.7,"2490 х 850 х 1885мм","1617 кг",{"v":31325.974025974025,"d":"31326"},{"v":36158.441558441555,"d":"36158"},"Звоните"]
["DVA 140E","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","105 кВт","113,6 кВт","дизл.",248,21.8,"2490 х 850 х 1885мм","1528 кг",{"v":24174.02597402597,"d":"24174"},{"v":29859.740259740258,"d":"29860"},"Звоните"]
["DVA 165E","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","120 кВт","132 кВт","дизл.",264,25.6,"2490 х 850 х 1885мм","1578 кг",{"v":27245.454545454544,"d":"27245"},{"v":32563.636363636364,"d":"32564"},"Звоните"]
["DVA 200E","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","149 кВт","164 кВт","дизл.",415,30.3,"2900 х 1100 х 2060мм","2243 кг",{"v":33171.42857142857,"d":"33171"},{"v":41629.87012987013,"d":"41630"},"Звоните"]
["DVA 220E ","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","160 кВт","176 кВт","дизл.",415,33.8,"2900х 1100 х 2060мм","2317 кг",{"v":34980.51948051948,"d":"34981"},{"v":42555.844155844155,"d":"42556"},"Звоните"]
["DVA 275E","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","200 кВт","220 кВт","дизл.",415,43.1,"2900 х 1100 х 2060мм","2315 кг",{"v":39545.454545454544,"d":"39545"},{"v":48494.805194805194,"d":"48495"},"Звоните"]
["DVA 340E","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","240 кВт","264 кВт","дизл.",527,47.1,"3430 х 1150 х 2210мм","3059 кг",{"v":45418.181818181816,"d":"45418"},{"v":54949.35064935065,"d":"54949"},"Звоните"]
["DVA 360E","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","260,8 кВт","286,4 кВт","дизл.",527,47.1,"3430 х 1150 х 2210мм","3159 кг",{"v":46555.844155844155,"d":"46556"},{"v":57429.87012987013,"d":"57430"},"Звоните"]
["DVA 410E","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","300 кВт","330 кВт","дизл.",527,58.3,"3430 х 1150 х 2210мм","3610 кг",{"v":54136.36363636363,"d":"54136"},64400,"Звоните"]
["DVA 450E","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","320 кВт","350 кВт","дизл.",527,63.3,"3430 х 1150 х 2210мм","3315 кг",{"v":58393.506493506495,"d":"58394"},{"v":68137.66233766233,"d":"68138"},"Звоните"]
["DVA 505E","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","365 кВт","404,8 кВт","дизл.",943,75.8,"3430 х 1250 х 2210 мм","3446 кг",{"v":66015.58441558441,"d":"66016"},{"v":77914.28571428571,"d":"77914"},"Звоните"]
["DVA 550E","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","400 кВт","436,8 кВт","дизл.",943,72.8,"3810 х 1200 х 2365 мм","4291 кг",{"v":73783.11688311688,"d":"73783"},{"v":85967.53246753247,"d":"85968"},"Звоните"]
["DVA 660E","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","478 кВт","526 кВт","дизл.",943,{"v":90,"d":"90.0"},"3810 х 1200 х 2365 мм","4500 кг",{"v":85546.75324675324,"d":"85547"},{"v":100472.72727272726,"d":"100473"},"Звоните"]
["DVA 700E","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","509 кВт","566 кВт","дизл.",995,96.2,"3800 х 1550 х 2600 мм","5156 кг",{"v":101716.88311688311,"d":"101717"},{"v":120294.80519480519,"d":"120295"},"Звоните"]
["DV 140","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","105 кВт","113,6 кВт","дизл.",248,19.7,"2490 х 850 х 1885мм","1528 кг",{"v":25433.766233766233,"d":"25434"},{"v":30442.85714285714,"d":"30443"},"Звоните"]
["DV 150","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","120 кВт","132 кВт","дизл.",264,23.1,"2490 х 850 х 1885мм","1578 кг",{"v":28619.48051948052,"d":"28619"},{"v":32846.753246753244,"d":"32847"},"Звоните"]
["DV 180","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","149 кВт","164 кВт","дизл.",415,27.4,"2900 х 1100 х 2060мм","2243 кг",{"v":35933.76623376623,"d":"35934"},{"v":43668.831168831166,"d":"43669"},"Звоните"]
["DV 200 ","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","160 кВт","176 кВт","дизл.",415,30.6,"2900х 1100 х 2060мм","2317 кг",{"v":37807.792207792205,"d":"37808"},{"v":45970.129870129866,"d":"45970"},"Звоните"]
["DV 250","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","200 кВт","220 кВт","дизл.",415,38.8,"2900 х 1100 х 2060мм","2315 кг",{"v":41877.92207792208,"d":"41878"},{"v":49281.818181818184,"d":"49282"},"Звоните"]
["DV 315","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","240 кВт","264 кВт","дизл.",527,42.9,"3430 х 1150 х 2210мм","3059 кг",{"v":47861.03896103896,"d":"47861"},{"v":56985.71428571428,"d":"56986"},"Звоните"]
["DV 375","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","300 кВт","330 кВт","дизл.",527,{"v":53,"d":"53.0"},"3430 х 1150 х 2210мм","3610 кг",{"v":55320.77922077922,"d":"55321"},{"v":65296.103896103894,"d":"65296"},"Звоните"]
["DV 400","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","320 кВт","350 кВт","дизл.",527,57.8,"3430 х 1150 х 2210мм","3315 кг",{"v":59912.98701298701,"d":"59913"},{"v":68390.90909090909,"d":"68391"},"Звоните"]
["DV 460","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","365 кВт","404,8 кВт","дизл.",943,68.3,"3430 х 1250 х 2210 мм","3446 кг",{"v":70284.41558441558,"d":"70284"},{"v":80446.75324675324,"d":"80447"},"Звоните"]
["DV 500","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","400 кВт","436,8 кВт","дизл.",943,70.7,"3810 х 1200 х 2365 мм","4291 кг",{"v":78859.74025974025,"d":"78860"},{"v":89290.90909090909,"d":"89291"},"Звоните"]
["DV 590","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","478 кВт","526 кВт","дизл.",943,80.2,"3810 х 1200 х 2365 мм","4500 кг",{"v":90112.98701298701,"d":"90113"},{"v":103793.50649350649,"d":"103794"},"Звоните"]
["DV 630","VOLVO PENTA","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","509 кВт","566 кВт","дизл.",995,88.2,"3800 х 1550 х 2600 мм","5156 кг",{"v":106306.4935064935,"d":"106306"},{"v":121877.92207792208,"d":"121878"},"Звоните"]
["DTA 275 E ","MTU","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","200 кВт","220 кВт","дизл.",527,48.7,"3430 х 1150 х 2210мм","3105 кг",{"v":41493.506493506495,"d":"41494"},{"v":51529.87012987013,"d":"51530"},"Звоните"]
["DTA 300 E ","MTU","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","220 кВт","240 кВт","дизл.",527,48.7,"3430 х 1150 х 2210мм","3130 кг",{"v":42493.506493506495,"d":"42494"},{"v":52148.05194805194,"d":"52148"},"Звоните"]
["DTA 330 E ","MTU","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","240 кВт","264 кВт","дизл.",527,52.7,"3430 х 1150 х 2210мм","3130 кг",{"v":44255.844155844155,"d":"44256"},{"v":53701.2987012987,"d":"53701"},"Звоните"]
["DTA 400 E","MTU","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","288 кВт","320 кВт","дизл.",600,{"v":63,"d":"63.0"},"3400 х 1550 х 2610мм","3200 кг",{"v":53450.64935064935,"d":"53451"},{"v":62898.7012987013,"d":"62899"},"Звоните"]
["DTA 440 E ","MTU","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","320 кВт","349,6 кВт","дизл.",600,74.2,"3400 х 1550 х 2610мм","3200 кг",{"v":57288.31168831169,"d":"57288"},{"v":66805.1948051948,"d":"66805"},"Звоните"]
["DTA 500 E ","MTU","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","364 кВт","400 кВт","дизл.",600,78.8,"3740 х 1550 х 2610мм","4300 кг",{"v":65287.01298701298,"d":"65287"},{"v":77710.38961038961,"d":"77710"},"Звоните"]
["DTA 550 E ","MTU","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","400 кВт","437 кВт","дизл.",600,84.1,"3740 х 1550 х 2610мм","4600 кг",{"v":72588.31168831169,"d":"72588"},{"v":84170.12987012987,"d":"84170"},"Звоните"]
["DTA 650 E ","MTU","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","472 кВт","520 кВт","дизл.",995,{"v":105,"d":"105.0"},"3940 х 1550 х 2590мм","5300 кг",{"v":84257.14285714286,"d":"84257"},{"v":98506.4935064935,"d":"98506"},"Звоните"]
["DTA 715 E ","MTU","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","520 кВт","572 кВт","дизл.",995,{"v":115,"d":"115.0"},"3940 х 1550 х 2590мм","5300 кг",{"v":100062.33766233765,"d":"100062"},{"v":115229.87012987013,"d":"115230"},"Звоните"]
["DTA 880 E ","MTU","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","640 кВт","704 кВт","дизл.",995,{"v":138,"d":"138.0"},"4230 х 1750 х 2355мм","5951 кг",{"v":151281.81818181818,"d":"151282"},{"v":166514.2857142857,"d":"166514"},"Звоните"]
["DTA 1000 E","MTU","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","728 кВт","800 кВт","дизл.","нет",{"v":150,"d":"150.0"},"4616 x 1960 x 2300мм","7266 кг",{"v":173953.24675324676,"d":"173953"},{"v":201010.3896103896,"d":"201010"},"Звоните"]
["DTA 1100 E ","MTU","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","800 кВт","880 кВт","дизл.","нет",157.2,"4616 x 1960 x 2300мм","7391 кг",{"v":185580.51948051946,"d":"185581"},{"v":210059.74025974027,"d":"210060"},"Звоните"]
["DTA 1250 E ","MTU","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","922 кВт","1014 кВт","дизл.","нет",{"v":181,"d":"181.0"},"4616 x 1960 x 2300 мм","8330 кг",{"v":211792.20779220777,"d":"211792"},{"v":234453.24675324676,"d":"234453"},"Звоните"]
["DTA 1400 E ","MTU","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","1000 кВт","1100 кВт","дизл.","нет",255.3,"5600 x 2125 x 2375мм","11590 кг",{"v":294094.8051948052,"d":"294095"},"нет","Звоните"]
["DTA 1500 E","MTU","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","1120 кВт","1216 кВт","дизл.","нет",255.3,"5600 x 2125 x 2375мм","12161 кг",{"v":317581.8181818182,"d":"317582"},"нет","Звоните"]
["DTA 1800 E","MTU","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","1312 кВт","1440 кВт","дизл.","нет",255.3,"6016 x 2125 x 2375мм","12910 кг",{"v":345807.7922077922,"d":"345808"},"нет","Звоните"]
["DTA 2050 E","MTU","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","1467 кВт","1630 кВт","дизл.","нет",{"v":282,"d":"282.0"},"6016 x 2125 x 2375мм","13464 кг",{"v":411359.74025974027,"d":"411360"},"нет","Звоните"]
["DTA 2250 E","MTU","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","1674 кВт","1830 кВт","дизл.","нет",318.5,"6470 x 2256 x 2395мм","15918 кг",{"v":472477.9220779221,"d":"472478"},"нет","Звоните"]
["DTA 2500 E","MTU","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","1800 кВт","1980 кВт","дизл.","нет",{"v":344,"d":"344.0"},"6500 х 2300 х 2610мм","18900 кг",576585,"нет","Звоните"]
["DTA 2750 E","MTU","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","2000 кВт","2200 кВт","дизл.","нет",{"v":405,"d":"405.0"},"8000 х 2280 х 2765мм","20000 кг",781400,"нет","Звоните"]
["DTA 3100 E","MTU","1500 об/мин","жидк.","электр.","220/380в.","2240 кВт","2480 кВт","дизл.","нет",{"v":428,"d":"428.0"},"6950 х 4326 х 2653мм","22000 кг",908142,"нет","Звоните"]
["DT 250 ","MTU","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","200 кВт","220 кВт","дизл.",527,44.9,"3430 х 1150 х 2210мм","3105 кг",{"v":44758.441558441555,"d":"44758"},{"v":53697.40259740259,"d":"53697"},"Звоните"]
["DT 275 ","MTU","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","220 кВт","240 кВт","дизл.",527,44.9,"3430 х 1150 х 2210мм","3130 кг",{"v":44141.55844155844,"d":"44142"},{"v":52532.46753246753,"d":"52532"},"Звоните"]
["DT 300 ","MTU","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","240 кВт","264 кВт","дизл.",527,{"v":48.68,"d":"48.7"},"3430 х 1150 х 2210мм","3130 кг",{"v":46589.61038961039,"d":"46590"},{"v":56164.93506493507,"d":"56165"},"Звоните"]
["DT 350 ","MTU","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","288 кВт","320 кВт","дизл.",600,{"v":59.49,"d":"59.5"},"3400 х 1550 х 2610мм","3200 кг",{"v":54220.77922077922,"d":"54221"},{"v":63579.22077922078,"d":"63579"},"Звоните"]
["DT 400 ","MTU","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","320 кВт","349,6 кВт","дизл.",600,{"v":67.44,"d":"67.4"},"3400 х 1550 х 2610мм","3200 кг",{"v":59394.805194805194,"d":"59395"},{"v":65992.20779220779,"d":"65992"},"Звоните"]
["DT 450","MTU","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","364 кВт","400 кВт","дизл.",600,74.5,"3740 х 1550 х 2610мм","4300 кг",{"v":69533.76623376623,"d":"69534"},{"v":77302.5974025974,"d":"77303"},"Звоните"]
["DT 500","MTU","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","400 кВт","437 кВт","дизл.",600,78.8,"3740 х 1550 х 2610мм","4600 кг",{"v":74748.05194805194,"d":"74748"},{"v":85376.62337662338,"d":"85377"},"Звоните"]
["DT 600","MTU","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","472 кВт","520 кВт","дизл.",995,{"v":98.72,"d":"98.7"},"3940 х 1550 х 2590мм","5300 кг",{"v":88154.54545454546,"d":"88155"},{"v":99862.33766233765,"d":"99862"},"Звоните"]
["DT 650","MTU","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","520 кВт","572 кВт","дизл.",995,{"v":105.43,"d":"105.4"},"3940 х 1550 х 2590мм","5300 кг",{"v":103853.24675324676,"d":"103853"},{"v":116509.09090909091,"d":"116509"},"Звоните"]
["DT 800","MTU","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","640 кВт","704 кВт","дизл.",995,{"v":125.97,"d":"126.0"},"4230 х 1750 х 2355мм","5951 кг",{"v":154212.987012987,"d":"154213"},{"v":168350.64935064936,"d":"168351"},"Звоните"]
["DT 900","MTU","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","728 кВт","800 кВт","дизл.","нет",{"v":135,"d":"135.0"},"4616 x 1960 x 2300мм","7266 кг",{"v":181901.29870129869,"d":"181901"},{"v":201477.92207792206,"d":"201478"},"Звоните"]
["DT 1000","MTU","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","800 кВт","880 кВт","дизл.","нет",142.8,"4616 x 1960 x 2300мм","7391 кг",{"v":189503.8961038961,"d":"189504"},{"v":215316.8831168831,"d":"215317"},"Звоните"]
["DT 1150","MTU","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","922 кВт","1014 кВт","дизл.","нет",164.6,"4616 x 1960 x 2300 мм","8330 кг",{"v":218396.1038961039,"d":"218396"},{"v":234838.96103896105,"d":"234839"},"Звоните"]
["DT 1250","MTU","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","1000 кВт","1100 кВт","дизл.","нет",229.1,"5600 x 2125 x 2375мм","11590 кг",{"v":299559.74025974027,"d":"299560"},"нет","Звоните"]
["DT 1400","MTU","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","1120 кВт","1216 кВт","дизл.","нет",214.1,"5600 x 2125 x 2375мм","12161 кг",{"v":323059.74025974027,"d":"323060"},"нет","Звоните"]
["DT 1650","MTU","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","1312 кВт","1440 кВт","дизл.","нет",229.1,"6016 x 2125 x 2375мм","12910 кг",{"v":362494.8051948052,"d":"362495"},"нет","Звоните"]
["DT 1850","MTU","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","1467 кВт","1630 кВт","дизл.","нет",{"v":248,"d":"248.0"},"6016 x 2125 x 2375мм","13464 кг",{"v":425910.3896103896,"d":"425910"},"нет","Звоните"]
["DT 2100","MTU","1500 об/мин","жидк.","ручн.","220/380в.","1674 кВт","1830 кВт","дизл.","нет",288.5,"6470 x 2256 x 2395мм","15918 кг",{"v":485515.5844155844,"d":"485516"},"нет","Звоните"]

{"sheet":"ВЕПРЬ","index":7,"n_rows":178,"n_cols":16,"rows_kept":178,"merged":[[0,1,0,15],[1,0,2,0],[1,1,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,10],[1,13,1,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["На главную","Вепрь (Россия)"]
["Модель","Двигатель",{"$nulls":3},"Мощность (кВт)\n",null,null,"Топливо",null,null,"Размер (м)\n","Вес (кг)","Цена (евро)",null,"Скидка"]
[null,"марка","частота об/мин","охлажд.","стартер","напряж.","основ.","резерв.","топл.","бак (л)","расх. л/ч 75%","L х W х H","откр.","ДГУ","Кожух","%"]
["1,5-230 ВР","Robin EY15D",3000,"возд.","ручн.","220в.","1,5 кВт","1,7 кВт","бенз.",2.8,{"v":0.9655172413793103,"d":"0.97"},"550х350х450 мм","33 кг",443,"нет","Звоните"]
["Daishin SEA3001Ha","HONDA GX160",3000,"возд.","ручн.","220в.","2 кВт","2,2 кВт","бенз.",3.6,{"v":1.0285714285714287,"d":"1.03"},"540х410х400 мм","35 кг",{"v":481.01,"d":"481"},"нет","Звоните"]
["Daishin SEB3001Ha","HONDA GX160",3000,"возд.","ручн.","220в.","2 кВт","2,2 кВт","бенз.",16,{"v":1.1347517730496455,"d":"1.13"},"590х410х490 мм","45,8 кг",{"v":573.71,"d":"574"},"нет","Звоните"]
["2,2-230 ВБ-БГ","B&S Vanguard",3000,"возд.","ручн.","220в.","2,2 кВт","2,5 кВт","бенз.",15,{"v":0.8426966292134831,"d":"0.84"},"650х410х560 мм","40 кг",560,"нет","Звоните"]
["2,2-230 ВХ","HONDA GX160",3000,"возд.","ручн.","220в.","2,2 кВт","2,5 кВт","бенз.",3.6,{"v":1.1,"d":"1.10"},"560х460х400 мм","37 кг",{"v":484.1,"d":"484"},"нет","Звоните"]
["2,2-230 ВХ-Б","HONDA GX160",3000,"возд.","ручн.","220в.","2,2 кВт","2,5 кВт","бенз.",15,{"v":1.327433628318584,"d":"1.33"},"600х420х570 мм","39 кг",{"v":597.4,"d":"597"},"нет","Звоните"]
["2,7-230 ВБП","B&S ProOHV",3000,"возд.","ручн.","220в.","2,6 кВт","3 кВт","бенз.",3.8,{"v":1.1988888888888891,"d":"1.20"},"580х400х490 мм","35 кг",{"v":607.7,"d":"608"},"нет","Звоните"]
["2,7-230 ВХ","HONDA GX200",3000,"возд.","ручн.","220в.","2,6 кВт","3 кВт","бенз.",3.6,{"v":1.130277777777778,"d":"1.13"},"580х460х400 мм","35 кг",{"v":607.7,"d":"608"},"нет","Звоните"]
["2,7-230 ВХ-Б","HONDA GX200",3000,"возд.","ручн.","220в.","2,6 кВт","3 кВт","бенз.",12.5,{"v":1.179245283018868,"d":"1.18"},"600х420х570 мм","38 кг",{"v":648.9,"d":"649"},"нет","Звоните"]
["Daishin SGB4001Ha","HONDA GX240",3000,"возд.","ручн.","220в.","3 кВт","3,6 кВт","бенз.",25,{"v":1.6556291390728477,"d":"1.66"},"680х530х500 мм","69,5 кг",{"v":1231.88,"d":"1232"},"нет","Звоните"]
["4,2-230 ВР","Robin EX27D",3000,"возд.","ручн.","220в.","4 кВт","4,2 кВт","бенз.",6.1,{"v":1.7428571428571427,"d":"1.74"},"700х580х500 мм","45 кг",{"v":916.7,"d":"917"},"нет","Звоните"]
["4,2-230 ВX ","HONDA GX270",3000,"возд.","ручн.","220в.","4 кВт","4,2 кВт","бенз.",6,{"v":1.8000000000000003,"d":"1.80"},"700х580х500 мм","51 кг",{"v":1009.4,"d":"1009"},"нет","Звоните"]
["4,2-230 ВХ-БГ ","HONDA GX270",3000,"возд.","ручн.","220в.","4 кВт","4,2 кВт","бенз.",25,{"v":2.232142857142857,"d":"2.23"},"700х510х570 мм","65 кг",1236,"нет","Звоните"]
["4,2-230 ВБ-БСГ","B&S Vanguard",3000,"возд.","электр.","220в.","4 кВт","4,2 кВт","бенз.",25,{"v":1.4044943820224718,"d":"1.40"},"700х510х570 мм","82,3 кг",1133,"нет","Звоните"]
["4,2-230 ВX-БCГ ","HONDA GX270",3000,"возд.","электр.","220в.","4 кВт","4,2 кВт","бенз.",25,{"v":2.232142857142857,"d":"2.23"},"700х510х570 мм","80 кг",{"v":1534.7,"d":"1535"},"нет","Звоните"]
["Daishin SEB6001Ha","HONDA GX340",3000,"возд.","ручн.","220в.","4 кВт","4,8 кВт","бенз.",25,{"v":2.4752475247524752,"d":"2.48"},"680х530х500 мм","78 кг",{"v":1333.85,"d":"1334"},"нет","Звоните"]
["Daishin SEB6001HSa","HONDA GX340",3000,"возд.","электр.","220в.","4 кВт","4,8 кВт","бенз.",25,{"v":2.4752475247524752,"d":"2.48"},"680х530х500 мм","81 кг",{"v":1515.13,"d":"1515"},"нет","Звоните"]
["5-230 ВХ","HONDA GX340",3000,"возд.","ручн.","220в.","5 кВт","5,5 кВт","бенз.",6.5,2.17,"870х580х540 мм","60 кг",1236,"нет","Звоните"]
["Daishin SEB7001Ha","HONDA GX390",3000,"возд.","ручн.","220в.","5 кВт","5,5 кВт","бенз.",25,{"v":2.604166666666667,"d":"2.60"},"680х530х500 мм","82 кг",{"v":1457.45,"d":"1457"},"нет","Звоните"]
["Daishin SEB7001HSa","HONDA GX390",3000,"возд.","электр.","220в.","5 кВт","5,5 кВт","бенз.",25,{"v":2.604166666666667,"d":"2.60"},"680х530х500 мм","85 кг",{"v":1638.73,"d":"1639"},"нет","Звоните"]
["6-230 ВX","HONDA GX390",3000,"возд.","ручн.","220в.","6 кВт","6,6 кВт","бенз.",6.5,{"v":2.4,"d":"2.40"},"865х508х540 мм","75 кг",{"v":1297.8,"d":"1298"},"нет","Звоните"]
["6-230 ВX-БГ","HONDA GX390",3000,"возд.","ручн.","220в.","6 кВт","6,6 кВт","бенз.",25,{"v":2.4,"d":"2.40"},"820х530х600 мм","89 кг",{"v":1431.7,"d":"1432"},"нет","Звоните"]
["6-230 ВX-БСГ","HONDA GX390",3000,"возд.","электр.","220в.","6 кВт","6,6 кВт","бенз.",25,{"v":2.4,"d":"2.40"},"820х530х600 мм","94 кг",{"v":1678.9,"d":"1679"},"нет","Звоните"]
["10-230 ВХ-БСГ9","HONDA GX630",3000,"возд.","электр.","220в.","10 кВт","11 кВт","бенз.",25,{"v":4.23728813559322,"d":"4.24"},"970х600х720 мм","115 кг",3544,"нет","Звоните"]
["16-230 ВБ-БС","B&S Vanguard",3000,"возд.","электр.","220в.","15 кВт","16 кВт","бенз.",36,{"v":5.538461538461538,"d":"5.54"},"101х540х107 мм","200 кг",{"v":5139.7,"d":"5140"},"нет","Звоните"]
["7/4-T400/230 ВX","HONDA GX390",3000,"возд.","ручн.","220/380в.","5,6 кВт","5,6 кВт","бенз.",6.5,{"v":2.4074074074074074,"d":"2.41"},"870х580х540 мм","82 кг",1607,"нет","Звоните"]
["7/4-Т400/230 ВX-БГ","HONDA GX390",3000,"возд.","ручн.","220/380в.","5,6 кВт","5,6 кВт","бенз.",25,{"v":9.25925925925926,"d":"9.26"},"820х530х600 мм","92 кг",{"v":1771.6,"d":"1772"},"нет","Звоните"]
["7/4-T400/230 ВX-БСГ","HONDA GX390",3000,"возд.","электр.","220/380в.","5,6 кВт","5,6 кВт","бенз.",25,{"v":2.4038461538461537,"d":"2.40"},"820х530х600 мм","96 кг",{"v":1946.7,"d":"1947"},"нет","Звоните"]
["10/6-Т400 ВХ-БСГ9","HONDA GX630",3000,"возд.","электр.","220/380в.","8 кВт","8 кВт","бенз.",25,{"v":4.23728813559322,"d":"4.24"},"970х600х720 мм","115 кг",3492,"нет","Звоните"]
["12-Т400 ВХ-БСГ9","HONDA GX630",3000,"возд.","электр.","220/380в.","10 кВт","10 кВт","бенз.",25,{"v":4.23728813559322,"d":"4.24"},"970х600х720 мм","116 кг",{"v":3594.7,"d":"3595"},"нет","Звоните"]
["20-Т400 ВБ-БС","B&S Vanguard",3000,"возд.","электр.","220/380в.","16 кВт","16 кВт","бенз.",36,{"v":5.538461538461538,"d":"5.54"},"101х540х107 мм","200 кг",{"v":5139.7,"d":"5140"},"нет","Звоните"]
["2,2-230 ВЯ-Б","Yanmar L48",3000,"возд.","ручн.","220в.","2 кВт","2,2 кВт","дизл.",12.5,{"v":0.7911392405063291,"d":"0.79"},"560x410x570 мм","50 кг",{"v":1627.5,"d":"1628"},"нет","Звоните"]
["3-230 ВЯ-Б","Yanmar L70",3000,"возд.","ручн.","220в.","2,7 кВт","3 кВт","дизл.",12.5,{"v":0.9191176470588236,"d":"0.92"},"660х480х550 мм","60 кг",1890,"нет","Звоните"]
["5,0-230 ВЯ","Yanmar L100",3000,"возд.","ручн.","220в.","5 кВт","5,5 кВт","дизл.",5.5,{"v":1.8333333333333333,"d":"1.83"},"750х550х590 мм","91 кг",{"v":2362.5,"d":"2363"},"нет","Звоните"]
["5,0-230 ВЯ-Б","Yanmar L100",3000,"возд.","ручн.","220в.","5 кВт","5,5 кВт","дизл.",12.5,{"v":1.8382352941176472,"d":"1.84"},"750х505х590 мм","91 кг",{"v":2467.5,"d":"2468"},"нет","Звоните"]
["5,0-230 ВЯ-С","Yanmar L100",3000,"возд.","электр.","220в.","5 кВт","5,5 кВт","дизл.",5.5,1.83,"750х550х590 мм","98 кг",{"v":2572.5,"d":"2573"},"нет","Звоните"]
["5,0-230 ВЯ-БС","Yanmar L100",3000,"возд.","электр.","220в.","5 кВт","5,5 кВт","дизл.",12.5,1.83,"750х550х590 мм","98 кг",{"v":2677.5,"d":"2678"},"нет","Звоните"]
["6,0-230 ВЛ-С","LOMBARDINI 3LD510",3000,"возд.","электр.","220в.","6 кВт","6,6 кВт","дизл.",5.3,2.32,"820х510х700 мм","111 кг",2940,"нет","Звоните"]
["6,0-230 ВЛ-БС","LOMBARDINI 3LD510",3000,"возд.","электр.","220в.","6 кВт","6,6 кВт","дизл.",12.5,{"v":2.314814814814815,"d":"2.31"},"820х510х650 мм","111 кг",3098,"нет","Звоните"]
["АДП 8-230 ВЛ-БС","LOMBARDINI 25LD330-2",3000,"возд.","электр.","220в.","8 кВт","8,8 кВт","дизл.",12.5,{"v":2.450980392156863,"d":"2.45"},"960х600х720 мм","141 кг",5040,"нет","Звоните"]
["АДП 10-230 ВЛ-БС","LOMBARDINI 25LD425-2",3000,"возд.","электр.","220в.","10 кВт","11 кВт","дизл.",12.5,{"v":2.7777777777777777,"d":"2.78"},"960х600х720 мм","153 кг",5670,"нет","Звоните"]
["АДП 12,0-230 ВЛ-БС","LOMBARDINI 12LD477-2",3000,"возд.","электр.","220в.","11 кВт","12 кВт","дизл.",38,4.32,"110x900x880 мм","180 кг",5985,"нет","Звоните"]
["6,5/3,2-T400/230  ВЯ","Yanmar L100",3000,"возд.","ручн.","220/380в.","5,2 кВт","5,2 кВт","дизл.",5.5,1.83,"750х550х590 мм","91 кг",2520,"нет","Звоните"]
["6,5/3,2-T400/230  ВЯ-Б","Yanmar L100",3000,"возд.","ручн.","220/380в.","5,2 кВт","5,2 кВт","дизл.",12.5,{"v":1.8382352941176472,"d":"1.84"},"820х550х700 мм","93 кг",2625,"нет","Звоните"]
["6,5/3,2-T400/230  ВЯ-С","Yanmar L100",3000,"возд.","электр.","220/380в.","5,2 кВт","5,2 кВт","дизл.",5.5,1.83,"750х550х590 мм","96 кг",{"v":2782.5,"d":"2783"},"нет","Звоните"]
["6,5/3,2-T400/230  ВЯ-БС","Yanmar L100",3000,"возд.","электр.","220/380в.","5,2 кВт","5,2 кВт","дизл.",12.5,1.83,"820х550х700 мм","98 кг",{"v":2887.5,"d":"2888"},"нет","Звоните"]
["7,0/4,0-T400/230  ВЛ-С","LOMBARDINI 3LD510",3000,"возд.","электр.","220/380в.","5,6 кВт","5,6 кВт","дизл.",5.3,2.38,"820х510х700 мм","111 кг",3255,"нет","Звоните"]
["7,0/4,0-T400/230  ВЛ-БС","LOMBARDINI 3LD510",3000,"возд.","электр.","220/380в.","5,6 кВт","5,6 кВт","дизл.",12.5,{"v":2.380952380952381,"d":"2.38"},"820х510х700 мм","114 кг",3360,"нет","Звоните"]
["АДП 10-Т400 ВЛ-БС","LOMBARDINI 25LD330-2",3000,"возд.","электр.","220/380в.","8 кВт","8 кВт","дизл.",12.5,{"v":2.450980392156863,"d":"2.45"},"960х600х720 мм","151 кг",5250,"нет","Звоните"]
["АДП 12-Т400 ВЛ-БС","LOMBARDINI 25LD425-2",3000,"возд.","электр.","220/380в.","9,6 кВт","9,6 кВт","дизл.",12.5,{"v":2.7777777777777777,"d":"2.78"},"960х600х720 мм","152 кг",5775,"нет","Звоните"]
["АДП 16-T400/230  ВЛ-БС","LOMBARDINI 12LD477-2",3000,"возд.","электр.","220/380в.","12 кВт","12 кВт","дизл.",38,4.86,"110x900x880 мм","180 кг",{"v":6289.5,"d":"6290"},"нет","Звоните"]
["АДА 7-230 РЯ","Yanmar 2TNV70",3000,"жидк.","электр.","220в.","5,6 кВт",null,"дизл.",36,2.6,"1006х540х1155 мм","168 кг",4785,2407.5,"Звоните"]
["АДА 8.5-Т400 РЯ","Yanmar 2TNV70",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","6,8 кВт",null,"дизл.",36,2.6,"1006х540х1155 мм","174 кг",4950,2400,"Звоните"]
["АДА 8-230 РЛ","Lombardini LDW 702",3000,"жидк.","электр.","220в.","6,4 кВт",null,"дизл.",36,3.4,"1006х540х1219 мм","178 кг",5060,2395,"Звоните"]
["АДА 10-Т400 РЛ","Lombardini LDW702",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","8 кВт",null,"дизл.",36,3.4,"1006х540х1219 мм","184 кг",5181,2389.5,"Звоните"]
["АДА 10-230 РЯ","Yanmar 3TNV70",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","8 кВт",null,"дизл.",60,3.9,"1336х540х1100 мм","233 кг",6050,2350,"Звоните"]
["АДА 13.5-Т400 РЯ","Yanmar 3TNV70",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","10,8 кВт",null,"дизл.",60,3.4,"1336х540х1100 мм","250 кг",6270,2340,"Звоните"]
["АДА 12-230 РЯ","Yanmar 3TNV76",3000,"жидк.","электр.","220в.","9,6 кВт",null,"дизл.",25,4.2,"1336х540х1100 мм","244 кг",6589,2325.5,"Звоните"]
["АДА 16-Т400 РЯ","Yanmar 3TNV76",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","12,8 кВт",null,"дизл.",25,4.2,"1336х540х1100 мм","248 кг",6688,2321,"Звоните"]
["АДА 15-230 РЛ","Lombardini LDW1404",3000,"жидк.","электр.","220в.","12 кВт",null,"дизл.",60,4.7,"1506х710х1100 мм","260 кг",7205,2297.5,"Звоните"]
["АДА 15-230 РЯ","Yanmar 3TNV82",3000,"жидк.","электр.","220в.","12 кВт",null,"дизл.",60,4.6,"1506х710х1100 мм","260 кг",7425,2287.5,"Звоните"]
["AD 18-T400 M Г","Mitsubishi S3L2-Z261SDH ",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","14,4 кВт",null,"дизл.",65,4.6,"1350х730х1060 мм","332 кг",8789,2750.5,"Звоните"]
["АДА 20-Т400 РЛ","Lombardini LDW1404",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","16 кВт",null,"дизл.",60,4.7,"1506х710х1100 мм","390 кг",7205,2297.5,"Звоните"]
["АДА 20-Т400 РЯ","Yanmar 3TNV82",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","16 кВт",null,"дизл.",60,4.8,"1506х710х1100 мм","390 кг",7425,2287.5,"Звоните"]
["АДА 20-230 РЛ","Lombardini LDW1603",3000,"жидк.","электр.","220в.","16 кВт",null,"дизл.",60,6.2,"1506х710х1100 мм","270 кг",8305,2247.5,"Звоните"]
["АДА 20-230 РА","Lister-Petter LPW 4",3000,"жидк.","электр.","220в.","16 кВт",null,"дизл.",60,6.2,"1506х710х1100 мм","",7403,2288.5,"Звоните"]
["АДА 20-230 РЯ","Yanmar 3TNV88",3000,"жидк.","электр.","220в.","16 кВт",null,"дизл.",60,6.1,"1506х710х1100 мм","390 кг",8580,2235,"Звоните"]
["АДА 25-Т400 РЛ","Lombardini LDW1603",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","20 кВт",null,"дизл.",60,6.2,"1506х710х1100 мм","390 кг",7975,2262.5,"Звоните"]
["АДА 25-Т400 РА","Lister-Petter LPW 4",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","20 кВт",null,"дизл.",60,6.2,"1506х710х1100 мм","379 кг",7370,2290,"Звоните"]
["АДА 25-Т400 РЯ","Yanmar 3TNV88",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","20 кВт",null,"дизл.",60,6.1,"1506х710х1100 мм","334 кг",8250,2250,"Звоните"]
["АДА 25-230 РЛ","Lombardini LDW2204",3000,"жидк.","электр.","220в.","20 кВт",null,"дизл.",60,7.9,"1506х810х1300 мм","420 кг",9350,2515,"Звоните"]
["АДА 25-230 РЯ","Yanmar 4TNV88",3000,"жидк.","электр.","220в.","20 кВт",null,"дизл.",60,7.7,"1506х810х1300 мм","400 кг",9735,2497.5,"Звоните"]
["АДА 31.5-Т400 РЛ","Lombardini LDW2204",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","25,2 кВт",null,"дизл.",60,7.9,"1506х810х1300 мм","450 кг",9240,2362.5,"Звоните"]
["АДА 31.5-Т400 РЯ","Yanmar  4TNV88",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","25,2 кВт",null,"дизл.",60,7.7,"1506х810х1300 мм","419 кг",9625,2450,"Звоните"]
["АДА 38-Т400 МД","Deutz F3M1011F",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","30,4 кВт",null,"дизл.",60,7.9,"1506х700х1410 мм","475 кг",9185,"нет","Звоните"]
["АДА 38-Т400 РА","Lister-Petter LPW  T4",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","30,4 кВт",null,"дизл.",60,7.9,"1506х700х1220 мм","401 кг",10120,3530,"Звоните"]
["АДА 38-Т400 РЯ","Yanmar 4TNV84T",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","30,4 кВт",null,"дизл.",60,7.9,"1506х700х1220 мм","424 кг",10450,3200,"Звоните"]
["АДС 8-230 РЯ","Yanmar 3TNE78G1",1500,"жидк.","электр.","220в.","6,4 кВт",null,"дизл.",60,2.8,"1336х540х1140 мм","297 кг",6985,1865,"Звоните"]
["АДС 8-230 РА","Lister-Petter  LPW 3/27",1500,"жидк.","электр.","220в.","6,4 кВт",null,"дизл.",60,5.3,"1336х540х1219 мм","280 кг",6270,2580,"Звоните"]
["АДС 10-Т400 РЯ","Yanmar 3TNE78G1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","8 кВт",null,"дизл.",60,2.8,"1336х540х1140 мм","291 кг",7260,1840,"Звоните"]
["АДС 10-Т400 РА","Lister-Petter  LPW 3/27",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","8 кВт",null,"дизл.",60,5.3,"1336х540х1219 мм","281 кг",6270,2830,"Звоните"]
["АДС 12-230 РЯ","Yanmar 3TNE88G1",1500,"жидк.","электр.","220в.","9,6 кВт",null,"дизл.",60,3.6,"1506х710х1218 мм","420 кг",8470,1730,"Звоните"]
["АДС 15-Т400 РЯ","Yanmar 3TNE88G1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","12 кВт",null,"дизл.",60,3.6,"1506х710х1218 мм","306 кг",8580,1720,"Звоните"]
["YEG250NTHC-газовая","Yanmar 3GP88-GB2NC",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","18,4 кВт",null,"дизл.","-",8.5,"1300x670x920 мм","430 кг",16500,"нет","Звоните"]
["YEG250NTHS-газовая","Yanmar 3GP88-GB2NB ",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","18,4 кВт",null,"дизл.","-",8.5,"-","565 кг","нет",16500,"Звоните"]
["АДС 16-230 РЯ","Yanmar 4TNV88GGE",1500,"жидк.","электр.","220в.","12,8 кВт",null,"дизл.",60,4.8,"1506х710х1218 мм","550 кг",9625,1925,"Звоните"]
["AD 20-T400 M","Mitsubishi  S4Q2-Z261SD ",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","16 кВт",null,"дизл.",90,4.8,"1550х760х1200 мм","456 кг",11220,2480,"Звоните"]
["АДС 20-Т400 РЯ","Yanmar 4TNV88GGE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","16 кВт",null,"дизл.",60,4.8,"1506х710х1218 мм","550 кг",9515,1935,"Звоните"]
["АДС 25-Т400 РК*","Daewoo DB 33",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","20 кВт",null,"дизл.",60,7.8,"1806х800х1370 мм","547 кг",11275,1775,"Звоните"]
["AD 30-T400 M","Mitsubishi  S4S-Z263SD ",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","24 кВт",null,"дизл.",90,8.2,"1550х760х1260 мм","567 кг",11880,2320,"Звоните"]
["АДС 35-Т400 РЯ","Yanmar 4TNV98GGE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","28 кВт",null,"дизл.",60,8.6,"1806х800х1370 мм","675 кг",13035,1615,"Звоните"]
["АДС 45-Т400 РЯ","Yanmar 4TNV98TGGE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","36 кВт",null,"дизл.",60,9.9,"1806х900х1300 мм","695 кг",13585,2465,"Звоните"]
["АДС 55-Т400 РЯ","Yanmar 4 TNV 106T",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","42,4 кВт",null,"дизл.",60,11.2,"1800 х 800 х 1320 мм","750 кг",17930,2070,"Звоните"]
["АДС 60-Т400 РК*","Daewoo DB 58",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","48 кВт",null,"дизл.",60,15.3,"2006х900х1377 мм","900 кг",14190,2410,"Звоните"]
["АДС 80-Т400 РК*","Daewoo D 1146",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","64 кВт",null,"дизл.",60,20.8,"3000х1000х1395 мм","1173 кг",18535,2015,"Звоните"]
["АДС 85-Т400 РД","Deutz BF4M1013E",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","68 кВт",null,"дизл.",60,14.1,"2006х900х1310 мм","1420 кг",19800,1900,"Звоните"]
["АДС 105-Т400 РД","Deutz BF4M1013EC",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","84 кВт",null,"дизл.",60,17.9,"2006х900х1336 мм","1500 кг",20625,3125,"Звоните"]
["АДС 120-Т400 РК","Daewoo D 1146 T",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","96 кВт",null,"дизл.",300,27,"3000х1000х1556 мм","1339 кг",19855,3195,"Звоните"]
["АДС 135-Т400 РД","Deutz BF6M1013E",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","105,6 кВт",null,"дизл.",300,21.4,"3000х1000х1336 мм","1500 кг",24310,2790,"Звоните"]
["АДС 200-Т400 РК","Daewoo P 086 TI",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","160 кВт",null,"дизл.",300,48.4,"3500х1000х1619 мм","1520 кг",30250,2250,"Звоните"]
["АДС 230-Т400 РД","Deutz BF6M1015",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","184 кВт",null,"дизл.",300,40.3,"3500х1240х2075 мм","2400 кг",39325,1425,"Звоните"]
["АДС 270-Т400 РК","Daewoo P 126 TI",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","216 кВт",null,"дизл.",300,49.6,"3500х1240х1735 мм","1861 кг",39545,1405,"Звоните"]
["АДС 400-Т400 РД","Deutz BF8M1015C",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","320 кВт",null,"дизл.","-",77.2,"3670х1640х1810 мм","2800 кг",72545,405,"Звоните"]
["АДС 600-Т400 РК","Daewoo P 222 LE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","480 кВт",null,"дизл.","-",115.7,"3670х1640х1810 мм","5100 кг",86493,962,"Звоните"]
["3,5-230 ТФ (судовой)","Fariman",3000,"жидк.","электр.","220в.","3,3 кВт",null,"дизл.",null,null,"нет","110 кг",6050,"-","Звоните"]
["3,5-230 ТФ (судовой)","Fariman",3000,"жидк.","электр.","220в.","3,3 кВт",null,"дизл.",null,null,"нет","80 кг",7150,"-","Звоните"]
["7-230 ТЯ (судовой)","Yanmar  2TNV70",3000,"жидк.","электр.","220в.","6,1 кВт",null,"дизл.",null,null,"1100х530 мм","149,7 кг",9295,"-","Звоните"]
["8,5-Т400 ТЯ (судовой)","Yanmar  2TNV70",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","8,2 кВт",null,"дизл.",null,null,"1100х530 мм","156,2 кг",9790,"-","Звоните"]
["8-230 ТЛ (судовой)","LOMBARDINI LDW 702",3000,"жидк.","электр.","220в.","7,3 кВт",null,"дизл.",null,null,"1100х530 мм","160,7 кг",10725,"-","Звоните"]
["10-Т400 ТЛ (судовой)","LOMBARDINI LDW 702",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","9,1 кВт",null,"дизл.",null,null,"1100х530 мм","167,2 кг",11220,"-","Звоните"]
["10-230 ТЯ (судовой)","Yanmar 3TNV70",3000,"жидк.","электр.","220в.","9,7 кВт",null,"дизл.",null,null,"1100х530 мм","179 кг",10120,"-","Звоните"]
["12-Т400 ТЯ (судовой)","Yanmar 3TNV70",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","12,7 кВт",null,"дизл.",null,null,"1100х530 мм","183 кг",10890,"-","Звоните"]
["10-230 ТА (судовой)","Lister Petter LPW2",3000,"жидк.","электр.","220в.","10 кВт",null,"дизл.",null,null,"1100х530 мм","",11550,"-","Звоните"]
["13,5-Т400 ТА (судовой)","Lister Petter LPW2",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","13,5 кВт",null,"дизл.",null,null,"1100х530 мм","",11990,"-","Звоните"]
["12-230 ТЯ (судовой)","Yanmar 3TNV76",3000,"жидк.","электр.","220в.","12 кВт",null,"дизл.",null,null,"1100х530 мм","203 кг",11990,"-","Звоните"]
["16-Т400 ТЯ (судовой)","Yanmar 3TNV76",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","16 кВт",null,"дизл.",null,null,"1100х530 мм","243 кг",12430,"-","Звоните"]
["15-230 ТЯ (судовой)","Yanmar 3TNV82",3000,"жидк.","электр.","220в.","15 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","248 кг",12870,"-","Звоните"]
["20-Т400 ТЯ (судовой)","Yanmar 3TNV82",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","20 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","254 кг",12870,"-","Звоните"]
["15-230 ТЛ (судовой)","LOMBARDINI LDW 1404",3000,"жидк.","электр.","220в.","15 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","234 кг",13310,"-","Звоните"]
["20-Т400 ТЛ (судовой)","LOMBARDINI LDW 1404",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","20 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","240 кг",13310,"-","Звоните"]
["15-230 ТА (судовой)","Lister Petter LPW3",3000,"жидк.","электр.","220в.","15 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","",13970,"-","Звоните"]
["20-Т400 ТА (судовой)","Lister Petter LPW3",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","20 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","",13970,"-","Звоните"]
["20-230 ТЯ (судовой)","Yanmar 3TNV88",3000,"жидк.","электр.","220в.","20 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","312 кг",14740,"-","Звоните"]
["25-Т400 ТЯ (судовой)","Yanmar 3TNV88",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","25 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","290 кг",13750,"-","Звоните"]
["20-230 ТЛ (судовой)","LOMBARDINI LDW 1603",3000,"жидк.","электр.","220в.","20 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","330 кг",15180,"-","Звоните"]
["25-Т400 ТЛ (судовой)","LOMBARDINI LDW 1603",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","25 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","308 кг",14190,"-","Звоните"]
["20-230 ТА (судовой)","Lister Petter LPW4",3000,"жидк.","электр.","220в.","20 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","",16060,"-","Звоните"]
["25-Т400 ТА (судовой)","Lister Petter LPW4",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","25 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","",14850,"-","Звоните"]
["25-230 ТЯ (судовой)","Yanmar 4TNV88",3000,"жидк.","электр.","220в.","25 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","312 кг",15290,"-","Звоните"]
["31,5-Т400 ТЯ (судовой)","Yanmar 4TNV88",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","31,5 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","358 кг",14300,"-","Звоните"]
["25-230 ТЛ (судовой)","LOMBARDINI LDW 2204",3000,"жидк.","электр.","220в.","25 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","385 кг",17050,"-","Звоните"]
["31.5-Т400 ТЛ (судовой)","LOMBARDINI LDW 2204",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","31,5 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","369 кг",15950,"-","Звоните"]
["25-230 ТА (судовой)","Lister Petter LPWT4",3000,"жидк.","электр.","220в.","25 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","",18590,"-","Звоните"]
["38-Т400 ТЯ (судовой)","Yanmar 4TNV84T",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","38 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","363 кг",16390,"-","Звоните"]
["38-Т400 ТА (судовой)","Lister Petter LPWT4",3000,"жидк.","электр.","220/380в.","38 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","",17490,"-","Звоните"]
["6,5-230ТА (судовой)","Lister Petter LPW2",1500,"жидк.","электр.","220в.","6,5 кВт",null,"дизл.",null,null,"1100х530 мм","",11550,"-","Звоните"]
["7-Т400ТА (судовой)","Lister Petter LPW2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","7 кВт",null,"дизл.",null,null,"1100х530 мм","",11990,"-","Звоните"]
["8-230 ТЯ (судовой)","Yanmar 3TNV82 GGE",1500,"жидк.","электр.","220в.","8 кВт",null,"дизл.",null,null,"1100х530 мм","228 кг",12320,"-","Звоните"]
["10-Т400 ТЯ (судовой)","Yanmar 3TNV82 GGE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","10 кВт",null,"дизл.",null,null,"1100х530 мм","222 кг",12650,"-","Звоните"]
["8-230 ТА (судовой)","Lister Petter LPW3",1500,"жидк.","электр.","220в.","9 кВт",null,"дизл.",null,null,"1100х530 мм","",13200,"-","Звоните"]
["10-Т400 ТА (судовой)","Lister Petter LPW3",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","11 кВт",null,"дизл.",null,null,"1100х530 мм","",13420,"-","Звоните"]
["10-230 ТЯ (судовой)","Yanmar 3TNV88 GGE",1500,"жидк.","электр.","220в.","10,2 кВт",null,"дизл.",null,null,"1100х530 мм","284 кг",13200,"-","Звоните"]
["12-Т400 ТЯ (судовой)","Yanmar 3TNV88 GGE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","12,7 кВт",null,"дизл.",null,null,"1100х530 мм","292 кг",13420,"-","Звоните"]
["14-Т400 ТП (судовой)","Perkins-sabrie 415 GM",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","13,8 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х630 мм","355 кг",18634,"-","Звоните"]
["12-230 ТА (судовой)","Lister Petter LPW4",1500,"жидк.","электр.","220в.","12 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","",14190,"-","Звоните"]
["16-Т400 ТА (судовой)","Lister Petter LPW4",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","16 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","",14850,"-","Звоните"]
["14-230 ТЯ (судовой)","Yanmar 4TNV88 GGE",1500,"жидк.","электр.","220в.","13,5 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","316 кг",14190,"-","Звоните"]
["18-Т400 ТЯ (судовой)","Yanmar 4TNV88 GGE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","16,8 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","370 кг",14850,"-","Звоните"]
["16-230 ТА (судовой)","Lister Petter LPW4T",1500,"жидк.","электр.","220в.","16 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","",17930,"-","Звоните"]
["20-Т400 ТA (судовой)","Lister Petter LPW4T ",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","20 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х530 мм","",17050,"-","Звоните"]
["20-Т400 ТП (судовой)","Perkins-sabrie 422 GM",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","20,7 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х630 мм","434 кг",20790,"-","Звоните"]
["30-Т400 ТП (судовой)","Perkins-sabrie 422 TGM",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","30,6 кВт",null,"дизл.",null,null,"1200х630 мм","519 кг",23650,"-","Звоните"]
["35-Т400 ТЯ (судовой)","Yanmar 4TNV98 GGE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","33,3 кВт",null,"дизл.",null,null,"1300х630 мм","506 кг",24200,"-","Звоните"]
["45-Т400 ТЯ (судовой)","Yanmar 4TNV98T GGE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","41,6 кВт",null,"дизл.",null,null,"1300х630 мм","526 кг",25300,"-","Звоните"]
["45-Т400 ТК (судовой)","Daewoo AD 034TI/P034TI",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","45 кВт",null,"дизл.",null,null,"1600х770 мм","704 кг",26400,"-","Звоните"]
["48-Т400 ТП (судовой)","Perkins-sabrie 4,4 GM",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","48 кВт",null,"дизл.",null,null,"1300х630 мм","768 кг",29370,"-","Звоните"]
["55-Т400 ТЯ (судовой)","Yanmar 4TNV106Т GGE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","53 кВт",null,"дизл.",null,null,"1300х630 мм","620 кг",29700,"-","Звоните"]
["55-Т400 ТД (судовой)","Deutz BF 4M2012",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","55 кВт",null,"дизл.",null,null,"1600х710 мм","747 кг",30800,"-","Звоните"]
["63-Т400 ТП (судовой)","Perkins-sabrie 4,4TGM",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","63,5 кВт",null,"дизл.",null,null,"1300х630 мм","848 кг",32450,"-","Звоните"]
["80-Т400 ТП (судовой)","Perkins-sabrie 4TGM",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","77,1 кВт",null,"дизл.",null,null,"1300х630 мм","792 кг",34100,"-","Звоните"]
["80-Т400 ТК (судовой)","Daewoo AD136",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","80 кВт",null,"дизл.",null,null,"нет","1101 кг",35200,"-","Звоните"]
["85-Т400 ТД (судовой)","Deutz BF 4M1013E",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","83 кВт",null,"дизл.",null,null,"1600х710 мм","879 кг",36300,"-","Звоните"]
["85-Т400 ТП (судовой)","Perkins-sabrie 4,4TWGM",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","84,4 кВт",null,"дизл.",null,null,"нет","",37400,"-","Звоните"]
["105-Т400 ТД (судовой)","Deutz BF 4M1013EC",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","96 кВт",null,"дизл.",null,null,"1600х710 мм","1005 кг",38500,"-","Звоните"]
["105-Т400 ТП (судовой)","Perkins-sabrie 4,4TW2GM",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","105,3 кВт",null,"дизл.",null,null,"нет","1004 кг",41690,"-","Звоните"]
["120-Т400 ТК (судовой)","Daewoo AD136T",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","115 кВт",null,"дизл.",null,null,"нет","1234 кг",41800,"-","Звоните"]
["135-Т400 ТД (судовой)","Deutz BF 6M1013E",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","126 кВт",null,"дизл.",null,null,"1700х710 мм","1223 кг",42350,"-","Звоните"]
["135-Т400 ТК (судовой)","Daewoo AD136 TI",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","132 кВт",null,"дизл.",null,null,"нет","1287 кг",{"v":43136.5,"d":"43137"},"-","Звоните"]
["150-Т400 ТП (судовой)","Perkins-sabrie 6TWGM",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","146 кВт",null,"дизл.",null,null,"нет","1221 кг",43450,"-","Звоните"]
["175-Т400 ТК (судовой)","Daewoo AD086 TI",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","175 кВт",null,"дизл.",null,null,"нет","1385 кг",52756,"-","Звоните"]
["200-Т400 ТК (судовой)","Daewoo AD196 TI",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","200 кВт",null,"дизл.",null,null,"нет","1664 кг",54813,"-","Звоните"]
["240-Т400 ТК (судовой)","Daewoo AD126 TI",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","240 кВт",null,"дизл.",null,null,"нет","1795 кг",{"v":62738.5,"d":"62739"},"-","Звоните"]
["360-Т400 ТК (судовой)","Daewoo AD158 TI",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","355 кВт",null,"дизл.",null,null,"нет","2400 кг",103818,"-","Звоните"]
["420-Т400 ТК (судовой)","Daewoo AD180 TI",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","420 кВт",null,"дизл.",null,null,"нет","2726 кг",{"v":116825.5,"d":"116826"},"-","Звоните"]
["530-Т400 ТК (судовой)","Daewoo AD222 TI",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","525 кВт",null,"дизл.",null,null,"нет","3199 кг",{"v":135822.5,"d":"135823"},"-","Звоните"]

{"sheet":"GMGen","index":8,"n_rows":174,"n_cols":16,"rows_kept":174,"merged":[[0,1,0,15],[1,0,2,0],[1,1,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,10],[1,13,1,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["На главную","GMGen (Италия)"]
["Модель","Двигатель",{"$nulls":3},"Мощность (кВт)\n",null,null,"Топливо",null,null,"Размер (см)\n","Вес (кг)","Цена (евро)",null,"Скидка"]
[null,"марка","частота об/мин","охлажд.","запуск","напряж.","основ.","резерв.","топл.","бак (л)","расх. л/ч 75%","L*W *H","откр.","ДГУ","Кожух","%"]
["GMH3500","HONDA GX200",3000,"возд.","ручн.","220в.","2,7 кВт",null,"бенз.",3.6,1,"59x39x38 см","40 кг",900,"нет","Звоните"]
["GMH5000","HONDA GX270",3000,"возд.","ручн.","220в.","3,6 кВт",null,"бенз.",6,1.5,"78x52x56 см","62 кг",1155.6,"нет","Звоните"]
["GMH5000E","HONDA GX270",3000,"возд.","электр.","220в.","3,6 кВт",null,"бенз.",6,1.5,"78x52x56 см","69 кг",{"v":1635.6,"d":"1,636"},"нет","Звоните"]
["GMH5000LX","HONDA GX270",3000,"возд.","ручн.","220в.","3,6 кВт",null,"бенз.",20,1.5,"75x56x62 см","77 кг",{"v":1734,"d":"1,734"},"нет","Звоните"]
["GMH5000ELX","HONDA GX270",3000,"возд.","электр.","220в.","3,6 кВт",null,"бенз.",20,1.5,"75x56x62 см","84 кг",{"v":2264.4,"d":"2,264"},"нет","Звоните"]
["GMH8000","HONDA GX390",3000,"возд.","ручн.","220в.","5,8 кВт",null,"бенз.",6.5,1.9,"78x52x56 см","73 кг",{"v":1572,"d":"1,572"},"нет","Звоните"]
["GMH8000E","HONDA GX390",3000,"возд.","электр.","220в.","5,8 кВт",null,"бенз.",6.5,1.9,"78x52x56 см","80 кг",{"v":2048.4,"d":"2,048"},"нет","Звоните"]
["GMH8000LX","HONDA GX390",3000,"возд.","ручн.","220в.","5,8 кВт",null,"бенз.",20,1.9,"75x56x62 см","88 кг",{"v":2076,"d":"2,076"},"нет","Звоните"]
["GMH8000ELX","HONDA GX390",3000,"возд.","электр.","220в.","5,8 кВт",null,"бенз.",20,1.9,"75x56x62 см","95 кг",{"v":2539.2,"d":"2,539"},"нет","Звоните"]
["GMH13000ELX","HONDA GX630",3000,"возд.","электр.","220в.","9,2 кВт",null,"бенз.",20,4,"99x55x67 см","123 кг",{"v":4074,"d":"4,074"},"нет","Звоните"]
["GMH15000ELX","HONDA GX690",3000,"возд.","электр.","220в.","10,4 кВт",null,"бенз.",20,7,"99x55x67 см","133 кг",{"v":5150.4,"d":"5,150"},"нет","Звоните"]
["GMH6500T","HONDA GX270",3000,"возд.","ручн.","220/380в.","4,3 кВт",null,"бенз.",6,1.5,"78x52x56 см","72 кг",{"v":1544.3999999999999,"d":"1,544"},"нет","Звоните"]
["GMH6500TE","HONDA GX270",3000,"возд.","электр.","220/380в.","4,3 кВт",null,"бенз.",6,1.5,"78x52x56 см","79 кг",{"v":2012.3999999999999,"d":"2,012"},"нет","Звоните"]
["GMH6500TLX","HONDA GX270",3000,"возд.","ручн.","220/380в.","4,3 кВт",null,"бенз.",20,1.5,"75x56x62 см","87 кг",{"v":2138.4,"d":"2,138"},"нет","Звоните"]
["GMH6500TELX","HONDA GX270",3000,"возд.","электр.","220/380в.","4,3 кВт",null,"бенз.",20,1.5,"75x56x62 см","94 кг",{"v":2637.6,"d":"2,638"},"нет","Звоните"]
["GMH8000T","HONDA GX390",3000,"возд.","ручн.","220/380в.","6 кВт",null,"бенз.",6.5,1.9,"78x52x56 см","78 кг",{"v":1886.3999999999999,"d":"1,886"},"нет","Звоните"]
["GMH8000TE","HONDA GX390",3000,"возд.","электр.","220/380в.","6 кВт",null,"бенз.",6.5,1.9,"78x52x56 см","85 кг",{"v":2316,"d":"2,316"},"нет","Звоните"]
["GMH8000TLX","HONDA GX390",3000,"возд.","ручн.","220/380в.","6 кВт",null,"бенз.",20,1.9,"75x56x62 см","93 кг",{"v":2322,"d":"2,322"},"нет","Звоните"]
["GMH8000TELX","HONDA GX390",3000,"возд.","электр.","220/380в.","6 кВт",null,"бенз.",20,1.9,"75x56x62 см","100 кг",{"v":2682,"d":"2,682"},"нет","Звоните"]
["GMH13000TELX","HONDA GX630",3000,"возд.","электр.","220/380в.","9,6 кВт",null,"бенз.",20,4,"99x55x67 см","133 кг",{"v":4093.2,"d":"4,093"},"нет","Звоните"]
["GMH15000TELX","HONDA GX690",3000,"возд.","электр.","220/380в.","10,4 кВт",null,"бенз.",20,7,"99x55x67 см","143 кг",{"v":5150.4,"d":"5,150"},"нет","Звоните"]
["GMY4500","YANMAR L70",3000,"возд.","ручн.","220в.","3,5 кВт",null,"дизл.",3.5,0.8,"78x52x56 см","72 кг",{"v":1972.8,"d":"1,973"},"нет","Звоните"]
["GMY4500E","YANMAR L70",3000,"возд.","электр.","220в.","3,5 кВт",null,"дизл.",3.5,0.8,"78x52x56 см","79 кг",{"v":2426.4,"d":"2,426"},"нет","Звоните"]
["GML5000","LOMBARDINI 15LD350",3000,"возд.","ручн.","220в.","3,7 кВт",null,"дизл.",4.3,"1/1","78x52x56 см","75 кг",{"v":1867.1999999999998,"d":"1,867"},"нет","Звоните"]
["GML5000E","LOMBARDINI 15LD350",3000,"возд.","электр.","220в.","3,7 кВт",null,"дизл.",4.3,"1/1","78x52x56 см","82 кг",{"v":2528.4,"d":"2,528"},"нет","Звоните"]
["GMY7000","YANMAR L100",3000,"возд.","ручн.","220в.","5 кВт",null,"дизл.",5.5,"1/4","78x52x56 см","96 кг",{"v":2470.7999999999997,"d":"2,471"},"нет","Звоните"]
["GMY7000E","YANMAR L100",3000,"возд.","электр.","220в.","5 кВт",null,"дизл.",5.5,"1/4","78x52x56 см","103 кг",{"v":2940,"d":"2,940"},"нет","Звоните"]
["GMY7000LX","YANMAR L100",3000,"возд.","ручн.","220в.","5 кВт",null,"дизл.",20,"1/4","99x56x69 см","116 кг",{"v":3049.2,"d":"3,049"},"нет","Звоните"]
["GMY7000ELX","YANMAR L100",3000,"возд.","электр.","220в.","5 кВт",null,"дизл.",20,"1/4","99x56x69 см","123 кг",{"v":3354,"d":"3,354"},"нет","Звоните"]
["GML7500","LOMBARDINI 15LD440",3000,"возд.","ручн.","220в.","5,6 кВт",null,"дизл.",5,1.6,"78x52x56 см","94 кг",{"v":2269.2,"d":"2,269"},"нет","Звоните"]
["GML7500E","LOMBARDINI 15LD440",3000,"возд.","электр.","220в.","5,6 кВт",null,"дизл.",5,1.6,"78x52x56 см","101 кг",{"v":2811.6,"d":"2,812"},"нет","Звоните"]
["GML7500LX","LOMBARDINI 15LD440",3000,"возд.","ручн.","220в.","5,6 кВт",null,"дизл.",20,1.6,"75x56x62 см","109 кг",{"v":2853.6,"d":"2,854"},"нет","Звоните"]
["GML7500ELX","LOMBARDINI 15LD440",3000,"возд.","электр.","220в.","5,6 кВт",null,"дизл.",20,1.6,"75x56x62 см","116 кг",{"v":3255.6,"d":"3,256"},"нет","Звоните"]
["GML9000E","LOMBARDINI 25LD330",3000,"возд.","электр.","220в.","7 кВт",null,"дизл.",4,2.2,"92x52x66 см","130 кг",{"v":4246.8,"d":"4,247"},"нет","Звоните"]
["GML9000ELX","LOMBARDINI 25LD330",3000,"возд.","электр.","220в.","7 кВт",null,"дизл.",20,2.2,"99x56x69 см","150 кг",{"v":4596,"d":"4,596"},"нет","Звоните"]
["GML11000E","LOMBARDINI 25LD425",3000,"возд.","электр.","220в.","8,8 кВт",null,"дизл.",4,2.3,"92x52x66 см","140 кг",{"v":4569.599999999999,"d":"4,570"},"нет","Звоните"]
["GML11OOOELX","LOMBARDINI 25LD425",3000,"возд.","электр.","220в.","8,8 кВт",null,"дизл.",20,2.3,"99x56x69 см","160 кг",{"v":5188.8,"d":"5,189"},"нет","Звоните"]
["GML13000ELX","LOMBARDINI 12LD477",3000,"возд.","электр.","220в.","10,6 кВт",null,"дизл.",20,3.3,"120x77x80 см","310 кг",{"v":5262,"d":"5,262"},"нет","Звоните"]
["GMY7000T","YANMAR L100",3000,"возд.","ручн.","220/380в.","5 кВт",null,"дизл.",5.5,"1/4","78x52x56 см","101 кг",{"v":2779.2,"d":"2,779"},"нет","Звоните"]
["GMY7000TE","YANMAR L100",3000,"возд.","электр.","220/380в.","5 кВт",null,"дизл.",5.5,"1/4","78x52x56 см","108 кг",{"v":3164.4,"d":"3,164"},"нет","Звоните"]
["GMY7000TLX","YANMAR L100",3000,"возд.","ручн.","220/380в.","5 кВт",null,"дизл.",20,"1/4","99x56x69 см","121 кг",{"v":3294,"d":"3,294"},"нет","Звоните"]
["GMY7000TELX","YANMAR L100",3000,"возд.","электр.","220/380в.","5 кВт",null,"дизл.",20,"1/4","99x56x69 см","128 кг",{"v":3630,"d":"3,630"},"нет","Звоните"]
["GML7500T","LOMBARDINI 15LD440",3000,"возд.","ручн.","220/380в.","5,8 кВт",null,"дизл.",5,1.6,"78x52x56 см","99 кг",{"v":2648.4,"d":"2,648"},"нет","Звоните"]
["GML7500TE","LOMBARDINI 15LD440",3000,"возд.","электр.","220/380в.","5,8 кВт",null,"дизл.",5,1.6,"78x52x56 см","106 кг",{"v":3110.4,"d":"3,110"},"нет","Звоните"]
["GML7500TLX","LOMBARDINI 15LD440",3000,"возд.","ручн.","220/380в.","5,8 кВт",null,"дизл.",20,1.6,"75x56x62 см","114 кг",{"v":3127.2,"d":"3,127"},"нет","Звоните"]
["GML7500TELX","LOMBARDINI 15LD440",3000,"возд.","электр.","220/380в.","5,8 кВт",null,"дизл.",20,1.6,"75x56x62 см","121 кг",{"v":3601.2,"d":"3,601"},"нет","Звоните"]
["GMR9000TELX","RYGGERINI MD150",3000,"возд.","электр.","220/380в.","7 кВт",null,"дизл.",20,2,"99x56x69 см","155 кг",{"v":151.2,"d":"151"},"нет","Звоните"]
["GML9000TE","LOMBARDINI 25LD330",3000,"возд.","электр.","220/380в.","7 кВт",null,"дизл.",4,2.2,"92x52x66 см","135 кг",{"v":4532.4,"d":"4,532"},"нет","Звоните"]
["GML9000TELX","LOMBARDINI 25LD330",3000,"возд.","электр.","220/380в.","7 кВт",null,"дизл.",20,2,"99x56x69 см","155 кг",{"v":151.2,"d":"151"},"нет","Звоните"]
["GMR11000TELX","RYGGERINI MD190",3000,"возд.","электр.","220/380в.","8,8 кВт",null,"дизл.",24,2.3,"99x56x69 см","160 кг",{"v":5304,"d":"5,304"},"нет","Звоните"]
["GML11OOOTE","LOMBARDINI 25LD425",3000,"возд.","электр.","220/380в.","8,8 кВт",null,"дизл.",4,2.3,"92x52x66 см","140 кг",{"v":4706.4,"d":"4,706"},"нет","Звоните"]
["GML11OOOTELX","LOMBARDINI 25LD425",3000,"возд.","электр.","220/380в.","8,8 кВт",null,"дизл.",24,2.3,"99x56x69 см","160 кг",{"v":5304,"d":"5,304"},"нет","Звоните"]
["GML13000TE","LOMBARDINI 12LD477",3000,"возд.","электр.","220/380в.","10,6 кВт",null,"дизл.",7,3.3,"92x52x66 см","190 кг",{"v":5089.2,"d":"5,089"},"нет","Звоните"]
["GML13000TELX","LOMBARDINI 12LD477",3000,"возд.","электр.","220/380в.","10,6 кВт",null,"дизл.",20,3.3,"99x56x69 см","215 кг",{"v":5557.2,"d":"5,557"},"нет","Звоните"]
["GML22R","LOMBARDINI 9LD625/2",3000,"возд.","электр.","220/380в.","15,3 кВт",null,"дизл.",52,4.6,"115x70x85 см","270 кг",{"v":7244.4,"d":"7,244"},"нет","Звоните"]
["GMHX1000S","HONDA GX50",3000,"возд.","ручн.","220в.","0,8 кВт",null,"бенз.",3.7,0.4,"47х27х38 см","14 кг",992.4,"нет","Звоните"]
["GMHX2000S","HONDA GX100",3000,"возд.","ручн.","220в.","1/4 кВт",null,"бенз.",7.7,0.8,"56х34х42 см","22 кг",{"v":1298.3999999999999,"d":"1,298"},"нет","Звоните"]
["GMH5000S","HONDA GX270",3000,"возд.","электр.","220в.","3,6 кВт",null,"бенз.",7,1.5,"94х51х55 см","106 кг",{"v":3079.2,"d":"3,079"},"нет","Звоните"]
["GMH8000S","HONDA GX390",3000,"возд.","электр.","220в.","5,6 кВт",null,"бенз.",15,1.9,"110х54х65 см","140 кг",{"v":4429.2,"d":"4,429"},"нет","Звоните"]
["GMH13000S","HONDA GX630",3000,"возд.","электр.","220в.","9,2 кВт",null,"бенз.",20,4,"107х56х93 см","190 кг",{"v":5724,"d":"5,724"},"нет","Звоните"]
["GMH15000S","HONDA GX690",3000,"возд.","электр.","220в.","10,4 кВт",null,"бенз.",20,4,"107х56х93 см","190 кг",{"v":6078,"d":"6,078"},"нет","Звоните"]
["GMH8000TS","HONDA GX390",3000,"возд.","электр.","220/380в.","6 кВт",null,"бенз.",15,1.9,"110х54х65 см","140 кг",{"v":4820.4,"d":"4,820"},"нет","Звоните"]
["GMH13000TS","HONDA GX630",3000,"возд.","электр.","220/380в.","9,6 кВт",null,"бенз.",20,4,"107х56х93 см","190 кг",{"v":6091.2,"d":"6,091"},"нет","Звоните"]
["GMH15000TS","HONDA GX690",3000,"возд.","электр.","220/380в.","10,4 кВт",null,"бенз.",20,4,"107х56х93 см","190 кг",{"v":6164.4,"d":"6,164"},"нет","Звоните"]
["GML5000ESX","LOMBARDINI 15LD350",3000,"возд.","электр.","220в.","3,7 кВт",null,"дизл.",20,"1/2","75Х56Х62 см","140 кг",{"v":3727.2,"d":"3,727"},"нет","Звоните"]
["GML7500ESX","LOMBARDINI 15LD440",3000,"возд.","электр.","220в.","5 кВт",null,"дизл.",20,1.5,"75Х56Х62 см","160 кг",{"v":4180.8,"d":"4,181"},"нет","Звоните"]
["GML9000S","LOMBARDINI 25LD330",3000,"возд.","электр.","220в.","7 кВт",null,"дизл.",24,2.3,"115x60x71 см","200 кг",{"v":6684,"d":"6,684"},"нет","Звоните"]
["GML11OOOS","LOMBARDINI 25LD425",3000,"возд.","электр.","220в.","8,8 кВт",null,"дизл.",24,2.3,"115x60x71 см","220 кг",{"v":6963.599999999999,"d":"6,964"},"нет","Звоните"]
["GML13000S","LOMBARDINI 12LD477",3000,"возд.","электр.","220в.","10,6 кВт",null,"дизл.",20,3.3,"120x77x80 см","310 кг",{"v":7368,"d":"7,368"},"нет","Звоните"]
["GML5000TESX","LOMBARDINI 15LD350",3000,"возд.","электр.","220/380в.","3,7 кВт",null,"дизл.",20,"1/2","75Х56Х62 см","150 кг",{"v":4084.7999999999997,"d":"4,085"},"нет","Звоните"]
["GML7500TESX","LOMBARDINI 15LD440",3000,"возд.","электр.","220/380в.","5 кВт",null,"дизл.",20,1.5,"75Х56Х62 см","170 кг",{"v":4333.2,"d":"4,333"},"нет","Звоните"]
["GML9000TS","LOMBARDINI 25LD330",3000,"возд.","электр.","220/380в.","7 кВт",null,"дизл.",24,2.2,"115x60x71 см","205 кг",{"v":6775.2,"d":"6,775"},"нет","Звоните"]
["GML11OOOTS","LOMBARDINI 25LD425",3000,"возд.","электр.","220/380в.","8,8 кВт",null,"дизл.",24,2.3,"115x60x71 см","220 кг",{"v":7207.2,"d":"7,207"},"нет","Звоните"]
["GML13000TS","LOMBARDINI 12LD477",3000,"возд.","электр.","220/380в.","10,6 кВт",null,"дизл.",34,3.3,"120x77x80 см","310 кг",{"v":7368,"d":"7,368"},"нет","Звоните"]
["GML22RS","LOMBARDINI 9LD625/3",3000,"возд.","электр.","220/380в.","15,3 кВт",null,"дизл.",48,4.6,"165x90x105 см","400 кг",{"v":9981.6,"d":"9,982"},"нет","Звоните"]
["GMM8","MITSUBISHI L3E SD",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","6,4 кВт",1.2000000000000002,"дизл.",52,1.5,"115x73x100 см","300 кг",{"v":8300,"d":"8,300"},{"v":10400,"d":"10,400"},"Звоните"]
["GMM12","MITSUBISHI S3L2 SD",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","9,2 кВт",1.6,"дизл.",52,2,"140x73x100 см","375 кг",{"v":8477,"d":"8,477"},{"v":10637,"d":"10,637"},"Звоните"]
["GMM16","MITSUBISHI S4L2 SD",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","13,2 кВт",2.32,"дизл.",52,2.9,"140x73x105 см","400 кг",{"v":9546,"d":"9,546"},{"v":11705,"d":"11,705"},"Звоните"]
["GMM22","MITSUBISHI S4Q2 SD",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","18,64 кВт",3.2,"дизл.",52,4,"140x73x105 см","460 кг",{"v":10400,"d":"10,400"},{"v":12600,"d":"12,600"},"Звоните"]
["GMM33","MITSUBISHI S4S SD",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","28 кВт",4.720000000000001,"дизл.",70,5.9,"160x73x110 см","575 кг",{"v":12000,"d":"12,000"},{"v":15200,"d":"15,200"},"Звоните"]
["GMM44","MITSUBISHI S4S DT",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","35,2 кВт",5.68,"дизл.",70,7.1,"160x73x110 см","630 кг",{"v":14050,"d":"14,050"},{"v":17200,"d":"17,200"},"Звоните"]
["GMM6M","MITSUBISHI L3E SD",1500,"жидк.","электр.","220в.","5,76 кВт",1.2000000000000002,"дизл.",52,1.5,"116x73x100 см","320 кг",{"v":8696,"d":"8,696"},{"v":10800,"d":"10,800"},"Звоните"]
["GMM9М","MITSUBISHI S3L2 SD",1500,"жидк.","электр.","220в.","8,8 кВт",1.6800000000000002,"дизл.",52,2.1,"116x73x100 см","435 кг",{"v":8900,"d":"8,900"},{"v":11125,"d":"11,125"},"Звоните"]
["GMM12М","MITSUBISHI S4L2 SD",1500,"жидк.","электр.","220в.","11,2 кВт",2.2399999999999998,"дизл.",52,2.8,"148x73x115 см","445 кг",{"v":10000,"d":"10,000"},{"v":12194,"d":"12,194"},"Звоните"]
["GMM17М","MITSUBISHI S4Q2 SD",1500,"жидк.","электр.","220в.","16,8 кВт",3.2,"дизл.",52,4,"148x73x115 см","500 кг",{"v":11101,"d":"11,101"},{"v":13261,"d":"13,261"},"Звоните"]
["GMC28","CUMMINS X2.5-G1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","20 кВт",21.200000000000003,"дизл.",50,4.2,"148x070x110 см","600 кг",{"v":10176,"d":"10,176"},{"v":12224,"d":"12,224"},"Звоните"]
["GMC33","CUMMINS X3.3-G1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","24 кВт",26.400000000000002,"дизл.",52,4.8,"160x77x108 см","650 кг",{"v":11413,"d":"11,413"},{"v":14262,"d":"14,262"},"Звоните"]
["GMC38","CUMMINS X3.3-G1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","28 кВт",30.400000000000002,"дизл.",75,5.6,"163x77x113 см","680 кг",{"v":11736,"d":"11,736"},{"v":14582,"d":"14,582"},"Звоните"]
["GMC44","CUMMINS S3.8-G4",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","32 кВт",35.2,"дизл.",74,6.5,"165x77x131 см","730 кг",{"v":12371,"d":"12,371"},{"v":15455,"d":"15,455"},"Звоните"]
["GMJ33","JOHN DEERE 3029DF128",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","24 кВт",26.400000000000002,"дизл.",48,4.6,"145x77x126 см","700 кг",{"v":12407,"d":"12,407"},{"v":15488,"d":"15,488"},"Звоните"]
["GMJ44","JOHN DEERE 3029TF158",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","32 кВт",35.2,"дизл.",64,6.7,"150x77x127 см","740 кг",{"v":13505,"d":"13,505"},{"v":16586,"d":"16,586"},"Звоните"]
["GMP9","PERKINS 403D-11G",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","7,2 кВт",8,"дизл.",50,1.8,"120x70x103 см","335 кг",{"v":8900,"d":"8,900"},{"v":10521.6,"d":"10,522"},"Звоните"]
["GMP12.5(GMP13.5E)","PERKINS 403D-15G",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","10,4 кВт",12,"дизл.",50,2.6,"125x70x110 см","400 кг",{"v":9667,"d":"9,667"},{"v":11768,"d":"11,768"},"Звоните"]
["GMP20(GMP22E)","PERKINS 404D-22G",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","16 кВт",17.6,"дизл.",50,3.7,"132x70x110 см","470 кг",{"v":10962,"d":"10,962"},{"v":13064,"d":"13,064"},"Звоните"]
["GMP30(GMP33E)","PERKINS 1103A-33G",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","24 кВт",26.400000000000002,"дизл.",50,4.8,"150x77x125 см","650 кг",{"v":12484,"d":"12,484"},{"v":15533,"d":"15,533"},"Звоните"]
["GMP45 (GMP50E)","PERKINS 1103A-33TG1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","36 кВт",40,"дизл.",64,7.4,"150x77x125 см","800 кг",{"v":13907,"d":"13,907"},{"v":17489,"d":"17,489"},"Звоните"]
["GMI33","IVECO F32 АМ1А",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","24 кВт",26.400000000000002,"дизл.",50,5.2,"145x77x115 см","680 кг",{"v":12215,"d":"12,215"},{"v":15264,"d":"15,264"},"Звоните"]
["GMI45","IVECO F32 SM1A",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","32 кВт",36,"дизл.",70,7,"165x77x127 см","730 кг",{"v":13450,"d":"13,450"},{"v":17034,"d":"17,034"},"Звоните"]
["GMI50","IVECO N45 АМ1А",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","36 кВт",40,"дизл.",70,5.9,"178x77x128 см","780 кг",{"v":14628,"d":"14,628"},{"v":18211,"d":"18,211"},"Звоните"]
["GMC55","CUMMINS 4BT3.3-G3",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","40 кВт",44,"дизл.",70,7.8,"167x77x127 см","700 кг",{"v":12458.4,"d":"12,458"},{"v":15600,"d":"15,600"},"Звоните"]
["GMC70","CUMMINS S3.8-G7",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","48 кВт",52.800000000000004,"дизл.",89,9.5,"195x100x146 см","1100 кг",{"v":14843,"d":"14,843"},{"v":18014,"d":"18,014"},"Звоните"]
["GMC110","CUMMINS 6BTA5.9-G5",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","80 кВт",88,"дизл.",95,16,"214x85x150 см","1200 кг",{"v":19768,"d":"19,768"},{"v":24059,"d":"24,059"},"Звоните"]
["GMC150","CUMMINS 6BTAA5.9-G3",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","100 кВт",112,"дизл.",105,18.6,"229x107x135 см","1250 кг",{"v":22739,"d":"22,739"},{"v":27395,"d":"27,395"},"Звоните"]
["GMC175","CUMMINS 6BTAA5.9-G5",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","120 кВт",132,"дизл.",107,23.9,"227x105x150 см","1350 кг",{"v":24560,"d":"24,560"},{"v":30200,"d":"30,200"},"Звоните"]
["GMC200","CUMMINS 6CTA8.3-G2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","144 кВт",160,"дизл.",103,27,"229x77x159 см","1900 кг",{"v":30539,"d":"30,539"},{"v":37192,"d":"37,192"},"Звоните"]
["GMC220","CUMMINS 6CTAA8.3-G3",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","160 кВт",176,"дизл.",210,29.6,"230x100x159 см","1950 кг",{"v":32417,"d":"32,417"},{"v":39050,"d":"39,050"},"Звоните"]
["GMC275","CUMMINS QSL9-G3",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","200 кВт",220,"дизл.",295,35.5,"268x110x183 см","1760 кг",{"v":44892,"d":"44,892"},{"v":54174,"d":"54,174"},"Звоните"]
["GMC330","CUMMINS QSL9-G5",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","240 кВт",280,"дизл.",255,46,"278x110x183 см","1950 кг",{"v":48544,"d":"48,544"},{"v":55781,"d":"55,781"},"Звоните"]
["GMC400","CUMMINS NTA855-G4",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","280 кВт",320,"дизл.",295,53.2,"300x110x208 см","2850 кг",{"v":57127,"d":"57,127"},{"v":69399,"d":"69,399"},"Звоните"]
["GMC450","CUMMINS QSX15-G4",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","320 кВт",360,"дизл.",405,62.5,"310x130x205 см","3200 кг",{"v":69655,"d":"69,655"},{"v":81168,"d":"81,168"},"Звоните"]
["GMC500","CUMMINS QSX15-G6",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","364 кВт",400,"дизл.",405,69.3,"310x140x216 см","3200 кг",{"v":73619,"d":"73,619"},{"v":85133,"d":"85,133"},"Звоните"]
["GMC550","CUMMINS QSX15-G8",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","400 кВт",440,"дизл.",405,73.7,"320x140x216 см","3400 кг",{"v":78510,"d":"78,510"},{"v":92339,"d":"92,339"},"Звоните"]
["GMJ66","JOHN DEERE 4045TF158",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","48 кВт",52.800000000000004,"дизл.",72,10.6,"164x077x130 см","930 кг",{"v":15767,"d":"15,767"},{"v":19350,"d":"19,350"},"Звоните"]
["GMJ88","JOHN DEERE 4045TF258",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","64 кВт",70.4,"дизл.",77,14.5,"180x077x140 см","1100 кг",{"v":19096,"d":"19,096"},{"v":23706,"d":"23,706"},"Звоните"]
["GMJ110","JOHN DEERE 4045HF158",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","80 кВт",88,"дизл.",84,14.7,"195x077x148 см","1180 кг",{"v":21359,"d":"21,359"},{"v":25968,"d":"25,968"},"Звоните"]
["GMJ120","JOHN DEERE 6068TF158",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","84 кВт",92,"дизл.",88,15.3,"210x077x143 см","1300 кг",{"v":22108,"d":"22,108"},{"v":26717,"d":"26,717"},"Звоните"]
["GMJ130","JOHN DEERE 6068TF258",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","100 кВт",109.60000000000001,"дизл.",88,19,"210x077x143 см","1370 кг",{"v":24909,"d":"24,909"},{"v":29519,"d":"29,519"},"Звоните"]
["GMJ165","JOHN DEERE 6068HF158",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","120 кВт",132,"дизл.",97,22.6,"235x080x150 см","1400 кг",{"v":29546,"d":"29,546"},{"v":34562,"d":"34,562"},"Звоните"]
["GMJ200","JOHN DEERE 6068HF258",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","144 кВт",160,"дизл.",101,27.3,"245x080x150 см","1450 кг",{"v":33256,"d":"33,256"},{"v":38272,"d":"38,272"},"Звоните"]
["GMJ220","JOHN DEERE 6068HFU74",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","160 кВт",176,"дизл.",101,29.5,"270x110x189 см","1810 кг",{"v":35954,"d":"35,954"},{"v":43192,"d":"43,192"},"Звоните"]
["GMJ275","JOHN DEERE 6081HF001",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","200 кВт",220,"дизл.",250,35.9,"270x110x189 см","2090 кг",{"v":40310,"d":"40,310"},{"v":47548,"d":"47,548"},"Звоните"]
["GMJ300","JOHN DEERE 6081HF001",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","220 кВт",240,"дизл.",250,37.2,"270x110x189 см","2150 кг",{"v":41894,"d":"41,894"},{"v":49132,"d":"49,132"},"Звоните"]
["GMV100","VOLVO TAD530GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","68 кВт",76,"дизл.",175,13.6,"200x077x152 см","1100 кг",{"v":22092,"d":"22,092"},{"v":26702,"d":"26,702"},"Звоните"]
["GMV110","VOLVO TAD531GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","80 кВт",88,"дизл.",175,16,"200x077x152 см","1150 кг",{"v":22844,"d":"22,844"},{"v":27454,"d":"27,454"},"Звоните"]
["GMV150","VOLVO TAD532GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","108 кВт",120,"дизл.",280,19.8,"220x088x156 см","1200 кг",{"v":26698,"d":"26,698"},{"v":31714,"d":"31,714"},"Звоните"]
["GMV155","VOLVO TAD730GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","108 кВт",120,"дизл.",300,20.6,"240x087x156 см","1370 кг",{"v":28347,"d":"28,347"},{"v":35227,"d":"35,227"},"Звоните"]
["GMV165","VOLVO TAD731GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","120 кВт",133.6,"дизл.",330,23.4,"240x087x156 см","1440 кг",{"v":29687,"d":"29,687"},{"v":36567,"d":"36,567"},"Звоните"]
["GMV200","VOLVO TAD732GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","144 кВт",160,"дизл.",340,27.8,"255x105x171 см","1550 кг",{"v":36537,"d":"36,537"},{"v":43414,"d":"43,414"},"Звоните"]
["GMV220","VOLVO TAD733GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","160 кВт",176,"дизл.",340,30.9,"255x105x171 см","1600 кг",{"v":38887,"d":"38,887"},{"v":45768,"d":"45,768"},"Звоните"]
["GMV275","VOLVO TAD734GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","200 кВт",220,"дизл.",340,39.1,"270x110x168 см","1980 кг",{"v":42513,"d":"42,513"},{"v":49750,"d":"49,750"},"Звоните"]
["GMV300","VOLVO TAD940GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","224 кВт",240,"дизл.",380,39.6,"283x110x177 см","2100 кг",{"v":49588,"d":"49,588"},{"v":58402,"d":"58,402"},"Звоните"]
["GMV350","VOLVO TAD941GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","252 кВт",280,"дизл.",400,45,"293x111x177 см","2440 кг",{"v":50356,"d":"50,356"},{"v":59170,"d":"59,170"},"Звоните"]
["GMV350EC","VOLVO TAD1341GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","252 кВт",280,"дизл.",404,43.8,"300x111x180 см","2780 кг",{"v":53583,"d":"53,583"},{"v":65096,"d":"65,096"},"Звоните"]
["GMV385","VOLVO TAD1342GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","280 кВт",308,"дизл.",406,48.4,"288x111x179 см","2890 кг",{"v":58396,"d":"58,396"},{"v":69909,"d":"69,909"},"Звоните"]
["GMV410*","VOLVO TAD1241GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","304 кВт",332.8,"дизл.",406,52.7,"295x120x181 см","3050 кг",{"v":57168,"d":"57,168"},{"v":68681,"d":"68,681"},"Звоните"]
["GMV410","VOLVO TAD1343GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","304 кВт",334.40000000000003,"дизл.",406,52.1,"293x111x180 см","2980 кг",{"v":59691,"d":"59,691"},{"v":71205,"d":"71,205"},"Звоните"]
["GMV440*","VOLVO TAD1242GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","328 кВт",360,"дизл.",406,56.8,"295x120x181 см","3050 кг",{"v":63255,"d":"63,255"},{"v":74768,"d":"74,768"},"Звоните"]
["GMV440","VOLVO TAD1344GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","328 кВт",360,"дизл.",406,57.4,"293x111x180 см","3100 кг",{"v":65757,"d":"65,757"},{"v":77270,"d":"77,270"},"Звоните"]
["GMV500","VOLVO TAD1345GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","360 кВт",400,"дизл.",406,63.1,"293x111x180 см","3150 кг",{"v":75604,"d":"75,604"},{"v":83769,"d":"83,769"},"Звоните"]
["GMV550","VOLVO TAD1641GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","400 кВт",440,"дизл.",420,69.3,"322x120x205 см","3500 кг",{"v":81950,"d":"81,950"},{"v":95789,"d":"95,789"},"Звоните"]
["GMP60 (GMP65E)","PERKINS 1103A-33TG2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","48 кВт",52.800000000000004,"дизл.",67,9.5,"157x077x130 см","850 кг",{"v":16094,"d":"16,094"},{"v":19677,"d":"19,677"},"Звоните"]
["GMP70","PERKINS 1104A-44TG1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","52 кВт",57.6,"дизл.",74,10,"177x077x130 см","920 кг",{"v":16380,"d":"16,380"},{"v":19963,"d":"19,963"},"Звоните"]
["GMP80 (GMP90E)","PERKINS 1104A-44TG2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","64 кВт",70.4,"дизл.",74,12.4,"185x077x136 см","960 кг",{"v":18335,"d":"18,335"},{"v":22945,"d":"22,945"},"Звоните"]
["GMP100 (GMP110E)","PERKINS 1104C-44TAG2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","80 кВт",88,"дизл.",160,15,"185x077x136 см","1120 кг",{"v":21108,"d":"21,108"},{"v":25717,"d":"25,717"},"Звоните"]
["GMP135 (GMP150E)","PERKINS 1006-TAG",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","108 кВт",120,"дизл.",189,20.8,"230x078x144 см","1250 кг",{"v":27247,"d":"27,247"},{"v":32263,"d":"32,263"},"Звоните"]
["GMP150 (GMP165E)","PERKINS 1006-TAG2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","120 кВт",133.6,"дизл.",195,27.2,"234x078x147 см","1500 кг",{"v":29357,"d":"29,357"},{"v":34372,"d":"34,372"},"Звоните"]
["GMP165EC","PERKINS 1106C-E66TAG3",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","120 кВт",132,"дизл.",195,23.4,"230x080x150 см","1680 кг",{"v":30170,"d":"30,170"},{"v":35186,"d":"35,186"},"Звоните"]
["GMP180 (GMP200E)","PERKINS 1106C-E66TAG4",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","144 кВт",160,"дизл.",205,27.8,"240x085x150 см","1770 кг",{"v":35481,"d":"35,481"},{"v":42360,"d":"42,360"},"Звоните"]
["GMP200 (GMP230E)","PERKINS 1306C-E87TAG3",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","160 кВт",176,"дизл.",220,30.8,"250x095x160 см","1900 кг",{"v":40404,"d":"40,404"},{"v":47641,"d":"47,641"},"Звоните"]
["GMP250 (GMP275E)","PERKINS 1306C-E87TAG6",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","200 кВт",220,"дизл.",227,36.1,"260x095x166 см","2050 кг",{"v":44029,"d":"44,029"},{"v":51267,"d":"51,267"},"Звоните"]
["GMP350 (GMP400E)","PERKINS 2206C-E13TAG2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","280 кВт",320,"дизл.",398,54.1,"300x110x202 см","3380 кг",{"v":56538,"d":"56,538"},{"v":68051,"d":"68,051"},"Звоните"]
["GMP400 (GMP450E)","PERKINS 2206C-E13TAG3",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","320 кВт",360,"дизл.",407,61.2,"308x110x202 см","3500 кг",{"v":61325,"d":"61,325"},{"v":72839,"d":"72,839"},"Звоните"]
["GMP450 (GMP500E)","PERKINS 2506С-Е15ТАG1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","364 кВт",400,"дизл.",449,67.6,"330x113x221 см","3800 кг",{"v":72444,"d":"72,444"},{"v":86273,"d":"86,273"},"Звоните"]
["GMP500 (GMP550E)","PERKINS 2506С-Е15ТАG2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","400 кВт",440,"дизл.",453,76.1,"334x113x221 см","3950 кг",{"v":76445,"d":"76,445"},{"v":90273,"d":"90,273"},"Звоните"]
["GMI55","IVECO F32 ТМ1А",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","40 кВт",44,"дизл.",70,8.3,"175x770x134 см","800 кг",{"v":14299,"d":"14,299"},{"v":17882,"d":"17,882"},"Звоните"]
["GMI66","IVECO N45 SM1A",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","48 кВт",52.800000000000004,"дизл.",70,8.9,"175x770x134 см","900 кг",{"v":15409,"d":"15,409"},{"v":19109,"d":"19,109"},"Звоните"]
["GMI80","IVECO N45 SM2A",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","60 кВт",65.60000000000001,"дизл.",75,11.1,"182x077x138 см","1090 кг",{"v":17417,"d":"17,417"},{"v":22026,"d":"22,026"},"Звоните"]
["GMI95","IVECO N45 ТМ1А",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","68 кВт",75.2,"дизл.",75,12.7,"182x077x138 см","1150 кг",{"v":18344,"d":"18,344"},{"v":22955,"d":"22,955"},"Звоните"]
["GMI110","IVECO N45 ТМ2А",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","80 кВт",88,"дизл.",80,14.1,"192x077x150 см","1120 кг",{"v":19938,"d":"19,938"},{"v":24547,"d":"24,547"},"Звоните"]
["GMI140","IVECO N67 SM1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","100 кВт",110.4,"дизл.",100,19.4,"240x077x154 см","1320 кг",{"v":22521,"d":"22,521"},{"v":27537,"d":"27,537"},"Звоните"]
["GMI150","IVECO N67 ТМ2А",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","104 кВт",114.4,"дизл.",100,21,"240x077x154 см","1350 кг",{"v":24111,"d":"24,111"},{"v":29127,"d":"29,127"},"Звоните"]
["GMI175","IVECO N67 ТМЗА",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","128 кВт",140.8,"дизл.",100,25.3,"245x077x154 см","1450 кг",{"v":26533,"d":"26,533"},{"v":31549,"d":"31,549"},"Звоните"]
["GMI220","IVECO N67 ТЕ2А",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","160 кВт",176,"дизл.",200,29.5,"245x078x160 см","1800 кг",{"v":33740,"d":"33,740"},{"v":40620,"d":"40,620"},"Звоните"]
["GMI275","IVECO С87 TE1D",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","200 кВт",220,"дизл.",240,34.2,"278x110x174 см","2300 кг",{"v":44401,"d":"44,401"},{"v":51637,"d":"51,637"},"Звоните"]
["GMI300","IVECO С87 TE1D",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","220 кВт",240,"дизл.",240,35,"270x106x178 см","2300 кг",{"v":45442,"d":"45,442"},{"v":52680,"d":"52,680"},"Звоните"]
["GMI330","IVECO СЮ TE1D",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","240 кВт",264,"дизл.",260,45.5,"295x106x178 см","2350 кг",{"v":47775,"d":"47,775"},{"v":59287,"d":"59,287"},"Звоните"]
["GMI400","IVECO С13 TE2S",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","280 кВт",308,"дизл.",260,50.1,"290x106x180 см","2890 кг",{"v":49451,"d":"49,451"},{"v":60963,"d":"60,963"},"Звоните"]
["GMI440","IVECO С13 TE3S",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","320 кВт",352,"дизл.",280,55.8,"300x130x185 см","3090 кг",{"v":56950,"d":"56,950"},{"v":68463,"d":"68,463"},"Звоните"]
["GMD330","DOOSAN P126TI-II",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","240 кВт",264,"дизл.",470,44.2,"316x134x160 см","2570 кг",{"v":40652,"d":"40,652"},{"v":51451,"d":"51,451"},"Звоните"]
["GMD440","DOOSAN P158LE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","320 кВт",352,"дизл.",500,62.5,"347x150x183 см","2910 кг",{"v":53040,"d":"53,040"},{"v":66902,"d":"66,902"},"Звоните"]
["GMD550","DOOSAN P180LE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","400 кВт",440,"дизл.",500,78.1,"347x150x197 см","3400 кг",{"v":64797,"d":"64,797"},{"v":78704,"d":"78,704"},"Звоните"]

{"sheet":"GENERAC","index":9,"n_rows":21,"n_cols":16,"rows_kept":21,"merged":[[0,1,0,15],[1,0,2,0],[1,1,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,13,1,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["На главную","GENERAC (США)"]
["Модель","Двигатель",{"$nulls":5},"Мощность (кВА)\n",null,"Топливо",null,"Размер (см)\n","Вес (кг)","Цена (рубли)",null,"Скидка"]
[null,"марка","Объем двигателя (мм)","частота об/мин","Уровень шума (7м)","охлажд.","запуск","напряж.","основ.","топл.","расх.м/ч// л/ч 75%","L*W *H","откр.","ДГУ","Кожух","%"]
[5915,"Generac",992,3000,66,"Возд.","электро","220в.",10,"газ","4/4,8","1226х638х732",199,{"v":230000,"d":"230,000"},"да","Звоните"]
[5916,"Generac",992,3000,66,"Возд.","электро","220в.",13,"газ","4,4/5,1","1226х638х732",206,{"v":270000,"d":"270,000"},"да","Звоните"]
["QT022","Mitsubishi",2400,1500,70,"Жидк.","электро","220в.",22,"газ","5,8/6,8","1580х736х851",383,"532 000","да","Звоните"]
["QT025","Mitsubishi",2400,1500,60,"Жидк.","электро","220/380в.",25,"газ","6,9/8,6","1951х850х1146",528,"642 000","да","Звоните"]
["QT027","Mitsubishi",2400,1500,60,"Жидк.","электро","220/380в.",27,"газ","7,1/9,5","1580х736х851",405,"   652 000","да","Звоните"]
["SG035","Ford",4200,1500,65,"Жидк.","электро","220/380в.",35,"газ","9,8/11,8","2845x965x1156",670,"762 000","да","Звоните"]
["SG045","Ford",4200,1500,65,"Жидк.","электро","220/380в.",45,"газ","12,1/15","2845x965x1156",670,"880 000","да","Звоните"]
["SG50","Ford",6800,1500,65,"Жидк.","электро","220/380в.",50,"газ","13/15,5","2845х1041х1422",876,"968 000","да","Звоните"]
["SG60","Ford",6800,1500,65,"Жидк.","электро","220/380в.",60,"газ","14,7/18,1","2845х1041х1422",876,"1 030 000","да","Звоните"]
["SG070","Ford",6800,1500,65,"Жидк.","электро","220/380в.",70,"газ","16/20,1","2845х1041х1422",876,"1 089 000","да","Звоните"]
["SG080","Ford",6800,1900,80,"Жидк.","электро","220/380в.",80,"газ","18/32,7","3912х1041х1605",1320,{"v":1210000,"d":"1,210,000"},"да","Звоните"]
["SG100","Ford",6800,1900,80,"Жидк.","электро","220/380в.",100,"газ","23/29,3","3912х1041х1605",1320,"1 320 000","да","Звоните"]
["SG130","Ford",6800,2500,80,"Жидк.","электро","220/380в.",130,"газ","32,6/41,5","3912х1041х1605",1320,"1 540 000","да","Звоните"]
["SG150","Ford",6800,3000,80,"Жидк.","электро","220/380в.",150,"газ","38,8/48,3","3912х1041х1605",1320,"1 650 000","да","Звоните"]
["SG175","Hino",13300,1500,90,"Жидк.","электро","220/380в.",175,"газ","37,6/-","5131х1460х1946",2365,"По запросу","да","Звоните"]
["SG200","Hino",13300,1500,90,"Жидк.","электро","220/380в.",200,"газ","44/-","5131х1460х1946",2365,"По запросу","да","Звоните"]
["SG250","Hino",13300,1900,90,"Жидк.","электро","220/380в.",250,"газ","63/-","5131х1460х1946",3293,"По запросу","да","Звоните"]
["SG300","Hino",13300,1900,90,"Жидк.","электро","220/380в.",300,"газ","73/-","5131х1460х1946",3293,"По запросу","да","Звоните"]

{"sheet":"WILSON","index":10,"n_rows":70,"n_cols":15,"rows_kept":70,"merged":[[0,1,0,14],[1,0,2,0],[1,1,1,4],[1,5,1,6],[1,7,1,9],[1,12,1,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["На главную","FG WILSON (Англия)"]
["Модель","Двигатель ",{"$nulls":3},"Мощность (кВт)\n",null,"Топливо",null,null,"Размер (мм)\n","Вес (кг)","Цена ($)",null,"Скидка"]
[null,"марка","частота об/мин","охлажд.","запуск","напряж.","основ.","топл.","бак (л)","расх. л/ч 100%","L*W *H","откр.","ДГУ","Кожух","%"]
["P13.5-4","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","10 кВт","дизл.",45,3.6,"1320*552*1179",393,10500,13800,"Звоните"]
["P18-4","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","13,2 кВт","дизл.",45,4.4,"1320*552*1179",454,11800,15100,"Звоните"]
["P22-4","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","16 кВт","дизл.",45,5.3,"1320*552*1179",467,12900,16200,"Звоните"]
["P7,5-2S","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","6,8 кВт","дизл.",45,2.5,"1320*552*1179",393,8400,11700,"Звоните"]
["P11-4S","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220в.","10 кВт","дизл.",45,3.6,"1320*552*1179",393,10300,13600,"Звоните"]
["P14-4S","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220в.","13 кВт","дизл.",45,4.4,"1320*552*1179",454,11700,15000,"Звоните"]
["P16.5-4S","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220в.","15 кВт","дизл.",45,4.9,"1320*552*1179",467,13600,16900,"Звоните"]
["P33-1","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","24 кВт","дизл.",161,6.9,"1540*970*1361",840,14700,18500,"Звоните"]
["P50-1","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","36 кВт","дизл.",219,10.6,"1925*1120*1361",930,16000,20700,"Звоните"]
["P55-1","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","40 кВт","дизл.",219,11.8,"1925*1120*1361",930,17800,22500,"Звоните"]
["P65-1","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","48 кВт","дизл.",219,13.8,"1925*1120*1361",980,18500,23200,"Звоните"]
["P88-1","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","64 кВт","дизл.",219,18,"1925*1120*1361",1120,21000,25700,"Звоните"]
["P-150-1","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","108 кВт","дизл.",349,31.2,"2500*1120*1470",1640,31100,37800,"Звоните"]
["P-165-1","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","120 кВт","дизл.",175,40.9,"2500*1120*1552",1695,33900,40300,"Звоните"]
["P33-2","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","24 кВт","дизл.",161,6.9,"1540*970*1361",840,15300,19200,"Звоните"]
["P50-2","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","36 кВт","дизл.",219,10.6,"1925*1120*1361",930,16600,21500,"Звоните"]
["P55-2","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","40 кВт","дизл.",219,11.8,"1925*1120*1361",930,18500,23500,"Звоните"]
["P65-2","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","48 кВт","дизл.",219,14.3,"1925*1120*1361",980,19300,24300,"Звоните"]
["P88-2","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","64 кВт","дизл.",250,18,"1925*1120*1361",1120,22000,28100,"Звоните"]
["P110-2","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","80 кВт","дизл.",250,21.9,"2089*1120*1367",1200,24700,30400,"Звоните"]
["P-150-1","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","108 кВт","дизл.",349,31.2,"2500*1120*1528",1680,32900,39900,"Звоните"]
["P-165-1","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","120 кВт","дизл.",175,40.9,"2500*1120*1528",1735,35500,42300,"Звоните"]
["P-200-2","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","144 кВт","дизл.",418,39.7,"2500*1320*1626",1758,38000,45200,"Звоните"]
["P-200H2","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","160 кВт","дизл.",350,49.4,"2960*1003*1718",2052,43600,54480,"Звоните"]
["P-220HE2","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","176 кВт","дизл.",350,54.3,"2960*1003*1718",2052,43600,54480,"Звоните"]
["P-230H2","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","184 кВт","дизл.",350,56.3,"2960*1003*1718",2137,46700,57580,"Звоните"]
["P-250HE2","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","200 кВт","дизл.",350,61.2,"2960*1003*1718",2137,46700,57580,"Звоните"]
["P-250H2","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","200 кВт","дизл.",350,58.9,"2960*1003*1718",2252,50700,61580,"Звоните"]
["P-275HE2","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","220 кВт","дизл.",350,63.3,"2960*1003*1718",2252,50700,61500,"Звоните"]
["P-350P4/P5","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","280 кВт","дизл.",867,76.3,"3500*1110*2158",2715,66600,82430,"Звоните"]
["P-400E4/E5","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","320 кВт","дизл.",867,84.4,"3500*1110*2158",2715,66600,82430,"Звоните"]
["P-400P4/P5","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","320 кВт","дизл.",867,85.5,"3500*1110*2158",2860,70800,88190,"Звоните"]
["P-450E4/E5","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","360 кВт","дизл.",867,94.2,"3500*1110*2158",2860,70800,88190,"Звоните"]
["P-450P2/P3","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","360 кВт","дизл.",928,96.6,"3700*1103*2143",3831,84300,102200,"Звоните"]
["P500E2/E3","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","400 кВт","дизл.",928,107,"3700*1103*2143",3831,84300,102200,"Звоните"]
["P500P2/P3","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","400 кВт","дизл.",928,102,"3700*1103*2143",3958,93000,110900,"Звоните"]
["P550E2/E3","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","440 кВт","дизл.",928,111,"3700*1103*2143",3958,93600,111500,"Звоните"]
["P550P2/P5","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","440 кВт","дизл.",1000,116.1,"4111*1536*2246",4725,117200,141500,"Звоните"]
["P605E2/E5","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","484 кВт","дизл.",1000,127,"4111*1536*2246",4725,116500,140800,"Звоните"]
["P591P2","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","472,8 кВт","дизл.",1000,123.6,"4111*1536*2246",4787,125700,150000,"Звоните"]
["P650E2","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","520 кВт","дизл.",1000,133.8,"4111*1536*2246",4787,125700,150000,"Звоните"]
["P600P5","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","480 кВт","дизл.",1000,118.4,"4111*1536*2246",4787,125700,153600,"Звоните"]
["P660E5","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","528 кВт","дизл.",1000,131,"4111*1536*2246",4787,125700,153600,"Звоните"]
["P635P5","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","508 кВт","дизл.",1000,125.6,"4111*1536*2246",4870,136800,164700,"Звоните"]
["P700E5","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","560 кВт","дизл.",1000,140,"4111*1536*2246",4870,136800,164700,"Звоните"]
["P730P1","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","584 кВт","дизл.",1495,155,"4283*1912*2286",6170,142900,"нет","Звоните"]
["P800E1","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","640 кВт","дизл.",1495,170,"4283*1912*2286",6170,142900,"нет","Звоните"]
["P800P1","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","640 кВт","дизл.",1495,163,"4283*1912*2286",6370,165000,"нет","Звоните"]
["P900E1","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","720 кВт","дизл.",1495,183,"4283*1912*2286",6370,167400,"нет","Звоните"]
["P910P1","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","728 кВт","дизл.","нет",195,"4790*2036*2235",7378,226700,"нет","Звоните"]
["P1000E1","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","800 кВт","дизл.","нет",218,"4790*2036*2236",7378,226700,"нет","Звоните"]
["P1000P1","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","800 кВт","дизл.","нет",215,"4790*2036*2237",7378,234400,"нет","Звоните"]
["P1100E1","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","880 кВт","дизл.","нет",242,"4790*2036*2237",7378,234400,"нет","Звоните"]
["P1250P3","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","1000 кВт","дизл.","нет",257,"4820*1895*2424",9555,317500,"нет","Звоните"]
["P1375E3","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","1100 кВт","дизл.","нет",283,"4820*1895*2424",9555,317500,"нет","Звоните"]
["P1350P1","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","1080 кВт","дизл.","нет",278,"4888*1895*2469",9511,350500,"нет","Звоните"]
["P1500E1","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","1200 кВт","дизл.","нет",312,"4888*1895*2470",9511,351800,"нет","Звоните"]
["P1500P3","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","1200 кВт","дизл.","нет",296,"5095*1900*2435",9910,373300,"нет","Звоните"]
["P1650E3","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","1320 кВт","дизл.","нет",326,"5095*1900*2435",9910,373300,"нет","Звоните"]
["P1700P1","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","1360 кВт","дизл.","нет",350,"5215*2205*2490",11115,439500,"нет","Звоните"]
["P1875E1","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","1500 кВт","дизл.","нет",391,"5215*2205*2490",11115,439500,"нет","Звоните"]
["P1750","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","1400 кВт","дизл.","нет",339,"5927*2300*3010",15630,499200,"нет","Звоните"]
["P1925E","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","1540 кВт","дизл.","нет",376,"5927*2300*3010",15630,499200,"нет","Звоните"]
["P1825","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","1460 кВт","дизл.","нет",371,"6011*2300*3010",15700,501000,"нет","Звоните"]
["P2000E","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","1600 кВт","дизл.","нет",408,"6011*2300*3010",15700,501000,"нет","Звоните"]
["P2000","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","1600 кВт","дизл.","нет",424,"5725*2300*3020",15700,565000,"нет","Звоните"]
["P2200E","Perkins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","1760 кВт","дизл.","нет",474,"5725*2300*3020",15700,565000,"нет","Звоните"]

{"sheet":"WELLAND","index":11,"n_rows":53,"n_cols":17,"rows_kept":53,"merged":[[0,1,0,16],[1,0,2,0],[1,1,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,11],[1,14,1,15],[2,1,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["На главную","Welland (Англия)"]
["Модель","Двигатель",{"$nulls":4},"Мощность (кВт)\n",null,null,"Топливо",null,null,"Размер (мм)\n","Вес (кг)","Цена (£)",null,"Скидка"]
[null,"марка",null,"частота об/мин","охлажд.","запуск","напряж.","основ.","резерв.","топл.","бак (л)","расх. л/ч 75%","L x W x H","откр.","ДГУ","Кожух","%"]
["WP9","Perkins","403D-11G",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",7.2,7.9,"дизл.",190,2.3,"1600х638х1240",409,{"v":6250,"d":"6,250"},{"v":2540.454545454545,"d":"2,540.45"},"Звоните"]
["WP13","Perkins","403D-15G",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",10.4,11.4,"дизл.",190,2.8,"1600х638х1240",418,{"v":6916.666666666667,"d":"6,917"},{"v":2540.454545454545,"d":"2,540.45"},"Звоните"]
["WP20","Perkins","404D-22G",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":16,"d":"16.0"},17.6,"дизл.",190,{"v":4,"d":"4.0"},"1600х638х1240",605,{"v":8083.333333333334,"d":"8,083"},{"v":2540.454545454545,"d":"2,540.45"},"Звоните"]
["WP30","Perkins","1103A-33G",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":24,"d":"24.0"},26.4,"дизл.",190,5.4,"1600х638х1240",672,{"v":8750,"d":"8,750"},{"v":2752.15909090909,"d":"2,752.16"},"Звоните"]
["WP45","Perkins","1103A-33TG1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":36,"d":"36.0"},39.6,"дизл.",190,8.2,"1800х648х1350",776,{"v":9916.666666666668,"d":"9,917"},{"v":2752.15909090909,"d":"2,752.16"},"Звоните"]
["WP60","Perkins","1103A-33TG2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":48,"d":"48.0"},52.8,"дизл.",190,10.4,"1800х648х1340",850,{"v":12416.666666666668,"d":"12,417"},{"v":2752.15909090909,"d":"2,752.16"},"Звоните"]
["WP65","Perkins","1104A-44TG1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":52,"d":"52.0"},57.2,"дизл.",190,11.2,"2100х648х1350",928,{"v":13250,"d":"13,250"},{"v":3175.568181818181,"d":"3,175.57"},"Звоните"]
["WP80","Perkins","1104A-44TG2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":64,"d":"64.0"},70.4,"дизл.",190,{"v":14,"d":"14.0"},"2100х648х1350",952,{"v":14083.333333333334,"d":"14,083"},{"v":3175.568181818181,"d":"3,175.57"},"Звоните"]
["WP100C","Perkins","1104C-44TAG2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",80,88,"дизл.",190,17.1,"2100х690х1450",1077,{"v":16666.666666666668,"d":"16,667"},{"v":3175.568181818181,"d":"3,175.57"},"Звоните"]
["WP100","Perkins","1006TG2A",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",80,88,"дизл.",190,16.5,"2100х690х1450",1277,{"v":16250,"d":"16,250"},"звоните","Звоните"]
["WP135","Perkins","1006TAG",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",108,118.8,"дизл.",190,24.1,"2300х790х1600",1427,{"v":19083.333333333336,"d":"19,083"},"звоните","Звоните"]
["WP150","Perkins","1006TAG2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",120,132,"дизл.",190,{"v":31,"d":"31.0"},"2300х790х1600",1427,{"v":22416.666666666668,"d":"22,417"},"звоните","Звоните"]
["WP180","Perkins","1106C-E66TAG4",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",144,158.4,"дизл.",450,{"v":31,"d":"31.0"},"2100х790х1746",1525,{"v":24333.333333333336,"d":"24,333"},"звоните","Звоните"]
["WP200","Perkins","1306C-E87TAG3",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",160,176,"дизл.",450,{"v":35,"d":"35.0"},"2500х856х1746",1660,{"v":30083.333333333336,"d":"30,083"},"звоните","Звоните"]
["WP250","Perkins","1306C-E87TAG6",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",200,220,"дизл.",450,{"v":42,"d":"42.0"},"2600х860х1850",2060,{"v":33500,"d":"33,500"},"звоните","Звоните"]
["WP350","Perkins","2306C-E14TAG2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",280,308,"дизл.",770,{"v":54,"d":"54.0"},"3200х1200х1750",2590,{"v":44750,"d":"44,750"},"звоните","Звоните"]
["WP400","Perkins","2306C-E14TAG3",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",320,352,"дизл.",770,{"v":62,"d":"62.0"},"3200х1200х1750",2810,{"v":50333.333333333336,"d":"50,333"},"звоните","Звоните"]
["WP450","Perkins","2506C-E15TAG1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",360,396,"дизл.",770,{"v":73,"d":"73.0"},"3500х1250х1750",3495,{"v":55833.333333333336,"d":"55,833"},"звоните","Звоните"]
["WP500","Perkins","2506C-E15TAG2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",400,440,"дизл.",770,{"v":76,"d":"76.0"},"3500х1250х1970",3660,{"v":59166.66666666667,"d":"59,167"},"звоните","Звоните"]
["WP600","Perkins","2806A-E18TAG1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",480,528,"дизл.",null,{"v":90,"d":"90.0"},"3700х1410х1970",4350,{"v":76666.66666666667,"d":"76,667"},"звоните","Звоните"]
["WP660","Perkins","2806A-E18TAG2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",528,{"v":580.8,"d":"581"},"дизл.",null,{"v":97,"d":"97.0"},"3700х1410х1970",4350,{"v":82500,"d":"82,500"},"звоните","Звоните"]
["WP720","Perkins","4006-23TAG2A",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",576,{"v":633.6,"d":"634"},"дизл.",null,{"v":121,"d":"121.0"},"3700х1410х2370",6247,{"v":103333.33333333334,"d":"103,333"},"звоните","Звоните"]
["WP800","Perkins","4006-23TAG3A",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",640,704,"дизл.",null,{"v":130,"d":"130.0"},"3700х1410х2370",6247,{"v":112500,"d":"112,500"},"звоните","Звоните"]
["WP1000","Perkins","4008TAG2A",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",800,880,"дизл.",null,{"v":163,"d":"163.0"},"5000х1870х2270",7625,{"v":144166.6666666667,"d":"144,167"},"звоните","Звоните"]
["WP1250","Perkins","4012-46TWG2A",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",1000,1100,"дизл.",null,{"v":196,"d":"196.0"},"5100х1900х2545",9360,{"v":202500,"d":"202,500"},"звоните","Звоните"]
["WP1500","Perkins","4012-46TAG2A",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",1200,1320,"дизл.",null,{"v":237,"d":"237.0"},"5100х2050х2545",10080,{"v":237500,"d":"237,500"},"звоните","Звоните"]
["WP1700","Perkins","4016TAG",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",1360,1496,"дизл.",null,{"v":275,"d":"275.0"},"5800х2295х2750",12635,{"v":260000,"d":"260,000"},"звоните","Звоните"]
["WP2000","Perkins","4016TAG2A",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",1600,1760,"дизл.",null,313.3,"5800х2245х2780",13695,{"v":362500,"d":"362,500"},"звоните","Звоните"]
["WV85","Volvo Penta","TD520GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",68,{"v":74.8,"d":"75"},"дизл.",190,14.5,"2300х805х1500",1300,{"v":15166.666666666668,"d":"15,167"},"звоните","Звоните"]
["WV100","Volvo Penta","TAD531GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",80,88,"дизл.",190,17.9,"2300х805х1500",1400,{"v":18333.333333333336,"d":"18,333"},"звоните","Звоните"]
["WV130","Volvo Penta","TAD532GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",104,114,"дизл.",190,21.8,"2550х880х1550",1500,{"v":19916.666666666668,"d":"19,917"},"звоните","Звоните"]
["WV150","Volvo Penta","TAD731GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",120,132,"дизл.",450,26.6,"2550х880х1550",1600,{"v":23250,"d":"23,250"},"звоните","Звоните"]
["WV175","Volvo Penta","TAD732GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",140,154,"дизл.",450,31.4,"2500х880х1484",1650,{"v":25983.333333333336,"d":"25,983"},"звоните","Звоните"]
["WV200","Volvo Penta","TAD733GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",160,176,"дизл.",450,34.6,"2600х880х1650",1995,{"v":27916.666666666668,"d":"27,917"},"звоните","Звоните"]
["WV250","Volvo Penta","TAD734GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",200,220,"дизл.",450,43.6,"3000х1000х1600",2315,{"v":32416.666666666668,"d":"32,417"},"звоните","Звоните"]
["WV275","Volvo Penta","TAD940GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",220,242,"дизл.",630,44.5,"3130х1000х1695",2645,{"v":35250,"d":"35,250"},"звоните","Звоните"]
["WV325","Volvo Penta","TAD941GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",260,286,"дизл.",630,52.7,"3130х1000х1695",2645,{"v":37250,"d":"37,250"},"звоните","Звоните"]
["WV350","Volvo Penta","TAD1240GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",280,308,"дизл.",630,54.3,"3260х1095х1750",3095,{"v":39991.66666666667,"d":"39,992"},"звоните","Звоните"]
["WV375","Volvo Penta","TAD1241GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",300,330,"дизл.",630,58.7,"3260х1095х1750",3095,{"v":44166.66666666667,"d":"44,167"},"звоните","Звоните"]
["WV400","Volvo Penta","TAD1242GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",320,352,"дизл.",630,64.2,"3260х1095х1750",3095,{"v":46666.66666666667,"d":"46,667"},"звоните","Звоните"]
["WV460","Volvo Penta","TAD1640GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",368,{"v":404.8,"d":"405"},"дизл.",630,70.9,"3050х1095х1835",3500,{"v":54997.5,"d":"54,998"},"звоните","Звоните"]
["WV500","Volvo Penta","TAD1641GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",400,440,"дизл.",630,77.2,"3505х1250х1835",3550,{"v":58333.333333333336,"d":"58,333"},"звоните","Звоните"]
["WV550","Volvo Penta","TAD1642GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",456,{"v":501.6,"d":"502"},"дизл.",630,87.2,"3505х1250х1835",3550,{"v":69983.33333333334,"d":"69,983"},"звоните","Звоните"]
["WV630","Volvo Penta","TWD1643GE",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",504,{"v":554.4,"d":"554"},"дизл.",630,96.8,"3505х1250х1835",3750,{"v":79995.83333333334,"d":"79,996"},"звоните","Звоните"]
["1WP9","Perkins","403D-11G",1500,"жидк.","электр.","220в.",7.2,{"v":8,"d":"8.0"},"дизл.",190,2.3,"1600х638х1240",409,{"v":6437.5,"d":"6,438"},{"v":2540.454545454545,"d":"2,540.45"},"Звоните"]
["1WP13","Perkins","403D-15G",1500,"жидк.","электр.","220в.",10.8,{"v":12,"d":"12.0"},"дизл.",190,2.8,"1600х638х1240",418,{"v":7262.500000000001,"d":"7,263"},{"v":2540.454545454545,"d":"2,540.45"},"Звоните"]
["1WP20","Perkins","404D-22G",1500,"жидк.","электр.","220в.",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":18,"d":"18.0"},"дизл.",190,{"v":4,"d":"4.0"},"1600х638х1240",605,{"v":8649.166666666668,"d":"8,649"},{"v":2540.454545454545,"d":"2,540.45"},"Звоните"]
["1WP30","Perkins","1103A-33G",1500,"жидк.","электр.","220в.",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":26,"d":"26.0"},"дизл.",190,5.4,"1600х638х1240",672,{"v":9362.5,"d":"9,363"},{"v":2752.15909090909,"d":"2,752.16"},"Звоните"]
["1WP40","Perkins","1103A-33TG1",1500,"жидк.","электр.","220в.",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":35,"d":"35.0"},"дизл.",190,8.2,"1800х648х1350",776,{"v":10610.833333333336,"d":"10,611"},{"v":2752.15909090909,"d":"2,752.16"},"Звоните"]
["1WP60","Perkins","1103A-33TG2",1500,"жидк.","электр.","220в.",{"v":46,"d":"46.0"},{"v":51,"d":"51.0"},"дизл.",190,10.5,"1800х648х1340",850,{"v":13285.833333333336,"d":"13,286"},{"v":2752.15909090909,"d":"2,752.16"},"Звоните"]

{"sheet":"GENPOWER","index":12,"n_rows":337,"n_cols":16,"rows_kept":337,"merged":[[0,1,0,15],[1,0,2,0],[1,1,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,10],[1,13,1,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["На главную","GenPower (Турция)"]
["Модель","Двигатель",{"$nulls":3},"Мощность (кВт)\n",null,null,"Топливо",null,null,"Размер (мм)\n","Вес (кг)","Цена (рубли)",null,"Скидка"]
[null,"марка","частота об/мин","охлажд.","запуск","напряж.","основ.","резерв.","топл.","бак (л)","расх. л/ч 75%","L * W * H","откр.","ДГУ","Кожух","%"]
["GBS 40 M","BRIGGS & STRATTON",3000,"Возд.","ручн.",230,3.5,4,"бенз.",16,1.1,"470 * 550 * 460",45,31375,"нет","Звоните"]
["GBS 70 M","BRIGGS & STRATTON",3000,"Возд.","ручн.",230,5.9,6.5,"бенз.",16,1.9,"760*820*650",85,{"v":48336.25,"d":"48336"},"нет","Звоните"]
["GBS 70 ME","BRIGGS & STRATTON",3000,"Возд.","электр.",230,5.9,6.5,"бенз.",16,1.9,"760*820*650",90,{"v":66641.25,"d":"66641"},"нет","Звоните"]
["GBS 70 MES","BRIGGS & STRATTON",3000,"Возд.","электр.",230,5.9,6.5,"бенз.",16,1.9,"1100*750*960",220,"нет",124465,"Звоните"]
["GBS 70 MEА","BRIGGS & STRATTON",3000,"Возд.","авто.",230,5.9,6.5,"бенз.",16,1.9,"760*820*650",95,90810,"нет","Звоните"]
["GBS 70 MEАS","BRIGGS & STRATTON",3000,"Возд.","авто.",230,5.9,6.5,"бенз.",16,1.9,"1100*750*960",225,"нет",{"v":142921.25,"d":"142921"},"Звоните"]
["GBS 100 TE","BRIGGS & STRATTON",3000,"Возд.","электр.","230/400",6.5,7.2,"бенз.",32,2.4,"750*845*720",100,{"v":94771.25,"d":"94771"},"нет","Звоните"]
["GBS 100 TEA","BRIGGS & STRATTON",3000,"Возд.","авто.","230/400",6.5,7.2,"бенз.",32,2.4,"750*845*720",105,{"v":120383.75,"d":"120384"},"нет","Звоните"]
["GBS 100 TES","BRIGGS & STRATTON",3000,"Возд.","электр.","230/400",6.5,7.2,"бенз.",32,2.4,"1100*750*960",225,"нет",{"v":150777.5,"d":"150778"},"Звоните"]
["GBS 100 TEAS","BRIGGS & STRATTON",3000,"Возд.","авто.","230/400",6.5,7.2,"бенз.",32,2.4,"1100*750*960",230,"нет",177045,"Звоните"]
["GBS 100 ME","BRIGGS & STRATTON",3000,"Возд.","электр.",230,7.7,8.5,"бенз.",32,2.4,"750*845*720",100,{"v":91883.75,"d":"91884"},"нет","Звоните"]
["GBS 100 MEA","BRIGGS & STRATTON",3000,"Возд.","авто.",230,7.7,8.5,"бенз.",32,2.4,"750*845*720",105,{"v":116052.5,"d":"116053"},"нет","Звоните"]
["GBS 100 MES","BRIGGS & STRATTON",3000,"Возд.","электр.",230,7.7,8.5,"бенз.",32,2.4,"1100*750*960",225,"нет",{"v":143902.5,"d":"143903"},"Звоните"]
["GBS 100 MEAS","BRIGGS & STRATTON",3000,"Возд.","авто.",230,7.7,8.5,"бенз.",32,2.4,"1100*750*960",230,"нет",{"v":179448.75,"d":"179449"},"Звоните"]
["GBS 130 ME","BRIGGS & STRATTON",3000,"Возд.","электр.",230,12,13.2,"бенз.",32,3.2,"750*845*720",140,{"v":129076.25,"d":"129076"},"нет","Звоните"]
["GBS 130 MES","BRIGGS & STRATTON",3000,"Возд.","электр.",230,12,13.2,"бенз.",32,3.2,"1100*750*960",270,"нет",183890,"Звоните"]
["GBS 130 MEА","BRIGGS & STRATTON",3000,"Возд.","авто.",230,12,13.2,"бенз.",32,3.2,"750*845*720",145,{"v":153243.75,"d":"153244"},"нет","Звоните"]
["GBS 130 MEАS","BRIGGS & STRATTON",3000,"Возд.","авто.",230,12,13.2,"бенз.",32,3.2,"1100*750*960",275,"нет",{"v":217788.75,"d":"217789"},"Звоните"]
["GBS 150 TE","BRIGGS & STRATTON",3000,"Возд.","электр.","230/400",10.8,12,"бенз.",32,3.2,"750*845*720",150,{"v":135968.75,"d":"135969"},"нет","Звоните"]
["GBS 150 TES","BRIGGS & STRATTON",3000,"Возд.","электр.","230/400",10.8,12,"бенз.",32,3.2,"1100*750*960",280,"нет",{"v":190826.25,"d":"190826"},"Звоните"]
["GBS 150 TEА","BRIGGS & STRATTON",3000,"Возд.","авто.","230/400",10.8,12,"бенз.",32,3.2,"750*845*720",155,{"v":160137.5,"d":"160138"},"нет","Звоните"]
["GBS 150 TEАS","BRIGGS & STRATTON",3000,"Возд.","авто.","230/400",10.8,12,"бенз.",32,3.2,"1100*750*960",285,"нет",{"v":217887.5,"d":"217888"},"Звоните"]
["GBG 1200","GenPower 152F",3000,"Возд.","ручн.",230,0.9,1.2,"бенз.",3.5,0.4,"410*350*305",23,{"v":11880,"d":"11,880"},"нет","Звоните"]
["GBG 3500","GenPower 168 F-2",3000,"Возд.","ручн.",230,3,3.5,"бенз.",15,1.1,"590*430*485",51,{"v":17848,"d":"17,848"},"нет","Звоните"]
["GBG 5500","GenPower 182 F",3000,"Возд.","ручн.",230,5,5.5,"бенз.",25,2.3,"680*510*540",80,{"v":26730,"d":"26,730"},"нет","Звоните"]
["GBG 5500 E","GenPower 182 FD",3000,"Возд.","электр.",230,5,5.5,"бенз.",25,2.3,"680*510*540",80,{"v":33648,"d":"33,648"},"нет","Звоните"]
["GBG 8000 TE","GenPower 190 FD",3000,"Возд.","электр.","230/400",5.6,6.5,"бенз.",25,3.1,"680*510*540",90,{"v":40684,"d":"40,684"},"нет","Звоните"]
["GBG 8000 E","GenPower 190 FD",3000,"Возд.","электр.",230,7,8,"бенз.",25,3.1,"680*510*540",90,{"v":38952,"d":"38,952"},"нет","Звоните"]
["GBS 12000 ME","GenPower 2V77F",3000,"Возд.","электр.",230,10,12,"бенз.",28,3.7,"960*630*620",150,{"v":96043,"d":"96,043"},"нет","Звоните"]
["GBG 14000 TE","GenPower 2V77F",3000,"Возд.","электр.","230/400",10,12,"бенз.",28,3.7,"960*630*620",155,{"v":96910,"d":"96,910"},"нет","Звоните"]
["GDG 4000 E","GenPower 178 FGE",3000,"Возд.","электр.",230,3.5,4,"дизл.",13,1.1,"570Х500X680",73,{"v":40800,"d":"40,800"},"нет","Звоните"]
["GDG 4000 E S","GenPower 178 FGE",3000,"Возд.","электр.",230,3.5,4,"дизл.",16,1.1,"880х560Х740",130,"нет",{"v":56100,"d":"56,100"},"Звоните"]
["GDG 4000 E AS","GenPower 178 FGE",3000,"Возд.","авто.",230,3.5,4,"дизл.",16,1.1,"900х570х730",133,"нет",{"v":68250,"d":"68,250"},"Звоните"]
["GDG 7000 E","GenPower 186 FAG",3000,"Возд.","электр.",230,6,7,"дизл.",16,1.7,"740х500х630",93,{"v":47258,"d":"47,258"},"нет","Звоните"]
["GDG 7000 E S","GenPower 186 FAG",3000,"Возд.","электр.",230,6,7,"дизл.",24,1.7,"970х560х740",145,"нет",{"v":61254,"d":"61,254"},"Звоните"]
["GDG 7000 E AS","GenPower 186 FAG",3000,"Возд.","авто.",230,6,7,"дизл.",24,1.7,"960х570х740",153,"нет",{"v":73956,"d":"73,956"},"Звоните"]
["GDG 8000 ME","GenPower 186 FAG",3000,"Возд.","электр.",230,7,8,"дизл.",16,1.7,"740х500х670",102,{"v":66600,"d":"66,600"},"нет","Звоните"]
["GDG 8000 TE","GenPower 186 FAG",3000,"Возд.","электр.","230/400",5.8,6.3,"дизл.",16,1.7,"960х630х620",102,{"v":68520,"d":"68,520"},"нет","Звоните"]
["GDD 315 ","Daewoo P 126 TI",1500,"жидк.","электр.","230/400",230,252,"дизл.",450,43,"1300*3100*1920",2756,{"v":1041182.5,"d":"1041183"},"нет","Звоните"]
["GDD 315 A","Daewoo P 126 TI",1500,"жидк.","авто.","230/400",230,252,"дизл.",450,43,"1300*3100*1920",2756,1170175,"нет","Звоните"]
["GDD 315 S","Daewoo P 126 TI",1500,"жидк.","электр.","230/400",230,252,"дизл.",450,43,"1600*4350*2400",3382,"нет",1222825,"Звоните"]
["GDD 315 SA","Daewoo P 126 TI",1500,"жидк.","авто.","230/400",230,252,"дизл.",450,43,"1600*4350*2400",3382,{"v":1351817.5,"d":"1351818"},"нет","Звоните"]
["GDD 345 ","Daewoo P 126 TI-II",1500,"жидк.","электр.","230/400",250,276,"дизл.",460,45,"1500*3500*1865",2400,1157890,"нет","Звоните"]
["GDD 345 A","Daewoo P 126 TI-II",1500,"жидк.","авто.","230/400",250,276,"дизл.",460,45,"1500*3500*1865",2400,{"v":1286882.5,"d":"1286883"},"нет","Звоните"]
["GDD 345 S","Daewoo P 126 TI-II",1500,"жидк.","электр.","230/400",250,276,"дизл.",460,45,"1500*4200*2580",3400,"нет",{"v":1339532.5,"d":"1339533"},"Звоните"]
["GDD 345 SA","Daewoo P 126 TI-II",1500,"жидк.","авто.","230/400",250,276,"дизл.",460,45,"1500*4200*2580",3400,"нет",1468525,"Звоните"]
["GDD 415","Daewoo P 158 LE-1",1500,"жидк.","электр.","230/400",300,332,"дизл.",520,56,"1500*3500*2170",2880,1402245,"нет","Звоните"]
["GDD 415 A","Daewoo P 158 LE-1",1500,"жидк.","авто.","230/400",300,332,"дизл.",520,56,"1500*3500*2170",2880,{"v":1531237.5,"d":"1531238"},"нет","Звоните"]
["GDD 415 S","Daewoo P 158 LE-1",1500,"жидк.","электр.","230/400",300,332,"дизл.",520,56,"1500*4200*2580",3880,"нет",{"v":1583887.5,"d":"1583888"},"Звоните"]
["GDD 415 SA","Daewoo P 158 LE-1",1500,"жидк.","авто.","230/400",300,332,"дизл.",520,56,"1500*4200*2580",3880,"нет",1712880,"Звоните"]
["GDD 490","Daewoo P 158 LE",1500,"жидк.","электр.","230/400",352,392,"дизл.",580,60,"1500*3500*2170",2920,{"v":1620332.5,"d":"1620333"},"нет","Звоните"]
["GDD 490 A","Daewoo P 158 LE",1500,"жидк.","авто.","230/400",352,392,"дизл.",580,60,"1500*3500*2170",2920,{"v":1771438.75,"d":"1771439"},"нет","Звоните"]
["GDD 490 S","Daewoo P 158 LE",1500,"жидк.","электр.","230/400",352,392,"дизл.",580,60,"1500*4800*2810",3920,"нет",{"v":1824556.25,"d":"1824556"},"Звоните"]
["GDD 490 SA","Daewoo P 158 LE",1500,"жидк.","авто.","230/400",352,392,"дизл.",580,60,"1500*4800*2810",3920,"нет",1975720,"Звоните"]
["GDD 600","Daewoo P 180 LE",1500,"жидк.","электр.","230/400",440,480,"дизл.",700,76,"1500*3500*2170",3802,{"v":1933351.25,"d":"1933351"},"нет","Звоните"]
["GDD 600 A","Daewoo P 180 LE",1500,"жидк.","авто.","230/400",440,480,"дизл.",700,76,"1500*3500*2170",3802,{"v":2159206.25,"d":"2159206"},"нет","Звоните"]
["GDD 600 S","Daewoo P 180 LE",1500,"жидк.","электр.","230/400",440,480,"дизл.",700,76,"1500*4800*2810",5065,"нет",2195140,"Звоните"]
["GDD 600 SA","Daewoo P 180 LE",1500,"жидк.","авто.","230/400",440,480,"дизл.",700,76,"1500*4800*2810",5065,"нет",{"v":2439166.25,"d":"2439166"},"Звоните"]
["GDD 680","Daewoo P 222 LE",1500,"жидк.","электр.","230/400",504,544,"дизл.",850,97,"1600*3600*2249",4170,2200060,"нет","Звоните"]
["GDD 680 A","Daewoo P 222 LE",1500,"жидк.","авто.","230/400",504,544,"дизл.",850,97,"1600*3600*2249",4170,{"v":2439103.75,"d":"2439104"},"нет","Звоните"]
["GDD 680 S","Daewoo P 222 LE",1500,"жидк.","электр.","230/400",504,544,"дизл.",850,97,"1600*4800*2810",5370,"нет",2462640,"Звоните"]
["GDD 680 SA","Daewoo P 222 LE",1500,"жидк.","авто.","230/400",504,544,"дизл.",850,97,"1600*4800*2810",5370,"нет",{"v":2704542.5,"d":"2704543"},"Звоните"]
["GDD 775","Daewoo P 222 LE-II",1500,"жидк.","электр.","230/400",560,620,"дизл.",950,121,"1600*3800*2249",4342,{"v":2575772.5,"d":"2575773"},"нет","Звоните"]
["GDD 775 A","Daewoo P 222 LE-II",1500,"жидк.","авто.","230/400",560,620,"дизл.",950,121,"1600*3800*2249",4342,2887645,"нет","Звоните"]
["GDD 775 S","Daewoo P 222 LE-II",1500,"жидк.","электр.","230/400",560,620,"дизл.",950,121,"1600*4800*2810",5940,"нет",{"v":2839151.25,"d":"2839151"},"Звоните"]
["GDD 775 SA","Daewoo P 222 LE-II",1500,"жидк.","авто.","230/400",560,620,"дизл.",950,121,"1600*4800*2810",5940,"нет",{"v":3176651.25,"d":"3176651"},"Звоните"]
["GNT 13","INTER IDE 314NG",1500,"жидк.","электр.","230/400",9.6,9.6,"дизл.",86,2.9,"650*1400*980",536,249825,"нет","Звоните"]
["GNT 13 A","INTER IDE 314NG",1500,"жидк.","авто.","230/400",9.6,9.6,"дизл.",86,2.9,"650*1400*980",536,{"v":252893.75,"d":"252894"},"нет","Звоните"]
["GNT 13 S","INTER IDE 314NG",1500,"жидк.","электр.","230/400",9.6,9.6,"дизл.",86,2.9,"900*2000*1170",634,"нет",{"v":325911.25,"d":"325911"},"Звоните"]
["GNT 13 SA","INTER IDE 314NG",1500,"жидк.","авто.","230/400",9.6,9.6,"дизл.",86,2.9,"900*2000*1170",634,"нет",328980,"Звоните"]
["GNT 22","INTER IDE 422NG",1500,"жидк.","электр.","230/400",16,16,"дизл.",85,4.2,"650*1400*980",710,310300,"нет","Звоните"]
["GNT 22 A","INTER IDE 422NG",1500,"жидк.","авто.","230/400",16,16,"дизл.",85,4.2,"650*1400*980",710,328295,"нет","Звоните"]
["GNT 22 S","INTER IDE 422NG",1500,"жидк.","электр.","230/400",16,16,"дизл.",85,4.2,"900*2000*1170",830,"нет",{"v":369553.75,"d":"369554"},"Звоните"]
["GNT 22 SA","INTER IDE 422NG",1500,"жидк.","авто.","230/400",16,16,"дизл.",85,4.2,"900*2000*1170",830,"нет",{"v":392447.5,"d":"392448"},"Звоните"]
["GNT 33 ","INTER IDE 430NG",1500,"жидк.","электр.","230/400",24,24,"дизл.",115,5.8,"700*1600*1040",995,287250,"нет","Звоните"]
["GNT 33 A","INTER IDE 430NG",1500,"жидк.","авто.","230/400",24,24,"дизл.",115,5.8,"700*1600*1040",995,{"v":327403.75,"d":"327404"},"нет","Звоните"]
["GNT 33 S","INTER IDE 430NG",1500,"жидк.","электр.","230/400",24,24,"дизл.",115,5.8,"1000*2300*1270",1175,"нет",{"v":372883.75,"d":"372884"},"Звоните"]
["GNT 33 SA","INTER IDE 430NG",1500,"жидк.","авто.","230/400",24,24,"дизл.",115,5.8,"1000*2300*1270",1175,"нет",{"v":405583.75,"d":"405584"},"Звоните"]
["GNT 55","INTER IDE 442NG",1500,"жидк.","электр.","230/400",40,40,"дизл.",115,9.5,"700*1600*1040",995,{"v":367981.25,"d":"367981"},"нет","Звоните"]
["GNT 55 A","INTER IDE 442NG",1500,"жидк.","авто.","230/400",40,40,"дизл.",115,9.5,"700*1600*1040",995,{"v":375653.75,"d":"375654"},"нет","Звоните"]
["GNT 55 S","INTER IDE 442NG",1500,"жидк.","электр.","230/400",40,40,"дизл.",115,9.5,"1000*2300*1270",1180,"нет",458815,"Звоните"]
["GNT 55 SA","INTER IDE 442NG",1500,"жидк.","авто.","230/400",40,40,"дизл.",115,9.5,"1000*2300*1270",1180,"нет",{"v":466487.5,"d":"466488"},"Звоните"]
["GNT 70","INTER IDE 451NG",1500,"жидк.","электр.","230/400",51.2,51.2,"дизл.",285,11.5,"800*2000*1400",1130,{"v":425653.75,"d":"425654"},"нет","Звоните"]
["GNT 70 A","INTER IDE 451NG",1500,"жидк.","авто.","230/400",51.2,51.2,"дизл.",285,11.5,"800*2000*1400",1130,{"v":435797.5,"d":"435798"},"нет","Звоните"]
["GNT 70 S","INTER IDE 451NG",1500,"жидк.","электр.","230/400",51.2,51.2,"дизл.",285,11.5,"1000*2600*1370",1340,"нет",516530,"Звоните"]
["GNT 70 SA","INTER IDE 451NG",1500,"жидк.","авто.","230/400",51.2,51.2,"дизл.",285,11.5,"1000*2600*1370",1340,"нет",525780,"Звоните"]
["GNT 94","INTER IDE 452TG",1500,"жидк.","электр.","230/400",68,68,"дизл.",285,15,"720*1600*1370",1552,{"v":466786.25,"d":"466786"},"нет","Звоните"]
["GNT 94 А","INTER IDE 452TG",1500,"жидк.","авто.","230/400",68,68,"дизл.",285,15,"720*1600*1370",1552,{"v":477826.25,"d":"477826"},"нет","Звоните"]
["GNT 94 S","INTER IDE 452TG",1500,"жидк.","электр.","230/400",68,68,"дизл.",285,15,"1000*2600*1370",2208,"нет",584645,"Звоните"]
["GNT 94 SA","INTER IDE 452TG",1500,"жидк.","авто.","230/400",68,68,"дизл.",285,15,"1000*2600*1370",2208,"нет",595685,"Звоните"]
["GNT 120","INTER IDE 455TG",1500,"жидк.","электр.","230/400",86.4,86.4,"дизл.",360,18.6,"800*1900*1400",1552,{"v":508516.25,"d":"508516"},"нет","Звоните"]
["GNT 120 A","INTER IDE 455TG",1500,"жидк.","авто.","230/400",86.4,86.4,"дизл.",360,18.6,"800*1900*1400",1552,{"v":525097.5,"d":"525098"},"нет","Звоните"]
["GNT 120 S","INTER IDE 455TG",1500,"жидк.","электр.","230/400",86.4,86.4,"дизл.",360,18.6,"110*2950*1715",2208,"нет",626375,"Звоните"]
["GNT 120 SA","INTER IDE 455TG",1500,"жидк.","авто.","230/400",86.4,86.4,"дизл.",360,18.6,"110*2950*1715",2208,"нет",642955,"Звоните"]
["GNT 165","INTER IDE 680TG",1500,"жидк.","электр.","230/400",120,120,"дизл.",360,20.7,"900*2400*1400",1552,{"v":862986.25,"d":"862986"},"нет","Звоните"]
["GNT 165 A","INTER IDE 680TG",1500,"жидк.","авто.","230/400",120,120,"дизл.",360,20.7,"900*2400*1400",1552,922575,"нет","Звоните"]
["GNT 165 S","INTER IDE 680TG",1500,"жидк.","электр.","230/400",120,120,"дизл.",360,20.7,"1100*2950*1715",2208,"нет",{"v":1009402.5,"d":"1009403"},"Звоните"]
["GNT 165 SA","INTER IDE 680TG",1500,"жидк.","авто.","230/400",120,120,"дизл.",360,20.7,"1100*2950*1715",2208,"нет",1068950,"Звоните"]
["GNT 220","INTER IDE 6100TG",1500,"жидк.","электр.","230/400",160,160,"дизл.",500,34,"1100*2900*1700",1950,{"v":983912.5,"d":"983913"},"нет","Звоните"]
["GNT 220 A","INTER IDE 6100TG",1500,"жидк.","авто.","230/400",160,160,"дизл.",500,34,"1100*2900*1700",1950,1043460,"нет","Звоните"]
["GNT 220 S","INTER IDE 6100TG",1500,"жидк.","электр.","230/400",160,160,"дизл.",500,34,"1100*2900*1700",1950,"нет",1152410,"Звоните"]
["GNT 220 SA","INTER IDE 6100TG",1500,"жидк.","авто.","230/400",160,160,"дизл.",500,34,"1100*2900*1700",1950,"нет",{"v":1211956.25,"d":"1211956"},"Звоните"]
["GPR 10","Perkins 403 C- 11 G",1500,"жидк.","электр.","230/400",7.2,"по запросу","дизл.",100,2.6,"900*4150*1370",367,305043.75,"нет","Звоните"]
["GPR 10 A","Perkins 403 C- 11 G",1500,"жидк.","авто.","230/400",7.2,"по запросу","дизл.",100,2.6,"900*4150*1370",367,"нет",306962.5,"Звоните"]
["GPR 10 S","Perkins 403 C- 11 G",1500,"жидк.","электр.","230/400",7.2,"по запросу","дизл.",100,2.6,"900*1850*1450",607,364320,"нет","Звоните"]
["GPR 10 SA","Perkins 403 C- 11 G",1500,"жидк.","авто.","230/400",7.2,"по запросу","дизл.",100,2.6,"900*1850*1450",607,366268.75,366268.75,"Звоните"]
["GPR 15 ","Perkins 403 C-15 G",1500,"жидк.","электр.","230/400",10.4,"по запросу","дизл.",100,3.7,"900*4150*1370",576,336971.25,"нет","Звоните"]
["GPR 15 A","Perkins 403 C-15 G",1500,"жидк.","авто.","230/400",10.4,"по запросу","дизл.",100,3.7,"900*4150*1370",576,"нет",339985,"Звоните"]
["GPR 15 S","Perkins 403 C-15 G",1500,"жидк.","электр.","230/400",10.4,"по запросу","дизл.",100,3.7,"900*1850*1450",826,396247.5,"нет","Звоните"]
["GPR 15 SA","Perkins 403 C-15 G",1500,"жидк.","авто.","230/400",10.4,"по запросу","дизл.",100,3.7,"900*1850*1450",826,"нет",398166.25,"Звоните"]
["GPR 23 ","Perkins 404 C-22 G",1500,"жидк.","электр.","230/400",16,"по запросу","дизл.",130,5.4,"900*1800*1420",590,378242.5,"нет","Звоните"]
["GPR 23 A","Perkins 404 C-22 G",1500,"жидк.","авто.","230/400",16,"по запросу","дизл.",130,5.4,"900*1800*1420",590,"нет",381088.75,"Звоните"]
["GPR 23 S","Perkins 404 C-22 G",1500,"жидк.","электр.","230/400",16,"по запросу","дизл.",130,5.4,"900*2300*1720",948,437518.75,"нет","Звоните"]
["GPR 23 SA","Perkins 404 C-22 G",1500,"жидк.","авто.","230/400",16,"по запросу","дизл.",130,5.4,"900*2300*1720",948,"нет",440365,"Звоните"]
["GPR 33 ","Perkins 1103 A-33 G",1500,"жидк.","электр.","230/400",24,"по запросу","дизл.",130,7.1,"900*1800*1420",792,428113.75,"нет","Звоните"]
["GPR 33 A","Perkins 1103 A-33 G",1500,"жидк.","авто.","230/400",24,"по запросу","дизл.",130,7.1,"900*1800*1420",792,"нет",433867.5,"Звоните"]
["GPR 33 S","Perkins 1103 A-33 G",1500,"жидк.","электр.","230/400",24,"по запросу","дизл.",130,7.1,"900*2300*1720",1120,498960,"нет","Звоните"]
["GPR 33 SA","Perkins 1103 A-33 G",1500,"жидк.","авто.","230/400",24,"по запросу","дизл.",130,7.1,"900*2300*1720",1120,"нет",504715,"Звоните"]
["GPR 50","Perkins 1103 A-33 TG 1",1500,"жидк.","электр.","230/400",36,"по запросу","дизл.",130,10.7,"900*1800*1420",859,478738.75,"нет","Звоните"]
["GPR 50 A","Perkins 1103 A-33 TG 1",1500,"жидк.","авто.","230/400",36,"по запросу","дизл.",130,10.7,"900*1800*1420",859,"нет",487067.5,"Звоните"]
["GPR 50 S","Perkins 1103 A-33 TG 1",1500,"жидк.","электр.","230/400",36,"по запросу","дизл.",130,10.7,"900*2300*1720",1187,549573.75,"нет","Звоните"]
["GPR 50 SA","Perkins 1103 A-33 TG 1",1500,"жидк.","авто.","230/400",36,"по запросу","дизл.",130,10.7,"900*2300*1720",1187,"нет",557865,"Звоните"]
["GPR 71","Perkins 1103 A-33 TG 2",1500,"жидк.","электр.","230/400",51,"по запросу","дизл.",130,14.1,"900*1800*1420",892,547656.25,"нет","Звоните"]
["GPR 71 A","Perkins 1103 A-33 TG 2",1500,"жидк.","авто.","230/400",51,"по запросу","дизл.",130,14.1,"900*1800*1420",892,"нет",559845,"Звоните"]
["GPR 71 S","Perkins 1103 A-33 TG 2",1500,"жидк.","электр.","230/400",51,"по запросу","дизл.",130,14.1,"900*2300*1720",1250,618483.75,"нет","Звоните"]
["GPR 71 SA","Perkins 1103 A-33 TG 2",1500,"жидк.","авто.","230/400",51,"по запросу","дизл.",130,14.1,"900*2300*1720",1250,"нет",630692.5,"Звоните"]
["GPR 88 ","Perkins 1104 A-44 TG 2",1500,"жидк.","электр.","230/400",64,"по запросу","дизл.",260,18.7,"1100*2100*1650",942,621212.5,"нет","Звоните"]
["GPR 88 A","Perkins 1104 A-44 TG 2",1500,"жидк.","авто.","230/400",64,"по запросу","дизл.",260,18.7,"1100*2100*1650",942,"нет",634992.5,"Звоните"]
["GPR 88 S","Perkins 1104 A-44 TG 2",1500,"жидк.","электр.","230/400",64,"по запросу","дизл.",260,18.7,"1100*2800*1830",1460,699745,"нет","Звоните"]
["GPR 88 SA","Perkins 1104 A-44 TG 2",1500,"жидк.","авто.","230/400",64,"по запросу","дизл.",260,18.7,"1100*2800*1830",1460,"нет",713517.5,"Звоните"]
["GPR 103 ","Perkins 1006 TG1A",1500,"жидк.","электр.","230/400",72,"по запросу","дизл.",358,16.5,"700**1900*1620",1552,678991.25,"нет","Звоните"]
["GPR 103 A","Perkins 1006 TG1A",1500,"жидк.","авто.","230/400",72,"по запросу","дизл.",358,16.5,"700**1900*1620",1552,"нет",710943.75,"Звоните"]
["GPR 103 S","Perkins 1006 TG1A",1500,"жидк.","электр.","230/400",72,"по запросу","дизл.",358,16.5,"1100*2950*1665",2235,770901.25,"нет","Звоните"]
["GPR 103 SA","Perkins 1006 TG1A",1500,"жидк.","авто.","230/400",72,"по запросу","дизл.",358,16.5,"1100*2950*1665",2235,"нет",802388.75,"Звоните"]
["GPR 110 ","Perkins 1104 C-44 TAG 2",1500,"жидк.","электр.","230/400",80,"по запросу","дизл.",260,22.6,"1100*2100*1650",1552,709521.25,"нет","Звоните"]
["GPR 110 A","Perkins 1104 C-44 TAG 2",1500,"жидк.","авто.","230/400",80,"по запросу","дизл.",260,22.6,"1100*2100*1650",1552,"нет",741510,"Звоните"]
["GPR 110 S","Perkins 1104 C-44 TAG 2",1500,"жидк.","электр.","230/400",80,"по запросу","дизл.",260,22.6,"1100*2800*1830",2235,801440,"нет","Звоните"]
["GPR 110 SA","Perkins 1104 C-44 TAG 2",1500,"жидк.","авто.","230/400",80,"по запросу","дизл.",260,22.6,"1100*2800*1830",2235,"нет",833456.25,"Звоните"]
["GPR 150","Perkins 1006 TAG",1500,"жидк.","электр.","230/400",108,"по запросу","дизл.",530,31.5,"1200*2800*1650",1602,903622.5,"нет","Звоните"]
["GPR 150 A","Perkins 1006 TAG",1500,"жидк.","авто.","230/400",108,"по запросу","дизл.",530,31.5,"1200*2800*1650",1602,"нет",842270,"Звоните"]
["GPR 150 S","Perkins 1006 TAG",1500,"жидк.","электр.","230/400",108,"по запросу","дизл.",530,31.5,"1200*3800*2220",2342,1017695,"нет","Звоните"]
["GPR 150 SA","Perkins 1006 TAG",1500,"жидк.","авто.","230/400",108,"по запросу","дизл.",530,31.5,"1200*3800*2220",2342,"нет",1061590,"Звоните"]
["GPR 165","Perkins 1006 TAG2",1500,"жидк.","электр.","230/400",120,"по запросу","дизл.",168,31,"900*2400*1620",1602,1034983.75,"нет","Звоните"]
["GPR 165 A","Perkins 1006 TAG2",1500,"жидк.","авто.","230/400",120,"по запросу","дизл.",168,31,"900*2400*1620",1602,"нет",1078915,"Звоните"]
["GPR 165 S","Perkins 1006 TAG2",1500,"жидк.","электр.","230/400",120,"по запросу","дизл.",168,31,"1150*3600*1800",2342,1149018.75,"нет","Звоните"]
["GPR 165 SA","Perkins 1006 TAG2",1500,"жидк.","авто.","230/400",120,"по запросу","дизл.",168,31,"1150*3600*1800",2342,"нет",1192950,"Звоните"]
["GPR 200","Perkins 1106С-E66TAG4",1500,"жидк.","электр.","230/400",144,"по запросу","дизл.",500,31,"900*2650*1770",2105,1028445,"нет","Звоните"]
["GPR 200 A","Perkins 1106С-E66TAG4",1500,"жидк.","авто.","230/400",144,"по запросу","дизл.",500,31,"900*2650*1770",2105,"нет",1085095,"Звоните"]
["GPR 200 S","Perkins 1106С-E66TAG4",1500,"жидк.","электр.","230/400",144,"по запросу","дизл.",500,31,"1250*3800*1870",2745,1288361.25,"нет","Звоните"]
["GPR 200 SA","Perkins 1106С-E66TAG4",1500,"жидк.","авто.","230/400",144,"по запросу","дизл.",500,31,"1250*3800*1870",2745,"нет",1335386.25,"Звоните"]
["GPR 229","Perkins 1306С E87 TAG3",1500,"жидк.","электр.","230/400",160,"по запросу","дизл.",500,35,"900*2650*1770",2105,1427246.25,"нет","Звоните"]
["GPR 229 A","Perkins 1306С E87 TAG3",1500,"жидк.","авто.","230/400",160,"по запросу","дизл.",500,35,"900*2650*1770",2105,"нет",1492270,"Звоните"]
["GPR 229 S","Perkins 1306С E87 TAG3",1500,"жидк.","электр.","230/400",160,"по запросу","дизл.",500,35,"1250*3800*1870",2745,1558570,"нет","Звоните"]
["GPR 229 SA","Perkins 1306С E87 TAG3",1500,"жидк.","авто.","230/400",160,"по запросу","дизл.",500,35,"1250*3800*1870",2745,"нет",1623600,"Звоните"]
["GPR 250","Perkins 1306С E87 TAG4",1500,"жидк.","электр.","230/400",182.4,"по запросу","дизл.",500,37.5,"900*2650*1770",2113,1544215,"нет","Звоните"]
["GPR 250 A","Perkins 1306С E87 TAG4",1500,"жидк.","авто.","230/400",182.4,"по запросу","дизл.",500,37.5,"900*2650*1770",2113,"нет",1609245,"Звоните"]
["GPR 250 S","Perkins 1306С E87 TAG4",1500,"жидк.","электр.","230/400",182.4,"по запросу","дизл.",500,37.5,"1250*3800*1870",3100,1675575,"нет","Звоните"]
["GPR 250 SA","Perkins 1306С E87 TAG4",1500,"жидк.","авто.","230/400",182.4,"по запросу","дизл.",500,37.5,"1250*3800*1870",3100,"нет",1740606.25,"Звоните"]
["GPR 275","Perkins 1306С E87 TAG6",1500,"жидк.","электр.","230/400",200,"по запросу","дизл.",500,36,"900*2650*1770",2021,1571130,"нет","Звоните"]
["GPR 275 A","Perkins 1306С E87 TAG6",1500,"жидк.","авто.","230/400",200,"по запросу","дизл.",500,36,"900*2650*1770",2021,"нет",1636222.5,"Звоните"]
["GPR 275 S","Perkins 1306С E87 TAG6",1500,"жидк.","электр.","230/400",200,"по запросу","дизл.",500,36,"1250*3800*1870",3006,1702491.25,"нет","Звоните"]
["GPR 275 SA","Perkins 1306С E87 TAG6",1500,"жидк.","авто.","230/400",200,"по запросу","дизл.",500,36,"1250*3800*1870",3006,"нет",1767521.25,"Звоните"]
["GPR 350","Perkins 2206A E13 TAG2",1500,"жидк.","электр.","230/400",244,"по запросу","дизл.",813,54,"1200*3500*1770",3004,2012237.5,"нет","Звоните"]
["GPR 350 A","Perkins 2206A E13 TAG2",1500,"жидк.","авто.","230/400",244,"по запросу","дизл.",813,54,"1200*3500*1770",3004,"нет",2134255,"Звоните"]
["GPR 350 S","Perkins 2206A E13 TAG2",1500,"жидк.","электр.","230/400",244,"по запросу","дизл.",813,54,"1600*4350*1950",4404,2189695,"нет","Звоните"]
["GPR 350 SA","Perkins 2206A E13 TAG2",1500,"жидк.","авто.","230/400",244,"по запросу","дизл.",813,54,"1600*4350*1950",4404,"нет",2311773.75,"Звоните"]
["GPR 400","Perkins 2206A E13 TAG2",1500,"жидк.","электр.","230/400",284,"по запросу","дизл.",813,54,"1200*3500*1770",3441,2060995,"нет","Звоните"]
["GPR 400 A","Perkins 2206A E13 TAG2",1500,"жидк.","авто.","230/400",284,"по запросу","дизл.",813,54,"1200*3500*1770",3441,"нет",2183073.75,"Звоните"]
["GPR 400 S","Perkins 2206A E13 TAG2",1500,"жидк.","электр.","230/400",284,"по запросу","дизл.",813,54,"1600*4350*1950",4273,1989790,"нет","Звоните"]
["GPR 400 SA","Perkins 2206A E13 TAG2",1500,"жидк.","авто.","230/400",284,"по запросу","дизл.",813,54,"1600*4350*1950",4273,"нет",2360593.75,"Звоните"]
["GPR 450","Perkins 2206A E13 TAG3",1500,"жидк.","электр.","230/400",324,"по запросу","дизл.",870,62,"1200*3500*2000",2105,2273845,"нет","Звоните"]
["GPR 450 A","Perkins 2206A E13 TAG3",1500,"жидк.","авто.","230/400",324,"по запросу","дизл.",870,62,"1200*3500*2000",2105,"нет",2416405,"Звоните"]
["GPR 450 S","Perkins 2206A E13 TAG3",1500,"жидк.","электр.","230/400",324,"по запросу","дизл.",870,62,"1600*4600*1950",2745,2470236.25,"нет","Звоните"]
["GPR 450 SA","Perkins 2206A E13 TAG3",1500,"жидк.","авто.","230/400",324,"по запросу","дизл.",870,62,"1600*4600*1950",2745,"нет",2612857.5,"Звоните"]
["GPR 500","Perkins 2506A E15 TAG1",1500,"жидк.","электр.","230/400",364,"по запросу","дизл.",870,72,"1200*3500*2000",3886,2476237.5,"нет","Звоните"]
["GPR 500 A","Perkins 2506A E15 TAG1",1500,"жидк.","авто.","230/400",364,"по запросу","дизл.",870,72,"1200*3500*2000",3886,"нет",2618860,"Звоните"]
["GPR 500 S","Perkins 2506A E15 TAG1",1500,"жидк.","электр.","230/400",364,"по запросу","дизл.",870,72,"1600*4600*1950",4786,2672691.25,"нет","Звоните"]
["GPR 500 SA","Perkins 2506A E15 TAG1",1500,"жидк.","авто.","230/400",364,"по запросу","дизл.",870,72,"1600*4600*1950",4786,"нет",2815251.25,"Звоните"]
["GPR 550","Perkins 2506A E15 TAG2",1500,"жидк.","электр.","230/400",400,"по запросу","дизл.",870,76,"1200*3500*2000",4070,2672505,"нет","Звоните"]
["GPR 550 A","Perkins 2506A E15 TAG2",1500,"жидк.","авто.","230/400",400,"по запросу","дизл.",870,76,"1200*3500*2000",4070,"нет",2815157.5,"Звоните"]
["GPR 550 S","Perkins 2506A E15 TAG2",1500,"жидк.","электр.","230/400",400,"по запросу","дизл.",870,76,"1600*4600*1950",5094,2868958.75,"нет","Звоните"]
["GPR 550 SA","Perkins 2506A E15 TAG2",1500,"жидк.","авто.","230/400",400,"по запросу","дизл.",870,76,"1600*4600*1950",5094,"нет",3011580,"Звоните"]
["GPR 630","Perkins 2806A E18 TAG1A",1500,"жидк.","электр.","230/400",460,"по запросу","дизл.",410,90,"1200*3500*2000",4188,3315633.75,"нет","Звоните"]
["GPR 630 A","Perkins 2806A E18 TAG1A",1500,"жидк.","авто.","230/400",460,"по запросу","дизл.",410,90,"1200*3500*2000",4188,"нет",3520378.75,"Звоните"]
["GPR 630 S","Perkins 2806A E18 TAG1A",1500,"жидк.","электр.","230/400",460,"по запросу","дизл.",410,90,"1600*4600*1950",5095,3512087.5,"нет","Звоните"]
["GPR 630 SA","Perkins 2806A E18 TAG1A",1500,"жидк.","авто.","230/400",460,"по запросу","дизл.",410,90,"1600*4600*1950",5095,"нет",3716831.25,"Звоните"]
["GPR 700","Perkins 2806A E18 TAG2",1500,"жидк.","электр.","230/400",520,"по запросу","дизл.",1185,97,"1600*3500*2000",5702,3523162.5,"нет","Звоните"]
["GPR 700 A","Perkins 2806A E18 TAG2",1500,"жидк.","авто.","230/400",520,"по запросу","дизл.",1185,97,"1600*3500*2000",5702,"нет",3720915,"Звоните"]
["GPR 700 S","Perkins 2806A E18 TAG2",1500,"жидк.","электр.","230/400",520,"по запросу","дизл.",1185,97,"1600*4600*2150",7452,3712871.25,"нет","Звоните"]
["GPR 700 SA","Perkins 2806A E18 TAG2",1500,"жидк.","авто.","230/400",520,"по запросу","дизл.",1185,97,"1600*4600*2150",7452,"нет",3910562.5,"Звоните"]
["GPR 800","Perkins 4006-23TAG2A",1500,"жидк.","электр.","230/400",580,"по запросу","дизл.",1250,121,"2100*3900*2220",8414,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 800 A","Perkins 4006-23TAG2A",1500,"жидк.","авто.","230/400",580,"по запросу","дизл.",1250,121,"2100*3900*2220",8414,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 800 S","Perkins 4006-23TAG2A",1500,"жидк.","электр.","230/400",580,"по запросу","дизл.",1250,121,"2438*6058*2591",6664,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 800 SA","Perkins 4006-23TAG2A",1500,"жидк.","авто.","230/400",580,"по запросу","дизл.",1250,121,"2438*6058*2591",6664,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 900","Perkins 4006-23TAG3A",1500,"жидк.","электр.","230/400",640,"по запросу","дизл.",1500,130,"2100*3900*2220",7264,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 900 A","Perkins 4006-23TAG3A",1500,"жидк.","авто.","230/400",640,"по запросу","дизл.",1500,130,"2100*3900*2220",7264,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 900 S","Perkins 4006-23TAG3A",1500,"жидк.","электр.","230/400",640,"по запросу","дизл.",1500,130,"2438*6058*2591",9014,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 900 SA","Perkins 4006-23TAG3A",1500,"жидк.","авто.","230/400",640,"по запросу","дизл.",1500,130,"2438*6058*2591",9014,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 935 ","Perkins 4008 TAG",1500,"жидк.","электр.","230/400",679.2,"по запросу","дизл.",1500,129,"2100*3900*2220",8024,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 935 A","Perkins 4008 TAG",1500,"жидк.","авто.","230/400",679.2,"по запросу","дизл.",1500,129,"2100*3900*2220",8024,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 935 S","Perkins 4008 TAG",1500,"жидк.","электр.","230/400",679.2,"по запросу","дизл.",1500,129,"2438*6058*2591",9774,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 935 SA","Perkins 4008 TAG",1500,"жидк.","авто.","230/400",679.2,"по запросу","дизл.",1500,129,"2438*6058*2591",9774,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1000","Perkins 4008 TAG1A",1500,"жидк.","электр.","230/400",728,"по запросу","дизл.",1500,135.9,"2100*4650*2550",9303,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1000 A","Perkins 4008 TAG1A",1500,"жидк.","авто.","230/400",728,"по запросу","дизл.",1500,135.9,"2100*4650*2550",9303,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1000 S","Perkins 4008 TAG1A",1500,"жидк.","электр.","230/400",728,"по запросу","дизл.",1500,135.9,"2438*6058*2591",11053,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1000 SA","Perkins 4008 TAG1A",1500,"жидк.","авто.","230/400",728,"по запросу","дизл.",1500,135.9,"2438*6058*2591",11053,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1125","Perkins 4008 TAG2A",1500,"жидк.","электр.","230/400",820,"по запросу","дизл.",2250,155,"2100*4650*2550",9608,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1125 A","Perkins 4008 TAG2A",1500,"жидк.","авто.","230/400",820,"по запросу","дизл.",2250,155,"2100*4650*2550",9608,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1125 S","Perkins 4008 TAG2A",1500,"жидк.","электр.","230/400",820,"по запросу","дизл.",2250,155,"2438*6058*2591",11358,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1125 SA","Perkins 4008 TAG2A",1500,"жидк.","авто.","230/400",820,"по запросу","дизл.",2250,155,"2438*6058*2591",11358,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1385 ","Perkins 4012 46TWG2A",1500,"жидк.","электр.","230/400",1004,"по запросу","дизл.",2250,196,"1900*4800*2750",9722,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1385 A","Perkins 4012 46TWG2A",1500,"жидк.","авто.","230/400",1004,"по запросу","дизл.",2250,196,"1900*4800*2750",9722,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1385 S","Perkins 4012 46TWG2A",1500,"жидк.","электр.","230/400",1004,"по запросу","дизл.",2250,196,"2438*9087*2890",15220,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1385 SA","Perkins 4012 46TWG2A",1500,"жидк.","авто.","230/400",1004,"по запросу","дизл.",2250,196,"2438*9087*2890",15220,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1500 ","Perkins 4012 46TWG3A",1500,"жидк.","электр.","230/400",1091.2,"по запросу","дизл.",2250,213,"2400*5500*2750",9802,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1500 A","Perkins 4012 46TWG3A",1500,"жидк.","авто.","230/400",1091.2,"по запросу","дизл.",2250,213,"2400*5500*2750",9802,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1500 S","Perkins 4012 46TWG3A",1500,"жидк.","электр.","230/400",1091.2,"по запросу","дизл.",2250,213,"2438*9087*2690",15500,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1500 SA","Perkins 4012 46TWG3A",1500,"жидк.","авто.","230/400",1091.2,"по запросу","дизл.",2250,213,"2438*9087*2690",15500,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1656","Perkins 4012 46TAG2A",1500,"жидк.","электр.","230/400",1204,"по запросу","дизл.",2500,219,"2400*5500*23150",9922,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1656 A","Perkins 4012 46TAG2A",1500,"жидк.","авто.","230/400",1204,"по запросу","дизл.",2500,219,"2400*5500*23150",9922,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1656 S","Perkins 4012 46TAG2A",1500,"жидк.","электр.","230/400",1204,"по запросу","дизл.",2500,219,"2438*9087*2690",16120,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1656 SA","Perkins 4012 46TAG2A",1500,"жидк.","авто.","230/400",1204,"по запросу","дизл.",2500,219,"2438*9087*2690",16120,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1875","Perkins 4012 46TAG3A",1500,"жидк.","электр.","230/400",1364,"по запросу","дизл.",3000,260,"2400*5500*2790",10698,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1875 A","Perkins 4012 46TAG3A",1500,"жидк.","авто.","230/400",1364,"по запросу","дизл.",3000,260,"2400*5500*2790",10698,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1875 S","Perkins 4012 46TAG3A",1500,"жидк.","электр.","230/400",1364,"по запросу","дизл.",3000,260,"2438*12190*2690",18692,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1875 SA","Perkins 4012 46TAG3A",1500,"жидк.","авто.","230/400",1364,"по запросу","дизл.",3000,260,"2438*12190*2690",18692,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1930","Perkins 4016 TAG",1500,"жидк.","электр.","230/400",1401.6000000000001,"по запросу","дизл.",3000,265,"3000*6500*3220",12145,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1930 A","Perkins 4016 TAG",1500,"жидк.","авто.","230/400",1401.6000000000001,"по запросу","дизл.",3000,265,"3000*6500*3220",12145,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1930 S","Perkins 4016 TAG",1500,"жидк.","электр.","230/400",1401.6000000000001,"по запросу","дизл.",3000,265,"2438*12190*2690",20409,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 1930 SA","Perkins 4016 TAG",1500,"жидк.","авто.","230/400",1401.6000000000001,"по запросу","дизл.",3000,265,"2438*12190*2690",20409,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 2030 ","Perkins 4016 TAG1A",1500,"жидк.","электр.","230/400",1475.2,"по запросу","дизл.",3000,270,"3000*6500*3220",12345,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 2030 A","Perkins 4016 TAG1A",1500,"жидк.","авто.","230/400",1475.2,"по запросу","дизл.",3000,270,"3000*6500*3220",12345,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 2030 S","Perkins 4016 TAG1A",1500,"жидк.","электр.","230/400",1475.2,"по запросу","дизл.",3000,270,"2438*12190*2690",20609,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 2030 SA","Perkins 4016 TAG1A",1500,"жидк.","авто.","230/400",1475.2,"по запросу","дизл.",3000,270,"2438*12190*2690",20609,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 2264","Perkins 4016 TAG2A",1500,"жидк.","электр.","230/400",1646.4,"по запросу","дизл.",3500,280,"3000*6500*3220",12640,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 2264 A","Perkins 4016 TAG2A",1500,"жидк.","авто.","230/400",1646.4,"по запросу","дизл.",3500,280,"3000*6500*3220",12640,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 2264 S","Perkins 4016 TAG2A",1500,"жидк.","электр.","230/400",1646.4,"по запросу","дизл.",3500,280,"2438*12190*2690",20904,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GPR 2264 SA","Perkins 4016 TAG2A",1500,"жидк.","авто.","230/400",1646.4,"по запросу","дизл.",3500,280,"2438*12190*2690",20904,"по запросу","по запросу","Звоните"]
["GVP 109","VOLVO TAD 531 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",80,"по запросу","дизл.",260,22.7,"1100x2100x1584",1292,734979.9064499999,"нет","Звоните"]
["GVP 109 A","VOLVO TAD 531 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",80,"по запросу","дизл.",260,22.7,"1100x2100x1584",1292,761984.6283,"нет","Звоните"]
["GVP 109 S","VOLVO TAD 531 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",80,"по запросу","дизл.",260,22.7,"1100x2800x1830",1790,"нет",838985.70825,"Звоните"]
["GVP 109 SA","VOLVO TAD 531 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",80,"по запросу","дизл.",260,22.7,"1100x2800x1830",1790,"нет",866157.642,"Звоните"]
["GVP 143","VOLVO TD 720 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",100,"по запросу","дизл.",530,28.7,"1200x2800x1700",1652,853616.7495,"нет","Звоните"]
["GVP 143 A","VOLVO TD 720 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",100,"по запросу","дизл.",530,28.7,"1200x2800x1700",1652,895085.3006999999,"нет","Звоните"]
["GVP 143 S","VOLVO TD 720 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",100,"по запросу","дизл.",530,28.7,"1200x3800x2220",2330,"нет",1008872.99865,"Звоните"]
["GVP 143 SA","VOLVO TD 720 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",100,"по запросу","дизл.",530,28.7,"1200x3800x2220",2330,"нет",1050257.9439,"Звоните"]
["GVP 167 ","VOLVO TAD 731 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",120,"по запросу","дизл.",530,33.8,"1200x2800x1752",1871,951101.2872,"нет","Звоните"]
["GVP 167 A","VOLVO TAD 731 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",120,"по запросу","дизл.",530,33.8,"1200x2800x1752",1871,992569.8384,"нет","Звоните"]
["GVP 167 S","VOLVO TAD 731 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",120,"по запросу","дизл.",530,33.8,"1200x3800x2220",2451,"нет",1106357.53635,"Звоните"]
["GVP 167 SA","VOLVO TAD 731 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",120,"по запросу","дизл.",530,33.8,"1200x3800x2220",2451,"нет",1147742.4815999998,"Звоните"]
["GVP 205","VOLVO TAD 732 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",144,"по запросу","дизл.",530,40.5,"1200x2800x1850",1930,1181686.4973,"нет","Звоните"]
["GVP 205 A","VOLVO TAD 732 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",144,"по запросу","дизл.",530,40.5,"1200x2800x1850",1930,1219476.3867,"нет","Звоните"]
["GVP 205 S","VOLVO TAD 732 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",144,"по запросу","дизл.",530,40.5,"1200x3800x2220",2514,"нет",1389363.6771,"Звоните"]
["GVP 205 SA","VOLVO TAD 732 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",144,"по запросу","дизл.",530,40.5,"1200x3800x2220",2514,"нет",1427153.5665,"Звоните"]
["GVP 226 ","VOLVO TAD 733 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",160,"по запросу","дизл.",530,45.2,"1200x2800x1852",2140,1293467.65245,"нет","Звоните"]
["GVP 226  A","VOLVO TAD 733 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",160,"по запросу","дизл.",530,45.2,"1200x2800x1852",2140,1333264.0846499999,"нет","Звоните"]
["GVP 226  S","VOLVO TAD 733 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",160,"по запросу","дизл.",530,45.2,"1200x3800x2220",2730,"нет",1501228.4382,"Звоните"]
["GVP 226  SA","VOLVO TAD 733 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",160,"по запросу","дизл.",530,45.2,"1200x3800x2220",2730,"нет",1540941.26445,"Звоните"]
["GVP 275","VOLVO TAD 734 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",200,"по запросу","дизл.",780,52.1,"1500X3100X1950",2265,1425899.47725,"нет","Звоните"]
["GVP 275 A","VOLVO TAD 734 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",200,"по запросу","дизл.",780,52.1,"1500X3100X1950",2265,1465695.90945,"нет","Звоните"]
["GVP 275 S","VOLVO TAD 734 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",200,"по запросу","дизл.",780,52.1,"1500X4200X2580",3250,"нет",1633576.6570499998,"Звоните"]
["GVP 275 SA","VOLVO TAD 734 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",200,"по запросу","дизл.",780,52.1,"1500X4200X2580",3250,"нет",1673373.08925,"Звоните"]
["GVP 305","VOLVO TAD 940GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",224,"по запросу","дизл.",650,57.3,"1500X3100X1960",2846,1677302.5688999998,"нет","Звоните"]
["GVP 305 A","VOLVO TAD 940GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",224,"по запросу","дизл.",650,57.3,"1500X3100X1960",2846,1773114.9875999999,"нет","Звоните"]
["GVP 305 S","VOLVO TAD 940GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",224,"по запросу","дизл.",650,57.3,"1500X4200X2580",3586,"нет",1910730.3813,"Звоните"]
["GVP 305 SA","VOLVO TAD 940GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",224,"по запросу","дизл.",650,57.3,"1500X4200X2580",3586,"нет",2006960.8297499998,"Звоните"]
["GVP 358","VOLVO TAD 941 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",252,"по запросу","дизл.",650,66.9,"1500X3100X1960",2829,1713754.7630999999,"нет","Звоните"]
["GVP 358 A","VOLVO TAD 941 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",252,"по запросу","дизл.",650,66.9,"1500X3100X1960",2829,1809650.7877500001,"нет","Звоните"]
["GVP 358 S","VOLVO TAD 941 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",252,"по запросу","дизл.",650,66.9,"1500X4200X2580",3729,"нет",1947266.18145,"Звоните"]
["GVP 358 SA","VOLVO TAD 941 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",252,"по запросу","дизл.",650,66.9,"1500X4200X2580",3729,"нет",2043078.6001499998,"Звоните"]
["GVP 415","VOLVO TAD 1241 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",292,"по запросу","дизл.",650,76,"1500X3100X1970",3190,1923772.9094999998,"нет","Звоните"]
["GVP 415 A","VOLVO TAD 1241 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",292,"по запросу","дизл.",650,76,"1500X3100X1970",3190,2019668.9341499999,"нет","Звоните"]
["GVP 415 S","VOLVO TAD 1241 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",292,"по запросу","дизл.",650,76,"1500X4200X2580",4090,"нет",2157200.7219,"Звоните"]
["GVP 415 SA","VOLVO TAD 1241 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",292,"по запросу","дизл.",650,76,"1500X4200X2580",4090,"нет",2253180.3525,"Звоните"]
["GVP 455","VOLVO TAD 1242 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",327.20000000000005,"по запросу","дизл.",650,82.8,"1500x3100x1970",3290,2056121.12835,"нет","Звоните"]
["GVP 455 A","VOLVO TAD 1242 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",327.20000000000005,"по запросу","дизл.",650,82.8,"1500x3100x1970",3290,2166062.9525999995,"нет","Звоните"]
["GVP 455 S","VOLVO TAD 1242 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",327.20000000000005,"по запросу","дизл.",650,82.8,"1500x4200x2580",4116,"нет",2297993.1416999996,"Звоните"]
["GVP 455 SA","VOLVO TAD 1242 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",327.20000000000005,"по запросу","дизл.",650,82.8,"1500x4200x2580",4116,"нет",2399490.765,"Звоните"]
["GVP 507 ","VOLVO TAD 1640 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",364,"по запросу","дизл.",850,92.7,"1500x3500x2180",3722,2362620.5410499997,"нет","Звоните"]
["GVP 507 A","VOLVO TAD 1640 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",364,"по запросу","дизл.",850,92.7,"1500x3500x2180",3722,2472562.3652999997,"нет","Звоните"]
["GVP 507 S","VOLVO TAD 1640 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",364,"по запросу","дизл.",850,92.7,"1500x4600x2810",4728,"нет",2648970.9198,"Звоните"]
["GVP 507 SA","VOLVO TAD 1640 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",364,"по запросу","дизл.",850,92.7,"1500x4600x2810",4728,"нет",2758829.1380999996,"Звоните"]
["GVP 559","VOLVO TAD 1641 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",400,"по запросу","дизл.",850,101.2,"1500x3500x2180",3828,2673300.2512499997,"нет","Звоните"]
["GVP 559 A","VOLVO TAD 1641 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",400,"по запросу","дизл.",850,101.2,"1500x3500x2180",3828,2782991.2576499996,"нет","Звоните"]
["GVP 559 S","VOLVO TAD 1641 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",400,"по запросу","дизл.",850,101.2,"1500x4600x2810",5034,"нет",2959316.2062,"Звоните"]
["GVP 559 SA","VOLVO TAD 1641 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",400,"по запросу","дизл.",850,101.2,"1500x4600x2810",5034,"нет",3069258.03045,"Звоните"]
["GVP 630 ","VOLVO TAD 1642 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",456,"по запросу","дизл.",850,115.3,"1500x3500x2180",3919,3129788.7382500004,"нет","Звоните"]
["GVP 630 A","VOLVO TAD 1642 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",456,"по запросу","дизл.",850,115.3,"1500x3500x2180",3919,3273590.9722499996,"нет","Звоните"]
["GVP 630 S","VOLVO TAD 1642 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",456,"по запросу","дизл.",850,115.3,"1500x4600x2810",5043,"нет",3416139.117,"Звоните"]
["GVP 630 SA","VOLVO TAD 1642 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",456,"по запросу","дизл.",850,115.3,"1500x4600x2810",5043,"нет",3559941.3510000003,"Звоните"]
["GVP 700","VOLVO TAD 1643 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",504,"по запросу","дизл.",850,126.2,"1500x3500x2350",4299,3720882.80475,"нет","Звоните"]
["GVP 700 A","VOLVO TAD 1643 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",504,"по запросу","дизл.",850,126.2,"1500x3500x2350",4299,3864685.0387500003,"нет","Звоните"]
["GVP 700 S","VOLVO TAD 1643 GE",1500,"жидк.","электр.","230/400",504,"по запросу","дизл.",850,126.2,"1600x4600x2730",5265,"нет",4007233.1835,"Звоните"]
["GVP 700 SA","VOLVO TAD 1643 GE",1500,"жидк.","авто.","230/400",504,"по запросу","дизл.",850,126.2,"1600x4600x2730",5265,"нет",4151035.4175,"Звоните"]
["GNT 13","INTER IDE 314NG",1500,"жидк.","электр.","230/400",9.6,"по запросу","дизл.",86,2.9,"650X1400X980",536,{"v":225632.52,"d":"225,633"},"нет","Звоните"]
["GNT 13 A","INTER IDE 314NG",1500,"жидк.","авто.","230/400",9.6,"по запросу","дизл.",86,2.9,"650X1400X980",536,{"v":232514.28,"d":"232,514"},"нет","Звоните"]
["GNT 13 S","INTER IDE 314NG",1500,"жидк.","электр.","230/400",9.6,"по запросу","дизл.",86,2.9,"900X2000X1170",634,"нет",{"v":294705,"d":"294,705"},"Звоните"]
["GNT 13 SA","INTER IDE 314NG",1500,"жидк.","авто.","230/400",9.6,"по запросу","дизл.",86,2.9,"900X2000X1170",634,"нет",{"v":302287.68,"d":"302,288"},"Звоните"]
["GNT 22","INTER IDE 422NG",1500,"жидк.","электр.","230/400",16,"по запросу","дизл.",85,4.2,"650X1400X980",710,{"v":243028.08,"d":"243,028"},"нет","Звоните"]
["GNT 22 A","INTER IDE 422NG",1500,"жидк.","авто.","230/400",16,"по запросу","дизл.",85,4.2,"650X1400X980",710,{"v":251694.00000000003,"d":"251,694"},"нет","Звоните"]
["GNT 22 S","INTER IDE 422NG",1500,"жидк.","электр.","230/400",16,"по запросу","дизл.",85,4.2,"900X2000X1170",830,"нет",{"v":312100.56,"d":"312,101"},"Звоните"]
["GNT 22 SA","INTER IDE 422NG",1500,"жидк.","авто.","230/400",16,"по запросу","дизл.",85,4.2,"900X2000X1170",830,"нет",{"v":318472.56,"d":"318,473"},"Звоните"]
["GNT 33 ","INTER IDE 430NG",1500,"жидк.","электр.","230/400",24,"по запросу","дизл.",115,5.8,"700X1600X1040",995,{"v":260678.52,"d":"260,679"},"нет","Звоните"]
["GNT 33 A","INTER IDE 430NG",1500,"жидк.","авто.","230/400",24,"по запросу","дизл.",115,5.8,"700X1600X1040",995,{"v":266094.72,"d":"266,095"},"нет","Звоните"]
["GNT 33 S","INTER IDE 430NG",1500,"жидк.","электр.","230/400",24,"по запросу","дизл.",115,5.8,"1000X2300X1270",1175,"нет",{"v":342941.04000000004,"d":"342,941"},"Звоните"]
["GNT 33 SA","INTER IDE 430NG",1500,"жидк.","авто.","230/400",24,"по запросу","дизл.",115,5.8,"1000X2300X1270",1175,"нет",{"v":348293.52,"d":"348,294"},"Звоните"]
["GNT 55","INTER IDE 442NG",1500,"жидк.","электр.","230/400",40,"по запросу","дизл.",115,9.5,"700X1600X1040",995,{"v":330260.76,"d":"330,261"},"нет","Звоните"]
["GNT 55 A","INTER IDE 442NG",1500,"жидк.","авто.","230/400",40,"по запросу","дизл.",115,9.5,"700X1600X1040",995,{"v":331280.28,"d":"331,280"},"нет","Звоните"]
["GNT 55 S","INTER IDE 442NG",1500,"жидк.","электр.","230/400",40,"по запросу","дизл.",115,9.5,"1000X2300X1270",1180,"нет",{"v":412523.28,"d":"412,523"},"Звоните"]
["GNT 55 SA","INTER IDE 442NG",1500,"жидк.","авто.","230/400",40,"по запросу","дизл.",115,9.5,"1000X2300X1270",1180,"нет",{"v":413542.8,"d":"413,543"},"Звоните"]
["GNT 70","INTER IDE 451NG",1500,"жидк.","электр.","230/400",51.2,"по запросу","дизл.",285,11.5,"800X2000X1400",1130,{"v":375756.83999999997,"d":"375,757"},"нет","Звоните"]
["GNT 70 A","INTER IDE 451NG",1500,"жидк.","авто.","230/400",51.2,"по запросу","дизл.",285,11.5,"800X2000X1400",1130,{"v":388437.12000000005,"d":"388,437"},"нет","Звоните"]
["GNT 70 S","INTER IDE 451NG",1500,"жидк.","электр.","230/400",51.2,"по запросу","дизл.",285,11.5,"1000X2600X1370",1340,"нет",{"v":458019.36,"d":"458,019"},"Звоните"]
["GNT 70 SA","INTER IDE 451NG",1500,"жидк.","авто.","230/400",51.2,"по запросу","дизл.",285,11.5,"1000X2600X1370",1340,"нет",{"v":470699.64,"d":"470,700"},"Звоните"]
["GNT 94","INTER IDE 452TG",1500,"жидк.","электр.","230/400",68,"по запросу","дизл.",285,15,"720X1600X1370",1552,{"v":472165.2,"d":"472,165"},"нет","Звоните"]
["GNT 94 А","INTER IDE 452TG",1500,"жидк.","авто.","230/400",68,"по запросу","дизл.",285,15,"720X1600X1370",1552,{"v":498290.4,"d":"498,290"},"нет","Звоните"]
["GNT 94 S","INTER IDE 452TG",1500,"жидк.","электр.","230/400",68,"по запросу","дизл.",285,15,"1000X2600X1370",2208,"нет",{"v":575073,"d":"575,073"},"Звоните"]
["GNT 94 SA","INTER IDE 452TG",1500,"жидк.","авто.","230/400",68,"по запросу","дизл.",285,15,"1000X2600X1370",2208,"нет",{"v":601134.48,"d":"601,134"},"Звоните"]
["GNT 120","INTER IDE 455TG",1500,"жидк.","электр.","230/400",86.4,"по запросу","дизл.",360,18.6,"800X1900X1400",1552,{"v":539262.36,"d":"539,262"},"нет","Звоните"]
["GNT 120 A","INTER IDE 455TG",1500,"жидк.","авто.","230/400",86.4,"по запросу","дизл.",360,18.6,"800X1900X1400",1552,{"v":564113.16,"d":"564,113"},"нет","Звоните"]
["GNT 120 S","INTER IDE 455TG",1500,"жидк.","электр.","230/400",86.4,"по запросу","дизл.",360,18.6,"110X2950X1715",2208,"нет",{"v":642170.16,"d":"642,170"},"Звоните"]
["GNT 120 SA","INTER IDE 455TG",1500,"жидк.","авто.","230/400",86.4,"по запросу","дизл.",360,18.6,"110X2950X1715",2208,"нет",{"v":667020.96,"d":"667,021"},"Звоните"]
["GNT 165","INTER IDE 680TG",1500,"жидк.","электр.","230/400",120,"по запросу","дизл.",360,20.7,"900X2400X1400",1552,{"v":647841.24,"d":"647,841"},"нет","Звоните"]
["GNT 165 A","INTER IDE 680TG",1500,"жидк.","авто.","230/400",120,"по запросу","дизл.",360,20.7,"900X2400X1400",1552,{"v":679701.24,"d":"679,701"},"нет","Звоните"]
["GNT 165 S","INTER IDE 680TG",1500,"жидк.","электр.","230/400",120,"по запросу","дизл.",360,20.7,"1100X2950X1715",2208,"нет",{"v":801661.32,"d":"801,661"},"Звоните"]
["GNT 165 SA","INTER IDE 680TG",1500,"жидк.","авто.","230/400",120,"по запросу","дизл.",360,20.7,"1100X2950X1715",2208,"нет",{"v":833521.32,"d":"833,521"},"Звоните"]
["GNT 220","INTER IDE 6100TG",1500,"жидк.","электр.","230/400",160,"по запросу","дизл.",500,34,"1100X2900X1700",1950,{"v":877997.88,"d":"877,998"},"нет","Звоните"]
["GNT 220 A","INTER IDE 6100TG",1500,"жидк.","авто.","230/400",160,"по запросу","дизл.",500,34,"1100X2900X1700",1950,{"v":916229.88,"d":"916,230"},"нет","Звоните"]
["GNT 220 S","INTER IDE 6100TG",1500,"жидк.","электр.","230/400",160,"по запросу","дизл.",500,34,"1100X2900X1700",1950,"нет",{"v":1083749.76,"d":"1,083,750"},"Звоните"]
["GNT 220 SA","INTER IDE 6100TG",1500,"жидк.","авто.","230/400",160,"по запросу","дизл.",500,34,"1100X2900X1700",1950,"нет",{"v":1122045.48,"d":"1,122,045"},"Звоните"]
["GNT 275","INTER IDE 6200TG",1500,"жидк.","электр.","230/400",200,"по запросу","дизл.",477,34,"1100X2900X1950",2100,{"v":986576.76,"d":"986,577"},"нет","Звоните"]
["GNT 275 A","INTER IDE 6200TG",1500,"жидк.","авто.","230/400",200,"по запросу","дизл.",477,34,"1100X2900X1950",2100,{"v":1024872.48,"d":"1,024,872"},"нет","Звоните"]
["GNT 275 S","INTER IDE 6200TG",1500,"жидк.","электр.","230/400",200,"по запросу","дизл.",450,34,"1660X4420X2400",3260,"нет",{"v":1192328.64,"d":"1,192,329"},"Звоните"]
["GNT 275 SA","INTER IDE 6200TG",1500,"жидк.","авто.","230/400",200,"по запросу","дизл.",450,34,"1660X4420X2400",3260,"нет",{"v":1230624.36,"d":"1,230,624"},"Звоните"]

{"sheet":"AKSA","index":13,"n_rows":41,"n_cols":16,"rows_kept":41,"merged":[[0,1,0,15],[1,0,2,0],[1,1,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,10],[1,13,1,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["На главную","AKSA (ТУРЦИЯ)"]
["Модель","Двигатель",{"$nulls":3},"Мощность (кВа)\n",null,null,"Топливо",null,null,"Размер (м)\n","Вес (кг)","Цена (рубли)",null,"Скидка"]
[null,"марка","частота об/мин","охлажд.","запуск","напряж.","основ.","резерв.","топл.","бак (л)","расх. л/ч 75%","L х W х H","откр.","ДГУ","Кожух","%"]
["AC-55","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":49.5,"d":"50"},55,"дизл.",105,8.4,"1.86х0.9х1.32",785,{"v":582800,"d":"582,800"},{"v":92600,"d":"92,600"},"Звоните"]
["AC-66","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":59.4,"d":"59"},66,"дизл.",240,{"v":11,"d":"11.0"},"2.15х1.0х1.4",950,{"v":646800,"d":"646,800"},{"v":107700,"d":"107,700"},"Звоните"]
["AC-110","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",99,110,"дизл.",240,17.3,"2.15х1.0х1.4",1295,{"v":840800,"d":"840,800"},{"v":107700,"d":"107,700"},"Звоните"]
["AC-175","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":157.5,"d":"158"},175,"дизл.",380,{"v":22,"d":"22.0"},"2.15х1.0х1.67",1300,{"v":1082900,"d":"1,082,900"},{"v":121300,"d":"121,300"},"Звоните"]
["AC-200","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",180,200,"дизл.",380,{"v":30,"d":"30.0"},"2.32х1.1х1.65",1700,{"v":1302000,"d":"1,302,000"},{"v":126700,"d":"126,700"},"Звоните"]
["AC-250","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",225,250,"дизл.",380,{"v":38,"d":"38.0"},"2.9х1.15х1.8",1970,{"v":1614300,"d":"1,614,300"},{"v":188400,"d":"188,400"},"Звоните"]
["AC-350","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",315,350,"дизл.",450,{"v":52,"d":"52.0"},"3.23х1.15х2",3170,{"v":1937400,"d":"1,937,400"},{"v":289900,"d":"289,900"},"Звоните"]
["AC-400","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",360,400,"дизл.",450,{"v":57,"d":"57.0"},"3.23х1.15х2",3250,{"v":2369300,"d":"2,369,300"},{"v":289900,"d":"289,900"},"Звоните"]
["AC-500","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":463.5,"d":"464"},515,"дизл.",660,74.3,"3.6х1.3х2",4485,{"v":2592600,"d":"2,592,600"},{"v":347300,"d":"347,300"},"Звоните"]
["AC-550","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",495,550,"дизл.",660,78.3,"3.6х1.3х2",4485,{"v":2898700,"d":"2,898,700"},{"v":347300,"d":"347,300"},"Звоните"]
["AC-700","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":632.7,"d":"633"},703,"дизл.",900,{"v":104,"d":"104.0"},"4.0х1.42х2.16",5590,{"v":4092400,"d":"4,092,400"},{"v":404700,"d":"404,700"},"Звоните"]
["AC-825","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":742.5,"d":"743"},825,"дизл.",900,{"v":133,"d":"133.0"},"4.0х1.42х2.16",5890,{"v":4887700,"d":"4,887,700"},{"v":404700,"d":"404,700"},"Звоните"]
["AC-880","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":792.9,"d":"793"},881,"дизл.",1250,{"v":121,"d":"121.0"},"4.2х1.71х2.26",6160,{"v":5711900,"d":"5,711,900"},{"v":682900,"d":"682,900"},"Звоните"]
["AC-1100","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",1017,1130,"дизл.",1250,{"v":151,"d":"151.0"},"4.4х1.77х2.35",7600,{"v":6838000,"d":"6,838,000"},{"v":866200,"d":"866,200"},"Звоните"]
["AC-1410","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",1269,1410,"дизл.",2000,{"v":199,"d":"199.0"},"4.95х2.12х2.42",10100,{"v":10431200,"d":"10,431,200"},{"v":1024700,"d":"1,024,700"},"Звоните"]
["AC-1675","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":1507.5,"d":"1508"},1675,"дизл.",2000,{"v":238,"d":"238.0"},"5.5х2.14х2.6",11500,{"v":11582700,"d":"11,582,700"},{"v":1075600,"d":"1,075,600"},"Звоните"]
["AJD-33","John Deere",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":29.7,"d":"30"},33,"дизл.",70,{"v":5,"d":"5.0"},"1.5х0.9х1.25",720,{"v":436100,"d":"436,100"},{"v":62000,"d":"62,000"},"Звоните"]
["AJD-45","John Deere",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":40.5,"d":"41"},45,"дизл.",105,7.5,"1.8х0.95х1.15",830,{"v":492000,"d":"492,000"},{"v":91400,"d":"91,400"},"Звоните"]
["AJD-75","John Deere",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":67.5,"d":"68"},75,"дизл.",240,{"v":12,"d":"12.0"},"2.18х1.0х1.5",1050,{"v":652100,"d":"652,100"},{"v":115100,"d":"115,100"},"Звоните"]
["AJD-90","John Deere",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",81,90,"дизл.",240,{"v":14,"d":"14.0"},"2.18х1.0х1.53",1205,{"v":705800,"d":"705,800"},{"v":115100,"d":"115,100"},"Звоните"]
["AJD-110","John Deere",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",100,110,"дизл.",240,16.5,"2.15х1.0х1.67",1230,{"v":792000,"d":"792,000"},{"v":115100,"d":"115,100"},"Звоните"]
["AJD-132","John Deere",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":118.8,"d":"119"},132,"дизл.",380,18.5,"2.35х1.13х1.6",1425,{"v":918300,"d":"918,300"},{"v":128200,"d":"128,200"},"Звоните"]
["AJD-170","John Deere",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",153,170,"дизл.",380,{"v":25,"d":"25.0"},"2.44х1.13х1.6",1535,{"v":1064800,"d":"1,064,800"},{"v":129500,"d":"129,500"},"Звоните"]
["AJD-200","John Deere",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",180,200,"дизл.",380,31.5,"2.44х1.13х1.6",1620,{"v":1202100,"d":"1,202,100"},{"v":129500,"d":"129,500"},"Звоните"]
["AJD-275","John Deere",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",250,275,"дизл.",500,{"v":41,"d":"41.0"},"2.9х1.15х1.9",2120,{"v":1397900,"d":"1,397,900"},{"v":188600,"d":"188,600"},"Звоните"]
["AD-225DD","Doosan",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",200,225,"дизл.",480,{"v":32,"d":"32.0"},"2.7х1.2х1.63",1850,{"v":1035400,"d":"1,035,400"},{"v":115100,"d":"115,100"},"Звоните"]
["AD-275DD","Doosan",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",250,275,"дизл.",480,{"v":40,"d":"40.0"},"2.9х1.3х1.65",2350,{"v":1202800,"d":"1,202,800"},{"v":148800,"d":"148,800"},"Звоните"]
["AD-330DD","Doosan",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",297,330,"дизл.",480,{"v":47,"d":"47.0"},"2.9х1.3х1.65",2620,{"v":1382900,"d":"1,382,900"},{"v":215800,"d":"215,800"},"Звоните"]
["AD-410DD","Doosan",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",369,410,"дизл.",800,{"v":58,"d":"58.0"},"3.36х1.4х2.04",2900,{"v":1766700,"d":"1,766,700"},{"v":323900,"d":"323,900"},"Звоните"]
["AD-490DD","Doosan",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",441,490,"дизл.",800,{"v":65,"d":"65.0"},"3.36х1.4х2.04",2950,{"v":1907800,"d":"1,907,800"},{"v":365000,"d":"365,000"},"Звоните"]
["AD-550DD","Doosan",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",495,550,"дизл.",800,{"v":81,"d":"81.0"},"3.36х1.4х2.04",3300,{"v":2128100,"d":"2,128,100"},{"v":365000,"d":"365,000"},"Звоните"]
["AD-600DD","Doosan",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",540,600,"дизл.",800,{"v":90,"d":"90.0"},"3.36х1.4х2.04",3500,{"v":2346200,"d":"2,346,200"},{"v":371400,"d":"371,400"},"Звоните"]
["AD-660DD","Doosan",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",594,660,"дизл.",900,97.5,"3.7х1.4х2.2",4210,{"v":2685500,"d":"2,685,500"},{"v":398100,"d":"398,100"},"Звоните"]
["AD-700DD","Doosan",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",630,700,"дизл.",900,{"v":100,"d":"100.0"},"3.7х1.4х2.2",4400,{"v":2839900,"d":"2,839,900"},{"v":398100,"d":"398,100"},"Звоните"]
["AD-770DD","Doosan",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","н/д",770,"дизл.",900,{"v":108,"d":"108.0"},"3.7х1.4х2.2",4570,{"v":3006300,"d":"3,006,300"},{"v":398100,"d":"398,100"},"Звоните"]
["APD-12","Aksa",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":10.35,"d":"10"},11.5,"дизл.",35,2.6,"1.35х0.77х1.15",500,{"v":199900,"d":"199,900"},"станд","Звоните"]
["APD-12Mono","Aksa",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":10.35,"d":"10"},11.5,"дизл.",35,2.6,"1.35х0.77х1.15",500,{"v":222700,"d":"222,700"},"станд","Звоните"]
["APD-42М","Aksa",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":37.800000000000004,"d":"38"},42,"дизл.",80,7.5,"1.86х0.9х1.31",700,{"v":406300,"d":"406,300"},{"v":93300,"d":"93,300"},"Звоните"]

{"sheet":"POWERLINK","index":14,"n_rows":30,"n_cols":17,"rows_kept":30,"merged":[[0,1,0,15],[1,0,2,0],[1,1,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,10],[1,13,1,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["На главную","POWERLINK (Китай)"]
["Модель","Двигатель",{"$nulls":3},"Мощность (кВа)\n",null,null,"Топливо",null,null,"Размер (м)\n","Вес (кг)","Цена (рубли)",null,"Скидка"]
[null,"марка","частота об/мин","охлажд.","запуск","напряж.","основ.","резерв.","топл.","бак (л)","расх. л/ч 75%","L х W х H","откр.","ДГУ","Кожух","%"]
["PPL12","PX385G",1500,"жидк.","электр.","220в.","10кВт","11кВт","дизл. ",90,2.7,"1,5х0,7х1,1",550,{"v":214900,"d":"214,900"},{"v":39000,"d":"39,000"},"Звоните","ав"]
["PPL15","PX485G",1500,"жидк.","электр.","220в.","12кВт","13кВт","дизл.",110,{"v":3,"d":"3.0"},"1,5х0,7х1,1",600,{"v":248300,"d":"248,300"},{"v":41000,"d":"41,000"},"Звоните"]
["GMS12PX","PX385G",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":12.6,"d":"13"},14,"дизл.",90,2.7,"1,5х0,7х1,1",520,{"v":199900,"d":"199,900"},{"v":39000,"d":"39,000"},"Звоните"]
["GMS15PX","PX485G",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":14.85,"d":"15"},16.5,"дизл.",100,{"v":3,"d":"3.0"},"1,5х0,7х1,1",550,{"v":225600,"d":"225,600"},{"v":41000,"d":"41,000"},"Звоните"]
["GMS20PX","PX490G",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":19.8,"d":"20"},22,"дизл.","110/160",3.8,"1,65х0,7х1,22",610,{"v":244400,"d":"244,400"},{"v":57000,"d":"57,000"},"Звоните"]
["GMS30PX","PX498G",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":29.7,"d":"30"},33,"дизл.","120/180",4.7,"1,8х0,7х1,22",660,{"v":291200,"d":"291,200"},{"v":74500,"d":"74,500"},"Звоните"]
["GMS42PX","PX4108G",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":41.4,"d":"41"},46,"дизл.","145/240",{"v":6,"d":"6.0"},"1,85х0,8х1,4",980,{"v":347100,"d":"347,100"},{"v":101500,"d":"101,500"},"Звоните"]
["GMS42С","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":41.4,"d":"41"},46,"дизл.","145/240",7.5,"1,8х0,8х1,4",700,{"v":412100,"d":"412,100"},{"v":116000,"d":"116,000"},"Звоните"]
["GMS60PX","PX4108TG",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":59.4,"d":"59"},66,"дизл.","145/240",{"v":10,"d":"10.0"},"1,85х0,8х1,4",1045,{"v":379300,"d":"379,300"},{"v":102000,"d":"102,000"},"Звоните"]
["GMS80С","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":79.2,"d":"79"},88,"дизл.","210/240",{"v":16,"d":"16.0"},"2,16х0,88х1,5",1198,{"v":496600,"d":"496,600"},{"v":147500,"d":"147,500"},"Звоните"]
["GMS100С","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",100,110,"дизл.","210/240",16.5,"2,16х0,88х1,5",1240,{"v":525200,"d":"525,200"},{"v":151000,"d":"151,000"},"Звоните"]
["GMS130С","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",130,144,"дизл.","230/300",{"v":23,"d":"23.0"},"2,32х0,89х1,54",1350,{"v":659800,"d":"659,800"},{"v":178500,"d":"178,500"},"Звоните"]
["GMS175С","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":171.9,"d":"172"},191,"дизл.",330,{"v":30,"d":"30.0"},"2,35х0,92х1,7",1710,{"v":842100,"d":"842,100"},{"v":184000,"d":"184,000"},"Звоните"]
["GMS200С","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",200,215,"дизл.",330,{"v":34,"d":"34.0"},"2,45х1х1,7",1900,{"v":1011800,"d":"1,011,800"},{"v":207500,"d":"207,500"},"Звоните"]
["GMS250СL","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",250,263,"дизл.",470,{"v":39,"d":"39.0"},"2,6х1х1,9",2050,{"v":1116100,"d":"1,116,100"},{"v":224000,"d":"224,000"},"Звоните"]
["GMS312С","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":309.6,"d":"310"},344,"дизл.",410,{"v":51,"d":"51.0"},"3х1,28х1,83",3055,{"v":1357600,"d":"1,357,600"},{"v":321000,"d":"321,000"},"Звоните"]
["GMS350С","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",350,375,"дизл.",410,{"v":54,"d":"54.0"},"3х1,28х1,9",3100,{"v":1547000,"d":"1,547,000"},{"v":324000,"d":"324,000"},"Звоните"]
["GMS375С","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",375,413,"дизл.",410,{"v":60,"d":"60.0"},"3,1х1,28х1,9",3200,{"v":1855100,"d":"1,855,100"},{"v":331000,"d":"331,000"},"Звоните"]
["GMS450С","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",450,500,"дизл.",770,{"v":73,"d":"73.0"},"3,4х1,6х2,15",4011,{"v":2452800,"d":"2,452,800"},{"v":407000,"d":"407,000"},"Звоните"]
["GMS500С","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",500,550,"дизл.",770,{"v":82,"d":"82.0"},"3,4х1,6х2,15",4211,{"v":2572700,"d":"2,572,700"},{"v":411000,"d":"411,000"},"Звоните"]
["GMS575С","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",575,650,"дизл.",770,{"v":92,"d":"92.0"},"3,4х1,6х2,15",4300,{"v":2985200,"d":"2,985,200"},{"v":488500,"d":"488,500"},"Звоните"]
["GMS750С","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",750,825,"дизл.","-",{"v":128,"d":"128.0"},"4,25х2,1х2,48",6200,{"v":4524000,"d":"4,524,000"},{"v":1098500,"d":"1,098,500"},"Звоните"]
["GMS800С","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",800,875,"дизл.","-",{"v":135,"d":"135.0"},"4,25х2,1х2,48",6800,{"v":4708000,"d":"4,708,000"},{"v":1104000,"d":"1,104,000"},"Звоните"]
["GMS900С","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",900,1000,"дизл.","-",{"v":147,"d":"147.0"},"4,25х2,1х2,48",7200,{"v":5023900,"d":"5,023,900"},{"v":1119000,"d":"1,119,000"},"Звоните"]
["GMS1000С","Cummins",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",1000,1100,"дизл.","-",{"v":161,"d":"161.0"},"4,25х2,1х2,48",7400,{"v":6289800,"d":"6,289,800"},{"v":1180500,"d":"1,180,500"},"Звоните"]
["GMS1250С","Cummins KTA38",1500,"жидк.","электр.","220/380в.","-",1250,"дизл.","-",{"v":195,"d":"195.0"},"4,25х2,1х2,48",7510,{"v":6597500,"d":"6,597,500"},{"v":1492500,"d":"1,492,500"},"Звоните"]
["GMS1250С","Cummins KTA50G3",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",1250,1375,"дизл.","-",{"v":199,"d":"199.0"},"4,25х2,1х2,48",7720,{"v":9263800,"d":"9,263,800"},{"v":1726500,"d":"1,726,500"},"Звоните"]

{"sheet":"POWERLINK(Eng)","index":15,"n_rows":26,"n_cols":16,"rows_kept":26,"merged":[[0,1,0,15],[1,0,2,0],[1,1,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,10],[1,13,1,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["На главную","POWERLINK (Англия)"]
["Модель","Двигатель",{"$nulls":3},"Мощность (кВа)\n",null,null,"Топливо",null,null,"Размер (м)\n","Вес (кг)","Цена (рубли)",null,"Скидка"]
[null,"марка","частота об/мин","охлажд.","запуск","напряж.","основ.","резерв.","топл.","бак (л)","расх. л/ч 75%","L х W х H","откр.","ДГУ","Кожух","%"]
["WPS30S","1103A-33TG1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":29.7,"d":"30"},33,"дизл. ",160,5.3,"2.25х1.06х1.46",1298,{"v":587700,"d":"587,700"},"станд","Звоните"]
["WPS45S","1103A-33TG1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",45,50,"дизл.",200,{"v":8,"d":"8.0"},"2.45х1.05х1.5",1486,{"v":599900,"d":"599,900"},"станд","Звоните"]
["WPS60S","1103A-33TG2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":60.300000000000004,"d":"60"},67,"дизл.",200,{"v":14,"d":"14.0"},"2.75х1.05х1.6",1505,{"v":683400,"d":"683,400"},"станд","Звоните"]
["WPS80S","1104A-44TG2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":80.10000000000001,"d":"80"},89,"дизл.",245,{"v":15,"d":"15.0"},"2.75х1.05х1.6",1599,{"v":757900,"d":"757,900"},"станд","Звоните"]
["WPS100S","1104A-44TAG2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":99.9,"d":"100"},111,"дизл.",265,{"v":17,"d":"17.0"},"2.9х1.1х1.7",1850,{"v":844300,"d":"844,300"},"станд","Звоните"]
["WPS100S","1006TG2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":99.9,"d":"100"},111,"дизл.",255,{"v":17,"d":"17.0"},"3.14х1.2х1.8",2100,{"v":879700,"d":"879,700"},"станд","Звоните"]
["WPS137S","1006TAG",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":136.8,"d":"137"},152,"дизл.",280,{"v":24,"d":"24.0"},"3.14х1.2х1.8",2240,{"v":1055300,"d":"1,055,300"},"станд","Звоните"]
["WPS150S","1006TAG2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":150.3,"d":"150"},167,"дизл.",280,{"v":30,"d":"30.0"},"3.25х1.15х1.8",2300,{"v":1132700,"d":"1,132,700"},"станд","Звоните"]
["WPS180S","1106C-E66TAG4",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",180,200,"дизл.",310,{"v":32,"d":"32.0"},"3.6х1.3х1.9",2466,{"v":1307700,"d":"1,307,700"},"станд","Звоните"]
["WPS200S","1306C-E87TAG3",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",200,220,"дизл.",560,{"v":33,"d":"33.0"},"3.6х1.3х1.9",3075,{"v":1560400,"d":"1,560,400"},"станд","Звоните"]
["WPS225S","1306C-E87TAG4",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",225,250,"дизл.",540,{"v":36,"d":"36.0"},"3.6х1.3х1.9",3075,{"v":1641400,"d":"1,641,400"},"станд","Звоните"]
["WPS250S","1306C-E87TAG6",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",{"v":250.20000000000002,"d":"250"},278,"дизл.",560,{"v":41,"d":"41.0"},"3.6х1.3х1.9",3150,{"v":1676600,"d":"1,676,600"},"станд","Звоните"]
["WPS350","2206C-E13TAG2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",350,400,"дизл.",600,{"v":58,"d":"58.0"},"3.3х1.15х2.2",3500,{"v":1723700,"d":"1,723,700"},{"v":314300,"d":"314,300"},"Звоните"]
["WPS400","2206С-Е13TAG3",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",400,430,"дизл.",700,{"v":65,"d":"65.0"},"3.45х1.15х2.08",3690,{"v":1875700,"d":"1,875,700"},{"v":336400,"d":"336,400"},"Звоните"]
["WPS450","2506С-E15TAG1",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",450,471,"дизл.",830,{"v":73,"d":"73.0"},"3.45х1.15х2.08",3790,{"v":2177800,"d":"2,177,800"},{"v":362800,"d":"362,800"},"Звоните"]
["WPS500","2506С-E15TAG2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",500,545,"дизл.",860,{"v":81,"d":"81.0"},"3.45х1.15х2.08",3790,{"v":2299100,"d":"2,299,100"},{"v":380600,"d":"380,600"},"Звоните"]
["WPS600","2806С-E18TAG1A",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",600,630,"дизл.",900,{"v":96,"d":"96.0"},"4.55х2.05х2.2",4685,{"v":3069200,"d":"3,069,200"},{"v":344200,"d":"344,200"},"Звоните"]
["WPS625","2806A-E18TAG2",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",625,688,"дизл.",1100,{"v":97,"d":"97.0"},"4.55х2.05х2.2",4990,{"v":3231900,"d":"3,231,900"},{"v":360500,"d":"360,500"},"Звоните"]
["WPS725","4006A-23TAG3A",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",725,760,"дизл.","-",{"v":119,"d":"119.0"},"4.55х2.05х2.2",5290,{"v":4690300,"d":"4,690,300"},{"v":805300,"d":"805,300"},"Звоните"]
["WPS800","4006A-23TAG3A",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",800,840,"дизл.","-",{"v":132,"d":"132.0"},"4.55х2.05х2.2",6290,{"v":4725100,"d":"4,725,100"},{"v":805800,"d":"805,800"},"Звоните"]
["WPS900","4008TAG2A",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",900,955,"дизл.","-",{"v":155,"d":"155.0"},"4.8х2.05х2.3",6200,{"v":5894500,"d":"5,894,500"},"запрос","Звоните"]
["WPS1000","4008TAG2A",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",1000,1125,"дизл.","-",{"v":160,"d":"160.0"},"4.8х2.05х2.3",6300,{"v":5972000,"d":"5,972,000"},"запрос","Звоните"]
["WPS1250","4012-46TWG2A",1500,"жидк.","электр.","220/380в.",1250,1385,"дизл.","-",{"v":196,"d":"196.0"},"5х2.2х2.35",7590,{"v":8131300,"d":"8,131,300"},"запрос","Звоните"]